# Funkcijos

##

Veikdamas „CenterFind“ režimu, matavimo prietaisas, rotacinei galvutei judant aukštyn ir žemyn, automatiškai bando išlygiuoti lazerio spindulį su lazerio spindulio imtuvo vidurio linija. Lazerio spindulį galima išlyginti pagal matavimo prietaiso X arba Y ašį.

Režimas „CenterFind“ įjungiamas lazerio spindulio imtuve.

žr. Režimas „CenterFind“

Paieškos metu matavimo prietaiso ekrane vienai arba abiems ašims atsiranda simbolis „CenterFind“, o būsenos pranešimas (12) mirksi raudonai.

Jei lazerio spindulį buvo galima sulygiuoti su lazerio spindulio imtuvo vidurio linija, tai režimas „CenterFind“ automatiškai išjungiamas, o pradžios lange rodomas nustatytas posvyris.

Jei lazerio spindulio pagal lazerio spindulio imtuvo vidurio liniją išlyginti nepavyko, lazerio spindulio sukimasis sustabdomas, o ekrane rodomas klaidos pranešimas.

1. Norėdami išjungti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį mygtuką.
2. Atitinkama ašis suniveliuojama 0 %.
3. Patikrinkite, ar matavimo prietaisas ir lazerio spindulio imtuvas yra tinkamai pastatyti, ir įjunkite režimą.

Lazerio spindulio imtuvas turi būti matavimo prietaiso ±8,5 % posvyrio diapazone.

Naudojant režimą „CenterFind“, abiejų ašių nustatymas gali pakisti, net jei viena iš ašių nebuvo nukreipta į lazerio spindulio imtuvą.

##

Veikdamas režimu „CenterLock“, matavimo prietaisas, rotacinei galvutei judant aukštyn ir žemyn, automatiškai bando sulygiuoti lazerio spindulį su lazerio spindulio imtuvo vidurio linija. Priešingai nei veikiant režimu „CenterFind“, lazerio spindulio imtuvo padėtis yra nuolat tikrinama, o matavimo prietaiso posvyris automatiškai priderinamas. Posvyrio vertės ekrane nerodomos.

- Dirbdami „CenterLock“ režimu atidžiai stebėkite, kad netyčia nepajudintumėte matavimo prietaiso ir lazerio spindulio imtuvo. Dėl posvyrio automatinio priderinimo matavimai gali būti klaidingi.

Lazerio spindulį galima išlyginti pagal matavimo prietaiso X arba Y ašį.

Režimas „CenterLock“ įjungiamas ir išjungiamas lazerio spindulio imtuve.

žr. Režimas „CenterLock“ (LR 65 G)

Paieškos metu matavimo prietaiso ekrane vienai arba abiems ašims atsiranda simbolis „CenterLock“, o būsenos pranešimas (12) mirksi raudonai.

Jei lazerio spindulio su lazerio spindulio imtuvo vidurio linija sulygiuoti nepavyko, pradžios lange vienai arba abiems ašims rodomas simbolis „CenterLock“. Posvyrio vertės nerodomos.

Jei lazerio spindulio pagal lazerio spindulio imtuvo vidurio liniją išlyginti nepavyko, lazerio spindulio sukimasis sustabdomas, o ekrane rodomas klaidos pranešimas.

1. Norėdami išjungti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį mygtuką.
2. Atitinkama ašis suniveliuojama 0 %.
3. Patikrinkite, ar matavimo prietaisas ir lazerio spindulio imtuvas yra tinkamai pastatyti, ir įjunkite režimą.

Lazerio spindulio imtuvas turi būti matavimo prietaiso ±8,5 % posvyrio diapazone.

Naudojant režimą „CenterLock“, abiejų ašių nustatymas gali pakisti, net jei viena iš ašių nebuvo nukreipta į lazerio spindulio imtuvą.

##

Veikiant rotaciniu režimu, kintamą lazerio spindulį (8) vienam ar keliems rotacinės plokštumos kvadrantams galite išjungti. Tokiu būdu iki tam tikros srities galima apriboti kenksmingą lazerio spinduliuotės poveikį. Be to, galima išvengti kitų prietaisų trikčių, kurias sukelia lazerio spindulys, arba lazerio spindulio imtuvo trikčių, kurias sukelia nepageidaujamos refleksijos.

Atskirų kvadrantų išjungimą galima valdyti tik programėle Bosch Levelling Remote App. Kvadrantai, kuriuose yra matomas lazerio spindulys, yra matomi pradžios lange, lazerio veikimo režimo indikatoriuje (b).