# Arbetsexempel

##

1. Ställ mätinstrumentet i horisontellt läge på ett fast underlag eller montera det på ett stativ (43).

Arbeta med stativ:

1. Rikta upp laserstrålen mot önskad höjd.
2. Överför resp. kontrollera höjden vid målet.

Arbeta utan stativ:

1. Fastställ höjdskillnaden mellan laserstrålen och höjden vid referenspunkten med hjälp av lasermåltavlan (51).
2. Överför resp. kontrollera uppmätt höjddifferens vid målet.

##

Om räta vinklar ska märkas ut eller mellanväggar riktas in måste lodstrålen uppåt (10) riktas in parallellt med en referenslinje (t.ex. en vägg).

1. Ställ upp mätinstrumentet i vertikalläge och så att lodstrålen förlöper uppåt ungefär parallellt med referenslinjen.
2. Mät för exakt inställning avståndet mellan lodstrålen uppåt och referenslinjen direkt på mätinstrumentet med hjälp av lasermåltavlan (51).
3. Mät på nytt avståndet mellan lodstrålen uppåt och referenslinjen på möjligast långt avstånd från mätinstrumentet.
4. Rikta upp lodstrålen uppåt så att den har samma avstånd till referenslinjen som vid mätning direkt på mätinstrumentet.
5. Den räta vinkeln mot lodstrålen uppåt (10) indikeras av den variabla laserstrålen (8).

##

1. Ställ upp mätinstrument i vertikalläge.
2. Om det vertikala planet ska ligga i en rät vinkel mot en referenslinje (t. ex. en vägg) rikta lodstrålen uppåt (10) längs denna referenslinje.
3. Lodlinjen indikeras av den variabla laserstrålen (8).

##

1. För att rikta in en lodrät laserlinje eller ett lodrätt rotationsplan mot en referenspunkt på en vägg, ställ mätinstrumentet i vertikalläge och rikta laserlinjen resp. rotationsplanet grovt mot referenspunkten.
2. För precis inriktning av referenspunkten, vrid rotationsnivån runt X‑axeln se Så här vrids rotationsplanet i vertikalläge.

##

Vid gynnsamma ljusförhållanden (mörk omgivning) och korta avstånd kan mätinstrumentet användas utan lasermottagare. För bättre siktbarhet av laserstrålen välj antingen linjefunktion eller punktfunktion och vrid laserstrålen mot målet.

##

Vid ogynnsamma ljusförhållanden (ljud omgivning, direkt solsken) och på längre avstånd ska lasermottagare (41) användas för bättre registrering av laserstrålen.

1. Använd vid arbeten med lasermottagare rotationsfunktionen med högsta rotationshastigheten.

##

Utomhus måste du alltid använda lasermottagaren (41).

1. Montera mätinstrumentet på ett stativ (43) vid arbete på ojämnt underlag.

Arbeta endast med aktiverad stötvarningsfunktion för att undvika felmätningar vid rörelser i marken eller att mätinstrumentet skakas.

##

1. Montera mätinstrumentet i horisontellt läge på ett stativ (43) och ställ stativet utanför formsättningsområdet.
2. Välj rotationsfunktion.
3. Fäst lasermottagaren (41) med hållaren på en avvägningsstång (42).
4. Sätt avvägningsstången på en referenspunkt för gjutformen.
5. Rikta in lasermottagaren på avvägningsstången i höjdled så att mätinstrumentets variabla laserstråle (8) visas centrerad. se Riktningsindikeringar
6. Sätt därefter avvägningsstången med lasermottagaren på olika kontrollställen på gjutformen.

Se till att lasermottagarens position på avvägningsstången förblir oförändrad.

1. Korrigera gjutformens höjd tills laserstrålen visas i mitten på alla kontrollställen.

##

1. Montera mätinstrumentet i horisontellt läge på ett stativ (43).
2. Välj rotationsfunktion.
3. Ställ stativet med mätinstrumentet så att X-axeln går parallellt med den lutning som ska kontrolleras.
4. Ställ in börlutningen som lutning för X‑axeln se Lutningsdrift vid horisontellt läge.
5. Fäst lasermottagaren (41) med hållaren på en avvägningsstång (42).
6. Sätt avvägningsstången längst ner i lutningen.
7. Rikta in lasermottagaren på avvägningsstången i höjdled så att mätinstrumentets variabla laserstråle (8) visas centrerad. se Riktningsindikeringar
8. Sätt därefter avvägningsstången med lasermottagaren på olika kontrollställen på den lutande ytan.

Se till att lasermottagarens position på avvägningsstången förblir oförändrad.

Om laserstrålen visas i mitten på alla kontrollställen är ytans lutning korrekt.