# Задаване на функции

Функция възможна с LR 60 и | GRL 600 CHV | Ротационен лазер с червен лазерен лъч (600−800 nm)
--- | --- | ---
Индикатор за състоянието на зареждане на ротационния лазер | ● | −
Индикации за посоката за позицията на лазерния лъч | ● | ●
Индикатор относителна височина | ● | ●
Режим CenterFind | ● | −

Функция възможна с LR 65 G и | GRL 650 CHVG | Ротационен лазер със зелен лазерен лъч (500−570 nm)
--- | --- | ---
Индикатор за състоянието на зареждане на ротационния лазер | ● | −
Индикации за посоката за позицията на лазерния лъч | ● | ●
Индикатор относителна височина | ● | ●
Режим CenterFind | ● | −
Режим CenterLock | ● | −