# Funciones

##

En el modo CenterFind, el láser de rotación intenta alinear automáticamente el rayo láser sobre la línea central del receptor láser con un movimiento de ascenso y descenso del cabezal de rotación.

Con la posición horizontal del láser de rotación en relación con el eje X del láser de rotación, el rayo láser se puede alinear con el eje Y o con ambos ejes al mismo tiempo ver Determinación de la inclinación con el modo CenterFind.

Con la posición vertical del láser de rotación solo es posible la alineación con el eje Y.

## Iniciar el modo CenterFind:

1. Coloque el láser de rotación y el receptor láser de modo que el receptor láser se encuentre en la dirección del eje X respectivamente del eje Y del láser de rotación.
2. Alinee el receptor láser de manera que el eje deseado quede en ángulo recto con el campo receptor (54).
3. Si el rayo láser se va a alinear con ambos ejes, coloque respectivamente un receptor láser conectado al láser de rotación en la dirección del eje X y del eje Y.

Cada receptor láser debe estar dentro del radio de giro del ±8,5 % del láser de rotación.

4. Conecte el láser de rotación en el modo de rotación.

LR 65 G: En el menú de configuración, la función Center debe estar ajustada al modo CenterFind (CF).
En caso de alineación a dos ejes del láser de rotación, esto vale para ambos receptores del láser.

1. Iniciar el modo CenterFind para el eje X: presione prolongadamente la tecla o presione prolongadamente la tecla junto con la tecla .
2. Iniciar el modo CenterFind para el eje Y: presione prolongadamente la tecla junto con la tecla .

Si el rayo láser debe alinearse sobre ambos ejes simultáneamente, el modo CenterFind debe iniciarse por separado en cada receptor láser.

Después de iniciar el modo CenterFind, el cabezal giratorio se mueve hacia arriba y hacia abajo en el láser de rotación. Durante la búsqueda aparece en el indicador de texto (n) CFX (eje X) o CFY (eje Y).

Si el rayo láser incide en el campo receptor (54) a la altura de la línea central del receptor láser, aparece el indicador de línea central (q) así como en el indicador de texto (n) XOK (eje X) o YOK (eje Y). El valor de la inclinación encontrada se muestra en el láser de rotación. El modo CenterFind finaliza automáticamente.

## Interrupción del modo CenterFind:

1. Presione la tecla y manténgala presionada.

## Eliminación de errores:

Si el rayo láser no puede encontrar la línea central del receptor láser dentro del radio de giro, aparece en el indicador de texto (n) ERR y se iluminan todos los indicadores de dirección LED.

1. Presione cualquier tecla en el láser de rotación y otra en el receptor láser para cerrar los mensajes de error.
2. Vuelva a colocar el láser de rotación y el receptor del láser de modo que éste se encuentre dentro del radio de giro de ±8,5 % del láser de rotación.

Asegúrese de que el receptor láser esté alineado con el eje X respectivamente el eje Y para que el rayo láser pueda recorrer horizontalmente el campo receptor (54).

1. A continuación, reinicie el modo CenterFind.

LR 65 G: Si los dos ejes del láser de rotación deben alinearse con un receptor láser, entonces debe estar ajustada la misma función Center en ambos receptores láser. No es posible una combinación de modo CenterFind y modo CenterLock.

Si el modo CenterLock ya está ajustado en un eje y se inicia el modo CenterFind en el otro eje, el indicador de texto (n) alterna entre ERR y CL.

1. Ajuste el modo CenterFind en ambos receptores láser y reinicie la función.

##

Con la ayuda del modo CenterFind se puede medir la inclinación de una superficie hasta un máximo de 8,5 %.

1. Para ello, coloque el láser de rotación sobre un trípode en un extremo de la superficie inclinada en posición horizontal.

El eje X o el eje Y del láser de rotación debe estar alineado con la inclinación que determinar.

2. Conecte el láser de rotación y deje que se nivele.
3. Fije el receptor láser con el soporte en una regla de nivelación (78).
4. Coloque la regla de nivelación cerca de la herramienta de medición (en el mismo extremo de la superficie inclinada).
5. Alinee la altura del receptor láser en la regla de nivelación de modo que el rayo láser del láser de rotación se muestre centrado ➊.
6. A continuación, coloque la regla de nivelación con el receptor láser en el otro extremo de la superficie inclinada ➋.

Asegúrese de que la posición del receptor láser en la regla de nivelación no varía.

7. Inicie el modo CenterFind para el eje alineado con la superficie inclinada.

1. Una vez finalizado el modo CenterFind, la inclinación de la superficie se muestra en el láser de rotación.

##

En el modo CenterLock, el láser de rotación intenta alinear automáticamente el rayo láser sobre la línea central del receptor láser con un movimiento de ascenso y descenso del cabezal de rotación. A diferencia del modo CenterFind, la posición del receptor láser se comprueba continuamente y la inclinación del láser de rotación se ajusta automáticamente. No se visualizan valores de inclinación en la pantalla del láser de rotación.

La alineación es posible para los ejes X e Y, tanto para la posición horizontal como vertical del láser de rotación.

## Iniciar el modo CenterLock:

1. Coloque el láser de rotación y el receptor láser de modo que el receptor láser se encuentre en la dirección del eje X respectivamente del eje Y del láser de rotación.
2. Alinee el receptor láser de manera que el eje deseado quede en ángulo recto con el campo receptor (54).
3. Si el rayo láser se va a alinear con ambos ejes, coloque respectivamente un receptor láser conectado al láser de rotación en la dirección del eje X y del eje Y.

Cada receptor láser debe estar dentro del radio de giro del ±8,5 % del láser de rotación.

4. Conecte el láser de rotación en el modo de rotación.

1. En el menú de configuración del receptor láser, ajuste la función Center en el modo CenterLock CL.

En caso de alineación a dos ejes del láser de rotación, esto vale para ambos receptores del láser.

2. Iniciar el modo CenterLock para el eje X: presione prolongadamente la tecla o presione prolongadamente la tecla junto con la tecla .
3. Iniciar el modo CenterLock para el eje Y: presione prolongadamente la tecla junto con la tecla .

Si el rayo láser debe alinearse sobre ambos ejes simultáneamente, el modo CenterLock debe iniciarse por separado en cada receptor láser.

Después de iniciar el modo CenterLock, el cabezal giratorio se mueve hacia arriba y hacia abajo en el láser de rotación. Durante la búsqueda aparece en el indicador de texto (n) CLX (eje X) o CLY (eje Y).

Si el rayo láser incide en el campo receptor (54) a la altura de la línea central del receptor láser, aparece la indicación de la línea central (q) así como en la indicación de texto (n) LOC. En el láser giratorio, el símbolo CenterLock se visualiza en la pantalla de inicio para el eje correspondiente.

En caso de cambios de posición del receptor láser o del láser de rotación, la inclinación en el láser de rotación se ajusta automáticamente.

- Cuando trabaje con el modo CenterLock, tenga cuidado de no mover involuntariamente el láser giratorio y el receptor láser. Debido al ajuste automático de la inclinación con cada cambio de posición, pueden generarse mediciones incorrectas.

## Cancelar/finalizar el modo CenterLock:

1. Presione la tecla y manténgala presionada.

Si el rayo láser ya estaba correctamente alineado con la línea central del receptor láser en este momento, la inclinación ajustada en el láser de rotación se mantiene también en caso de la interrupción del modo CenterLock.

## Eliminación de errores:

Si el rayo láser no ha podido encontrar la línea central del receptor láser en 2 minutos (independientemente de que sea al inicio del modo o después de los cambios de posición), aparece en la pantalla de texto (n) ERR y se encienden todos los indicadores de dirección LED.

1. Presione cualquier tecla en el láser de rotación y otra en el receptor láser para cerrar los mensajes de error.
2. Vuelva a colocar el láser de rotación y el receptor del láser de modo que éste se encuentre dentro del radio de giro de ±8,5 % del láser de rotación.

Asegúrese de que el receptor láser esté alineado con el eje X respectivamente el eje Y para que el rayo láser pueda recorrer horizontalmente el campo receptor (54).

1. A continuación, reinicie el modo CenterLock.

Si los dos ejes del láser de rotación deben alinearse con un receptor láser, entonces debe estar ajustada la misma función Center en ambos receptores láser. No es posible una combinación de modo CenterLock y modo CenterFind.

Si el modo CenterFind ya está ajustado en un eje y se inicia el modo CenterLock en el otro eje, el indicador de texto (n) alterna entre ERR y CF.

1. Ajuste el modo CenterLock en ambos receptores láser y reinicie la función.

##

El receptor láser incorpora filtros electrónicos para luces estroboscópicas. Los filtros protegen, p. ej., de interferencias por luces de advertencia de maquinaria para obras.