# Produkt- und Leistungsbeschreibung

##

Der Laserempfänger ist bestimmt zum schnellen Finden von rotierenden Laserstrahlen der in den technischen Daten angegebenen Wellenlänge.

Der Laserempfänger LR 60 ist außerdem bestimmt zur Steuerung des GRL 600 CHV per Bluetooth®, der Laserempfänger LR 65 G zur Steuerung des GRL 650 CHVG.

Der Laserempfänger ist zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

##

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Laserempfängers in den Abbildungen.

(54) | Empfangsfeld für Laserstrahl
(55) | LED-Richtungsanzeige „Laserstrahl über Mittellinie“
(56) | LED Mittellinie
(57) | LED-Richtungsanzeige „Laserstrahl unter Mittellinie“
(58) | Display (Vorder- und Rückseite)
(59) | Lautsprecher
(60) | Libelle
(61) | Aufhängehaken
(62) | Mittenmarkierung
(63) | Magnete
(64) | Aufnahme für Halterung
(65) | Seriennummer
(66) | Batteriefachdeckel
(67) | Arretierung des Batteriefachdeckels
(68) | Taste Y‑Achse
(69) | Taste X‑Achse
(70) | Taste Modus
(71) | Taste Einstellung Empfangsgenauigkeit
(72) | Ein-/Aus-Taste
(73) | Taste Signalton/Lautstärke
(74) | Libelle der HalterungA)
(75) | Referenz Mittellinie an der HalterungA)
(76) | HalterungA)
(77) | Drehknopf der HalterungA)
(78) | MesslatteA)
(79) | Befestigungsschraube der HalterungA)

A)

  Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.

### Anzeigenelemente

(j) | Ladezustandsanzeige Akku/Batterien Rotationslaser
(k) | Anzeige Verbindung per Bluetooth®
(l) | Anzeige Empfangsgenauigkeit
(m) | Anzeige Maßeinheit
(n) | Textanzeige
(o) | Richtungsanzeige „Laserstrahl unter Mittellinie“
(p) | Anzeige Signalton/Lautstärke
(q) | Anzeige Mittellinie
(r) | Batterieanzeige Laserempfänger
(s) | Richtungsanzeige „Laserstrahl über Mittellinie“

##

Laserempfänger | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Betriebstemperatur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Lagertemperatur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 % | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Batterien | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® Laserempfänger
Betriebsfrequenzbereich | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Sendeleistung max. | 6,3 mW | 6,3 mW
Signalreichweite max.B) | 100 m | 100 m
Klasse | 1 | 1
Kompatibilität | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
empfangbare Wellenlänge | 600−800 nm | 500−570 nm
empfangbare Rotationsgeschwindigkeit | > 120 min−1 | > 120 min−1
Arbeitsbereich max.D)
mit GRL 600 CHV | 300 m | −
mit GRL 650 CHVG | − | 325 m
Empfangswinkel | ±35° | ±35°
EmpfangsgenauigkeitE)F)
sehr fein | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fein | ±1 mm | ±1 mm
mittel | ±2 mm | ±2 mm
grob | ±5 mm | ±5 mm
sehr grob | ±10 mm | ±10 mm
Betriebsdauer ca. | 50 h | 50 h
GewichtG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Maße (Länge × Breite × Höhe) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Schutzart | IP67 | IP67

A)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

B)

  Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

C)

  Bei Bluetooth® Low-Energy-Geräten kann je nach Modell und Betriebssystem kein Verbindungsaufbau möglich sein. Bluetooth® Geräte müssen das SPP-Profil unterstützen.

D)

  Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

E)

  abhängig vom Abstand zwischen Laserempfänger und Rotationslaser sowie von Laserklasse und Lasertyp des Rotationslasers

F)

  Die Empfangsgenauigkeit kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) beeinträchtigt werden.

G)

  Gewicht ohne Batterien

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Laserempfängers dient die Seriennummer (65) auf dem Typenschild.