# Призначення функцій

Функція доступна лише на LR 60 і | GRL 600 CHV | Будівельний лазер з червоним лазерним променем (600−800 Нм)
--- | --- | ---
Індикатор рівня заряду будівельного лазера | ● | –
Індикатори напрямку для розміщення лазерного променя | ● | ●
Індикатор відносної висоти | ● | ●
Режим CenterFind | ● | –

Функція доступна лише на LR 65 G і | GRL 650 CHVG | Будівельний лазер із зеленим лазерним променем (500−570 Нм)
--- | --- | ---
Індикатор рівня заряду будівельного лазера | ● | –
Індикатори напрямку для розміщення лазерного променя | ● | ●
Індикатор відносної висоти | ● | ●
Режим CenterFind | ● | –
Режим CenterLock | ● | –