# Початок роботи

- Приберіть з робочої зони перешкоди, які могли б відбивати лазерний промінь або перешкоджати йому. Наприклад, закрийте блискучі поверхні або поверхні, що віддзеркалюють. Не вимірюйте через скло або подібні матеріали. Якщо лазерний промінь відбитий або загороджений, результати вимірювання можуть бути неточними.

##

1. Розташуйте лазерний приймач так, щоб лазерний промінь досягав приймального віконця (54).
2. Вирівняйте його так, щоб лазерний промінь проходив через приймальне віконце поперек (як зображено на малюнку).
3. Якщо ротаційний лазер має різні режими роботи, встановіть горизонтальний або вертикальний режим з найвищою швидкістю обертання.

##

- При увімкненні лазерного приймача може лунати гучний звуковий сигнал. З цієї причини не наближайте лазерний приймач до вух і до інших осіб. Гучний звук може пошкодити слух.

1. Натисніть кнопку , щоб увімкнути лазерний приймач.
2. Коротко загоряються всі індикатори на дисплеї і всі світлодіоди і може лунати звуковий сигнал.
3. Щоб вимкнути лазерний приймач, натисніть і утримуйте кнопку до тих пір, поки всі світлодіоди не засвітяться на короткий час і дисплей не згасне.

Окрім налаштувань підсвічування дисплея під час вимкнення лазерного приймача зберігаються всі налаштування.

Якщо протягом прибл. 10 хвил. на лазерному приймачі не будуть натискатися будь-які кнопки і на приймальне віконце (54) протягом 10 хвил. не будуть потрапляти лазерні промені, лазерний приймач для заощадження батарей автоматично вимикається.

##

У стані поставки будівельні лазери і поставлені з ними лазерні приймачі вже з’єднані по Bluetooth®.

Якщо з’єднання встановлене, індикатор з’єднання по Bluetooth® (k) з’являється на дисплеї лазерного приймача.

1. Щоб знову з’єднати лазерний приймач або з’єднати з будівельним лазером ще один лазерний приймач, тримайте кнопку на будівельному лазері натиснутою, поки на дисплеї будівельного лазера не з’явиться символ встановлення з’єднання з пультом дистанційного керування/лазерним приймачем.
2. Потім натисніть і утримуйте кнопки і на лазерному приймачі, доки на текстовому дисплеї (n) лазерного приймача P‑‑ не з'явиться напис .

Успішне з’єднання буде підтверджене на дисплеї будівельного лазера. На текстовому індикаторі (n) лазерного приймача з’являється POK.

Якщо з’єднання між будівельним лазером і лазерним приймачем встановити не вдається, тоді на текстовому індикаторі (n) лазерного приймача PNK і на дисплеї будівельного лазера з’являється повідомлення про помилку, яке повідомляє, що з’єднання встановити не вдалось. Для усунення помилки дотримуйтесь інструкції з експлуатації будівельного лазера.

##

Положення лазерного променя в приймальному віконці (54) відображається на дисплеї (58) на передньому і задньому боці лазерного приймача за допомогою індикатора напрямку «Лазерний промінь під середньою лінією» (o), індикатора напряму «Лазерний промінь над середньою лінією» (s) або індикатора середньої лінії (q).

Положення лазерного променя в приймальному віконці також може відображатися опціонально:

- за допомогою червоного світлодіодного індикатора напрямку «Лазерний промінь під середньою лінією» (57), синього світлодіодного індикатора напрямку «Лазерний промінь над середньою лінією» (55), а також зеленого світлодіодного індикатора середньої лінії (56) на передньому боці лазерного приймача,
- звуковим сигналом.

Під час першого проходження лазерного променя крізь приймальне віконце (54) завжди лунає короткий звуковий сигнал і коротко спалахують червоний світлодіодний індикатор напряму «Лазерний промінь під середньою лінією» (57) і синій світлодіодний індикатор напряму «Лазерний промінь над середньою лінією» (55) (навіть коли звуковий сигнал і/або світлодіодні індикатори напряму були вимкнені).

Лазерний приймач дуже низько: якщо лазерний промінь потрапляє у верхню частину приймального віконця (54), на дисплеї з’являється індикатор напрямку «Лазерний промінь над середньою лінією» (s).

Якщо увімкнені світлодіоди, загоряється синій світлодіодний індикатор напряму «Лазерний промінь над середньою лінією» (55).
При увімкненому звуковому сигналі лунає сигнал з довгими інтервалами.

1. Перемістіть лазерний приймач за напрямом стрілки вгору.
2. При наближенні до середньої лінії відображається лише кінчик індикатора напряму «Лазерний промінь над середньою лінією» (s).

Лазерний приймач дуже високо: якщо лазерний промінь потрапляє у нижню частину приймального віконця (54), на дисплеї з’являється індикатор напрямку «Лазерний промінь під середньою лінією» (o).

Якщо увімкнені світлодіоди, загоряється червоний світлодіодний індикатор напряму «Лазерний промінь під середньою лінією» (57).
При увімкненому звуковому сигналі лунає сигнал з короткими інтервалами.

1. Перемістіть лазерний приймач за напрямом стрілки донизу.
2. При наближенні до середньої лінії відображається лише кінчик індикатора напряму «Лазерний промінь під середньою лінією» (o).

Лазерний приймач посередині: якщо лазерний промінь проходить крізь приймальне віконце (54) на висоті середньої лінії, на дисплеї з’являється індикатор середньої лінії (q).

Якщо увімкнені світлодіоди, загоряється зелений світлодіодний індикатор середньої лінії (56).
При увімкненому звуковому сигналі лунає постійний сигнал.

Функція пам'яті останнього прийому: Якщо лазерний приймач посунеться так, що лазерний промінь знову залишить приймальне віконце (54), протягом короткого часу блимає востаннє відображений індикатор напряму «Лазерний промінь над середньою лінією» (s) або індикатор напряму «Лазерний промінь під середньою лінією» (o). Цей індикатор можна увімкнути або вимкнути в меню налаштувань.

##

Якщо лазерний промінь потрапляє у приймальне віконце (54), відстань між лазерним променем і середньою лінією лазерного приймача відображається на текстовому індикаторі (n) на дисплеї у вигляді абсолютного значення.

Одиницю вимірювання індикатора висоти можна змінити в меню налаштувань («мм» або «дюйми»).