# Uvedenie do prevádzky

- Pracovnú oblasť udržiavajte bez prekážok, ktoré by mohli odrážať laserový lúč alebo mu prekážať. Zakryte napr. odrážajúce alebo lesklé povrchy. Nemerajte cez sklené tabule alebo podobné materiály. Odrazenie alebo obmedzenie laserového lúča môže skresliť výsledky merania.

##

1. Umiestnite laserový prijímač tak, aby laserový lúč mohol zasiahnuť políčko príjmu (54).
2. Nastavte ho tak, aby laserový lúč prebiehal cez políčko príjmu priečne (ako je zobrazené na obrázku).
3. Pri rotačných laseroch s viacerými prevádzkovými režimami zvoľte horizontálny alebo vertikálny režim s maximálnou rýchlosťou rotácie.

##

- Pri zapnutí laserového prijímača môže zaznieť zvukový signál. Laserový prijímač preto držte pri zapnutí v bezpečnej vzdialenosti od ucha, príp. iných osôb. Hlasný zvuk môže spôsobiť poškodenie sluchu.

1. Na zapnutie laserového prijímača stlačte tlačidlo .
2. Na krátky okamih sa rozsvietia na displeji všetky druhy indikácií, a tiež všetky LED diódy, a môže krátko zaznieť zvukový signál..
3. Na vypnutie laserového prijímača stlačte a držte stlačené tlačidlo dovtedy, kým sa všetky LED diódy na chvíľu nerozsvietia a displej nezhasne.

Okrem nastavenia osvetlenia displeja sa pri vypnutí laserového prijímača uložia všetky nastavenia.

Ak sa na laserovom prijímači približne 10 min nestlačí žiadne tlačidlo a políčko príjmu počas (54) 10 min nezasiahne žiadny laserový lúč, potom sa laserový prijímač z dôvodu šetrenia batérie automaticky vypne.

##

Pri dodaní sú rotačné lasery a priložený laserový snímač už spojené prostredníctvom Bluetooth®.

Ak existuje spojenie, objaví sa indikácia prostredníctvom Bluetooth® (k) na displeji laserového prijímača.

1. Na opätovné pripojenie laserového prijímača alebo na pripojenie ďalšieho laserového prijímača s rotačným laserom podržte tlačidlo na rotačnom laseri stlačené dovtedy, kým sa na displeji rotačného lasera neobjaví symbol nadviazania spojenia s diaľkovým ovládaním/laserovým prijímačom.
2. Potom držte tlačidlá a na laserovom prijímači stlačené dovtedy, kým na textovom displeji (n) laserového prijímača neobjaví P‑‑.

Úspešné nadviazanie spojenia sa potvrdí na displeji rotačného lasera. Na textovom displeji (n) laserového prijímača sa objaví POK.

Ak sa nedá vytvoriť spojenie medzi rotačným laserom a laserovým prijímačom, na textovom displeji (n) laserového prijímača sa objaví PNK a na displeji rotačného lasera sa zobrazí chybové hlásenie o zlyhaní spojenia. Pri odstraňovaní porúch dbajte na informácie uvedené v návode na obsluhu rotačného lasera.

##

Poloha laserového lúča v políčku príjmu (54) sa zobrazí na displeji (58) na prednej a zadnej strane laserového prijímača prostredníctvom indikácie smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“ (o), prostredníctvom indikácie smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“ (s) alebo prostredníctvom indikácie stredovej línie (q).

Voliteľne možno zobraziť polohu laserového lúča v políčku príjmu:

- červenou LED indikáciou smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“ (57), modrou LED indikáciou smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“ (55), ako aj zelenou LED stredovou líniou (56) na prednej strane laserového prijímača,
- zvukovým signálom.

Pri prvom prechode laserového lúča cez políčko príjmu (54) zaznie krátky zvukový signál a na krátky okamih sa rozsvieti červený LED indikátor smeru laserového lúča pod stredovou líniou (57), ako aj modrý LED indikátor smeru laserového lúča nad stredovou líniou (55) (aj keď boli zvukový signál a/alebo LED indikátory smeru vypnuté).

Laserový prijímač je príliš nízko: Ak laserový lúč prechádza cez hornú polovicu políčka príjmu (54), na displeji sa objaví indikácia smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“ (s).

Pri zapnutých LED diódach svieti modrá LED indikácia smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“ (55).
Pri zapnutom zvukovom signáli zaznie signál v pomalom slede.

1. Pohnite laserový prijímač v smere šípky nahor.
2. Pri približovaní k stredovej línii sa zobrazuje už len hrot indikácie smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“ (s).

Laserový prijímač je príliš vysoko: Ak laserový lúč prechádza cez dolnú polovicu políčka príjmu (54), na displeji sa objaví indikácia smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“ (o).

Pri zapnutých LED diódach svieti červená LED indikácia smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“ (57).
Pri zapnutom zvukovom signáli zaznie signál v rýchlom slede.

1. Pohnite laserový prijímač v smere šípky nadol.
2. Pri približovaní k stredovej línii sa zobrazuje už len hrot indikácie smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“ (o).

Laserový prijímač je v strede: Ak laserový lúč prechádza cez políčko príjmu (54) vo výške stredovej línie, potom na displeji svieti indikácia stredovej línie (q).

Pri zapnutých LED diódach svieti zelená LED stredová línia (56).
Pri zapnutom zvukovom signáli znie trvalý tón.

Pamäťová funkcia posledného príjmu: Ak sa merací prístroj pohne tak, že laserový lúč opäť opustí políčko príjmu (54), krátko zabliká naposledy zobrazený indikátor smeru laserového lúča nad stredovou líniou (s), príp. indikátor smeru laserového lúča pod stredovou líniou (o). Toto zobrazenie sa dá zapnúť, príp. vypnúť cez menu nastavení.

##

Ak laserový lúč zasiahne políčko príjmu (54), tak sa vzdialenosť medzi laserovým lúčom a stredovou líniou laserového prijímača zobrazí na textovom displeji (n) ako absolútna hodnota.

Merná jednotka zobrazenia výšky sa dá zmeniť v menu nastavení („mm“ alebo„in“).