# Übersicht Statusanzeigen

Messwerkzeug | Funktion
--- | ---
grün | rot
◌ |  | Horizontallage: Nivelliervorgang X- und/oder Y-Achse Vertikallage: Nivelliervorgang X-Achse
◌ |  | Ruhemodus aktiviert
● |  | Horizontallage: Beide Achsen sind nivelliert. Vertikallage: X-Achse ist nivelliert.
| ◌ | automatische Abschaltung wegen Fehlermeldung (z.B. Batterie/Akku leer, Betriebstemperatur überschritten)
| ◌ | Modus CenterFind bzw. Modus CenterLock gestartet siehe Funktionen
| ◌ | Lagewechsel des Messwerkzeugs ohne Aus-/Einschalten
| ◌ | Selbstnivellierung nicht möglich, Ende des Selbstnivellierbereichs
| ◌ | Schockwarnungsfunktion ausgelöst
| ◌ | Kalibrierung des Messwerkzeugs ist gestartet.
| ● | Horizontallage: Mindestens eine Achse ist geneigt oder im manuellen Betrieb. Vertikallage: X-Achse ist geneigt oder im manuellen Betrieb.

● dauerhaft leuchtend

◌ blinkend

Fernbedienung | Fernbedienung | Funktion
--- | --- | ---
grün | rot | grün | rot
◌ |  |  |  | Nivelliervorgang X-Achse (Horizontal- und Vertikallage)
|  | ◌ |  | Nivelliervorgang Y-Achse (Horizontallage)
◌ |  | ◌ |  | Fernbedienung wird per Bluetooth® verbunden. (Die beiden Statusanzeigen blinken abwechselnd.)
● |  |  |  | X-Achse ist einnivelliert (Horizontal- und Vertikallage).
|  | ● |  | Y-Achse ist einnivelliert (Horizontallage).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Fernbedienung erfolgreich per Bluetooth® verbunden
| ● |  |  | X-Achse ist geneigt oder im manuellen Betrieb (Horizontal- und Vertikallage).
|  |  | ● | Y-Achse ist geneigt oder im manuellen Betrieb (Horizontallage).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Verbindung per Bluetooth® zum Messwerkzeug fehlgeschlagen

● dauerhaft leuchtend

◌ blinkend