# البطارية

## تركيب/استبدال البطاريات

ينصح باستخدام بطاريات المنجنيز القلوي لتشغيل مستقبل الليزر.

1. أدر قفل التثبيت (67) لغطاء حجرة البطاريات إلى الوضع (مثلا باستخدام قطعة نقود معدنية).
2. اقلب غطاء حجرة البطاريات (66) وقم بتركيب البطاريات.

احرص على مراعاة اتجاه الأقطاب الصحيح طبقا للشكل الموضح في حيز البطاريات من الداخل.

قم بتغيير كل البطاريات في نفس الوقت. اقتصر على استخدام البطاريات من نفس النوع والقدرة.

1. أغلق غطاء حجرة البطاريات (66) وأدر قفل التثبيت (67) لغطاء حجرة البطاريات إلى الوضع .

يشير مبين البطاريات (r) إلى حالة شحن بطاريات مستقبل الليزر:

بيان | السعة
--- | ---
| 50–100 %
| 5–50 %
| 2–5 %
| 0–2 %

- أخرج البطاريات من مستقبل الليزر في حالة عدم استعمالها لفترة طويلة. قد تتآكل البطاريات إن تم تخزينها في مستقبل الليزر لفترة طويلة نسبيًا.

## مبين حالة شحن جهاز الليزر الدوار

يشير مبين حالة الشحن (j) إلى حالة شحن المركم أو البطاريات بجهاز الليزر الدوار، عندما يكون جهاز الليزر الدوار مشغلا وهناك اتصال عبر تقنية ‎Bluetooth‎®‎ بين مستقبل الليزر وجهاز الليزر الدوار.

بيان | السعة
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %