# Przegląd możliwości sterowania funkcjami

Funkcja | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Włączanie/wyłączanie GRL 600 CHV / GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Nawiązywanie połączenia przez Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Tryb uśpienia | ● | ● | ● | − | − | ●
Włączanie blokady klawiatury | − | − | − | − | − | ●
Wyłączanie blokady klawiatury | ● | ● | − | − | − | ●
Tryb obrotowy, liniowy i punktowy | ● | ● | ● | − | − | ●
Obracanie linii/punktu w płaszczyźnie obrotu | ● | ● | ● | − | − | ●
Obracanie płaszczyzny obrotu w pozycji pionowej | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatyczna funkcja punktu pionowego w dół przy pozycji pionowej | − | − | ● | − | − | ●
Włączanie/wyłączanie funkcji ostrzegania o wstrząsach | ● | ● | − | − | − | ●
Ustawianie poziomu czułości funkcji ostrzegania o wstrząsach | − | ● | − | − | − | ●
Tryb pracy przy nachyleniu | ● | ● | ● | − | − | ●
Zmiana SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Tryb ręczny | ● | ● | − | − | − | ●
Tryb CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Tryb CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Projekcja częściowa | − | − | − | − | − | ●
Kalibracja osi X i Y (pozycja pozioma)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibracja osi Z (pozycja pionowa) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkcja musi być włączona równocześnie na urządzeniu pomiarowym oraz na odbiorniku laserowym lub smartfonie.

B)

  Funkcja jest włączana albo na urządzeniu pomiarowym i smartfonie razem, albo w odbiorniku laserowym.