# Batteri

## Sette inn / bytte batterier

Til drift av lasermottakeren anbefales det å bruke alkali-mangan-batterier.

1. Drei låsen (67) til batteridekselet på plass (for eksempel med en mynt).
2. Åpne batteridekselet (66), og sett inn batteriene.

Pass på riktig polaritet, som vist på innsiden av batterirommet.

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme produsent og med samme kapasitet.

1. Lukk batteridekselet (66), og drei låsen (67) til batteridekselet til stillingen .

Batteriindikatoren (r) viser ladenivået til lasermottakerens batterier:

Visning | Kapasitet
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Ta batteriene ut av lasermottakeren hvis du ikke skal bruke den på lang tid. Batteriene kan korrodere hvis de oppbevares lenge i lasermottakeren.

## Ladenivåindikator rotasjonslaser

Ladenivåindikatoren (j) viser ladenivået til det oppladbare batteriet eller engangsbatteriene til rotasjonslaseren når rotasjonslaseren er slått på og det er forbindelse mellom lasermottakeren og rotasjonslaseren via Bluetooth®.

Visning | Kapasitet
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %