# Funktioner

##

I tilstanden CenterFind forsøger måleværktøjet automatisk at finde lasermodtagerens midterlinje ved at bevæge rotationshovedet op og ned. Laserstrålen kan enten justeres efter måleværktøjets X‑ eller Y‑akse.

Tilstanden CenterFind startes på lasermodtageren.

se Tilstanden CenterFind

Under søgningen vises symbolet CenterFind for den ene eller begge akser på måleværktøjets display, og statusvisningen (12) blinker rødt.

Hvis laserstrålen kunne rettes mod lasermodtagerens midterlinje, afsluttes tilstanden CenterFind automatisk, og den fundne hældning vises på startskærmbilledet.

Hvis laserstrålen ikke kunne rettes mod lasermodtagerens midterlinje, standses laserstrålens rotation, og der vises en fejlmeddelelse på displayet.

1. Tryk på en vilkårlig knap for at lukke fejlmeddelelse.
2. Den tilhørende akse indnivelleres atter på 0 %.
3. Kontrollér, om måleværktøjet og lasermodtageren er korrekt opstillet, og genstart tilstanden.

Lasermodtageren skal befinde sig inden for et svingningsområde på ±8,5 % af måleværktøjet.

Ved brug af tilstanden CenterFind kan indstillingen af begge akser ændre sig, også hvis den ene af akserne ikke blev indstillet i forhold til lasermodtageren.

##

I tilstanden CenterLock forsøger måleværktøjet automatisk at rette laserstrålen mod lasermodtagerens midterlinje ved at bevæge rotationshovedet op og ned. I modsætning til tilstanden CenterFind kontrolleres lasermodtagerens position hele tiden, og måleværktøjets hældning tilpasses automatisk. Hældningsværdierne vises ikke på displayet.

- Når du arbejder med tilstanden CenterLock, skal du omhyggeligt sørge for, at måleværktøjet og lasermodtageren ikke bevæges utilsigtet. Der kan opstå fejlmeddelelser ved den automatiske tilpasning af hældningen, hver gang positionen ændres.

Laserstrålen kan enten justeres efter måleværktøjets X‑ eller Y‑akse.

Tilstanden CenterLock startes og afsluttes på lasermodtageren.

se Tilstanden CenterLock (LR 65 G)

Under søgningen vises symbolet CenterLock for den ene eller begge akser på måleværktøjets display, og statusvisningen (12) blinker rødt.

Hvis laserstrålen rettes mod lasermodtagerens midterlinje, vises symbolet CenterLock på startskærmen for den ene eller begge akser. Hældningsværdierne vises ikke.

Hvis laserstrålen ikke kunne rettes mod lasermodtagerens midterlinje, standses laserstrålens rotation, og der vises en fejlmeddelelse på displayet.

1. Tryk på en vilkårlig knap for at lukke fejlmeddelelse.
2. Den tilhørende akse indnivelleres atter på 0 %.
3. Kontrollér, om måleværktøjet og lasermodtageren er korrekt opstillet, og genstart tilstanden.

Lasermodtageren skal befinde sig inden for et svingningsområde på ±8,5 % af måleværktøjet.

Ved brug af tilstanden CenterLock kan indstillingen af begge akser ændre sig, også hvis den ene af akserne ikke blev indstillet i forhold til lasermodtageren.

##

I rotationsfunktion kan du slukke den variable laserstråle (8) for en eller flere af rotationsniveauets kvadranter. Dermed er det muligt at begrænse faren på grund af laserstråling til bestemte områder. Derudover kan forstyrrelsen af andre apparater på grund af laserstrålen eller forstyrrelse af lasermodtageren på grund af uønskede refleksioner undgås.

Deaktiveringen af enkelte kvadranter kan kun styres ved hjælp af Bosch Levelling Remote App. De kvadranter, hvor laserstrålen er synlig, kan ses i visningen Laserdriftstilstand (b) på startskærmbilledet.