# Popis výrobku a výkonu

##

### Rotační lasery

Měřicí přístroj je určený ke zjišťování a kontrole přesných vodorovných výškových linií, svislých linií, stavebních čar a kolmých bodů.

Měřicí přístroj je vhodný pro používání ve vnitřních a venkovních prostorech.

Tento výrobek je spotřební laserový výrobek v souladu s normou EN 50689.

### Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je určené k ovládání rotačních laserů Bosch přes Bluetooth®.

Dálkové ovládání je vhodné pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí.

##

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení měřicího přístroje a dálkového ovládání na obrázcích.

### Rotační laser

(1) | Kryt přihrádky pro baterie
(2) | Aretace krytu přihrádky pro baterie
(3) | Tlačítko sklonu dolů / tlačítko otáčení po směru hodinových ručiček
(4) | Tlačítko sklonu nahoru / tlačítko otáčení proti směru hodinových ručiček
(5) | Tlačítko čárového provozu
(6) | Tlačítko rotačního provozu
(7) | Tlačítko Bluetooth®
(8) | Variabilní laserový paprsek
(9) | Výstupní otvor laserového paprsku
(10) | Kolmý bod nahoruA)
(11) | Tlačítko zapnutí/vypnutí
(12) | Ukazatel stavu
(13) | Tlačítko ručního provozu
(14) | Tlačítko nastavení sklonu
(15) | Displej
(16) | Zářez pro vyrovnání
(17) | Držadlo
(18) | Stativový závit 5/8" (vodorovná poloha)
(19) | Varovný štítek laseru
(20) | Stativový závit 5/8" (svislá poloha)
(21) | Sériové číslo
(22) | Adaptér pro baterie
(23) | Odjišťovací tlačítko akumulátoru/adaptéru pro baterie
(24) | AkumulátorB)

A)

  Ve svislém provozu platí kolmý bod nahoru jako referenční bod 90°.

B)

  Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.

### Prvky zobrazení rotační laser

(a) | Ukazatel rychlost rotace
(b) | Ukazatel druhu provozu laseru
(c) | Ukazatel spojení přes Bluetooth®
(d) | Ukazatel funkce signalizace otřesů
(e) | Ukazatel stavu nabití akumulátoru/baterií
(f) | Ukazatel funkce kolmého bodu dolů
(g) | Ukazatel úhel sklonu osy X
(h) | Ukazatel úhel sklonu osy Y
(i) | Symboly funkčních tlačítek

### Dálkové ovládání

(25) | Tlačítko funkce kolmého bodu dolů
(26) | Tlačítko rotačního provozu
(27) | Tlačítko klidového režimu
(28) | Tlačítko čárového provozu
(29) | Tlačítko otáčení proti směru hodinových ručiček
(30) | Tlačítko sklonu nahoru
(31) | Tlačítko nastavení sklonu
(32) | Ukazatel odesílání signálu
(33) | Ukazatel stavu osy X
(34) | Ukazatel stavu osy Y
(35) | Tlačítko sklonu dolů
(36) | Tlačítko otáčení po směru hodinových ručiček
(37) | Aretace krytu přihrádky pro baterie
(38) | Sériové číslo
(39) | Kryt přihrádky pro baterie
(40) | Dálkové ovládáníA)

A)

  Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.

### Příslušenství / náhradní díly

(41) | Přijímač laseruA)
(42) | Měřicí laťA)
(43) | StativA)
(44) | Nástěnný držák/vyrovnávací jednotkaA)
(45) | Upevňovací otvory nástěnného držákuA)
(46) | Tlačítko pro hrubé nastavení nástěnného držákuA)
(47) | Šroub pro jemné nastavení nástěnného držákuA)
(48) | Šroub 5/8" nástěnného držákuA)
(49) | MagnetA)
(50) | Brýle pro práci s laseremA)
(51) | Cílová destička laseruA)
(52) | PopruhA)
(53) | KufrA)

A)

  Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.

##

Rotační laser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 % | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Třída laseru | 2 | 2
Typ laseru | 630–650 nm, < 1 mW | 500–540 nm, < 1 mW
Divergence | < 1,5 mrad (plný úhel) | < 1,5 mrad (plný úhel)
Napájení měřicího přístroje
akumulátor (lithium-iontový) | 18 V | 18 V
baterie (alkalicko-manganové) (s adaptérem pro baterie) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Pracovní dosah (rádius) max.
bez přijímače laseruB) | 30 m | 35 m
s přijímačem laseru | 300 m | 325 m
Přesnost nivelace při vzdálenosti 30 mC)D)
horizontální | ±1,5 mm | ±1,5 mm
vertikální | ±3 mm | ±3 mm
Rozsah samonivelace | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Doba nivelace typicky (při sklonu až 3 %) | 30 s | 30 s
Rychlost rotace | 150/300/600 ot/min | 150/300/600 ot/min
Provoz ve sklonu v jedné/ve dvou osách | ±8,5 % | ±8,5 %
Přesnost provozu ve sklonuC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Doporučený přijímač laseru | LR 60 | LR 65 G
Stativový závit (vodorovně/svisle) | 5/8" | 5/8"
Doba provozu cca
s akumulátorem (4 Ah) | 60 h | 50 h
s bateriemi | 70 h | 60 h
HmotnostF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Rozměry (délka × šířka × výška) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Stupeň krytí | IP 68 | IP 68
Výška zkoušky převrženíG) | 2 m | 2 m
Hladina akustického tlaku za použití váhového filtru A | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Měřicí přístroj s Bluetooth®
Provozní frekvenční rozsah | 2 402–2 480 MHz | 2 402–2 480 MHz
Vysílací výkon max. | 6,3 mW | 6,3 mW
Třída | 1 | 1
KompatibilitaH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Max. dosah signáluI) | 100 m | 100 m
Chytrý telefon s Bluetooth®
KompatibilitaH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Operační systémJ) | Android 6 (a vyšší) iOS 11 (a vyšší) | Android 6 (a vyšší) iOS 11 (a vyšší)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | 0° C až +35 °C | 0° C až +35 °C
Dovolená teplota prostředí |  |
při provozu | −10 °C až +50 °C | −10 °C až +50 °C
při skladování | −20 °C až +50 °C | −20 °C až +50 °C
Doporučené akumulátory | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah / 8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah / 8,0 Ah
Doporučené nabíječky | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

B)

  Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).

C)

  při 20 °C

D)

  podél os

E)

  Při maximálním sklonu ±8,5 % činí maximální odchylka ±0,2 %.

F)

  Hmotnost bez akumulátoru/adaptéru pro baterie/baterií

G)

  Měřicí přístroj namontovaný ve vodorovné poloze na stativu se převrhne na rovnou betonovou podlahu.

H)

  U přístrojů s Bluetooth® Low Energy nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje s Bluetooth® musí podporovat profil SPP.

I)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

J)

  V závislosti na aktualizacích Bosch Levelling Remote App mohou být nutné vyšší verze operačního systému.

K jednoznačné identifikaci měřicího přístroje slouží sériové číslo (21) na typovém štítku.

Dálkové ovládání | RC 6
--- | ---
Číslo zboží | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Provozní teplota | −10 °C až +50 °C
Skladovací teplota | −20 °C až +70 °C
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2A)
Pracovní dosah (rádius) max. | 100 m
Baterie | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Dálkové ovládání Bluetooth®
Provozní frekvenční rozsah | 2 402–2 480 MHz
Vysílací výkon max. | 6,3 mW
Třída | 1
KompatibilitaB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Max. dosah signáluC) | 100 m
HmotnostD) | 0,14 kg
Rozměry (délka × šířka × výška) | 122 × 59 × 27 mm
Stupeň krytí | IP 54

A)

  Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.

B)

  U přístrojů s Bluetooth® Low Energy nemusí být v závislosti na modelu a operačním systému možné navázat spojení. Přístroje s Bluetooth® musí podporovat profil SPP.

C)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

D)

  Hmotnost bez baterií