# التشغيل اليدوي

يمكن إيقاف آلية تسوية عدة القياس (التشغيل اليدوي):

- في حالة الوضع الأفقي للمحورين بشكل مستقل عن بعضهما البعض،
- في الوضع العمودي للمحور X (المحور Y لا يمكن تسويته في الوضع العمودي).

في حالة التشغيل اليدوي يمكن نصب عدة القياس في الوضع المائل المرغوب.

علاوة على ذلك يمكن إمالة المحورين بشكل مستقل عن بعضهما البعض في نطاق يبلغ ±8,5 % بعدة القياس. لا تظهر قيمة ميل المحور في أثناء التشغيل اليدوي بوحدة العرض.

يومض بيان الحالة (12) بعدة القياس باستمرار باللون الأحمر عندما

- في الوضع الأفقي ضبط محور على الأقل على التشغيل اليدوي،
- في الوضع العمودي ضبط المحور X على التشغيل اليدوي.

في جهاز التشغيل عن بعد يضيء بيان حالة محور X (33) أو بيان حالة محور Y (34) باستمرار باللون الأحمر عند ضبط المحور المعني على التشغيل اليدوي.

لا يمكن بدء التشغيل اليدوي عن طريق جهاز تشغيل عن بعد.

## التشغيل اليدوي في الوضع الأفقي

1. كرر الضغط على الزر إلى أن يتم الوصول إلى مجموعة أوضاع الضبط المرغوبة للمحورين.
2. في وحدة العرض النموذجية المبينة تم إيقاف آلية التسوية للمحور X وتستمر تسوية المحور Y.

## إمالة المحاور

1. اضغط على الزر ، أثناء عرض قائمة التشغيل اليدوي.

في حالة إيقاف آلية التسوية لأحد المحاور يمكنك تغيير ميل هذا المحور فقط.

1. في حالة التشغيل اليدوي للمحورين يمكنك من خلال الضغط مجددا على الزر التنقل بين المحورين.

1. يومض في وحدة العرض رمز المحور الذي يمكن تغيير ميله.

1. قم بإمالة المحور المختار باستخدام الأزرار أو حتى الموضع المرغوب.

## التشغيل اليدوي في الوضع العمودي

1. اضغط مرة واحدة على الزر لإيقاف تشغيل نظام التسوية الأوتوماتيكية للمحور X. (لا يمكن تسوية المحور Y في الوضع العمودي.)

## إمالة المحور X‏

1. اضغط على الزر ، أثناء عرض قائمة التشغيل اليدوي.
2. يومض رمز المحور X في وحدة العرض.
3. قم بإمالة المحور X باستخدام الأزرار أو حتى الموضع المرغوب.

## إدارة المحور Y‏

1. اضغط مجددًا على الزر أثناء عرض قائمة التشغيل اليدوي.
2. يومض رمز المحور Y في وحدة العرض.
3. أدر المحور Y باستخدام الأزرار أو إلى الوضع المرغوب.