# Przegląd wskaźników stanu

Urządzenie pomiarowe | Funkcja
--- | ---
Zielony | Czerwony
◌ |  | Pozycja pozioma: niwelowanie osi X i/lub osi Y. Pozycja pionowa: niwelowanie osi X
◌ |  | Włączony tryb uśpienia
● |  | Pozycja pozioma: obie osie zostały zniwelowane. Pozycja pionowa: oś X została zniwelowana.
| ◌ | Automatyczne wyłączenie z powodu komunikatu błędu (np. wyczerpana bateria/akumulator, przekroczona temperatura robocza)
| ◌ | Uruchomiony tryb CenterFind lub CenterLock zob. Funkcje
| ◌ | Zmiana pozycji urządzenia pomiarowego bez wyłączania/włączania.
| ◌ | Automatyczna niwelacja niemożliwa, koniec zakresu automatycznej niwelacji
| ◌ | Zadziałała funkcja ostrzegania o wstrząsach
| ◌ | Uruchomiona została kalibracja urządzenia pomiarowego.
| ● | Pozycja pozioma: co najmniej jedna oś jest nachylona lub znajduje się w trybie ręcznym. Pozycja pionowa: oś X jest nachylona lub znajduje się w trybie ręcznym.

● świeci światłem ciągłym

◌ miga

Pilot | Pilot | Funkcja
--- | --- | ---
Zielony | Czerwony | Zielony | Czerwony
◌ |  |  |  | Niwelowanie osi X (pozycja pozioma i pionowa)
|  | ◌ |  | Niwelowanie osi Y (pozycja pozioma)
◌ |  | ◌ |  | Pilot jest podłączany przez Bluetooth®. (Oba wskaźniki stanu migają naprzemiennie.)
● |  |  |  | Oś X została zniwelowana (pozycja pozioma i pionowa).
|  | ● |  | Oś Y została zniwelowana (pozycja pozioma).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Pilot został podłączony przez Bluetooth®
| ● |  |  | Oś X jest nachylona lub znajduje się w trybie ręcznym (pozycja pozioma i pionowa).
|  |  | ● | Oś Y jest nachylona lub znajduje się w trybie ręcznym (pozycja pozioma).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Nie udało się nawiązać połączenia przez Bluetooth® z urządzeniem pomiarowym

● świeci światłem ciągłym

◌ miga