# Usuwanie usterek

Wskazanie tekstowe (n) | Problem | Rozwiązanie
--- | --- | ---
PNK | Nawiązywanie połączenia przez Bluetooth® z laserem obrotowym GRL 600 CHV lub GRL 650 CHVG nie powiodło się | Nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik na laserze obrotowym, aby zamknąć komunikat błędu. Ponownie spróbować nawiązać połączenie. Jeżeli nawiązanie połączenia jest niemożliwe, należy zwrócić się do serwisu firmy Bosch.
ERR | Kalibracja lasera obrotowego GRL 600 CHV lub GRL 650 CHVG nie powiodła się | Należy przeczytać instrukcję obsługi lasera obrotowego GRL 600 CHV lub GRL 650 CHVG i zastosować się do jej wskazówek.
Próba włączenia trybu CenterFind lub trybu CenterLock nie powiodła się | Nacisnąć dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat błędu. Przed ponownym włączeniem funkcji sprawdzić pozycję lasera obrotowego i odbiornika laserowego.
LR 65 G:
ERR i CL wymiennie | Trybu CenterFind nie można włączyć, ponieważ laser obrotowy pracuje już w trybie CenterLock. | Należy ustawić tryb CenterFind w obu odbiornikach laserowych i ponownie włączyć funkcję.
ERR i CF wymiennie | Trybu CenterLock nie można włączyć, ponieważ laser obrotowy pracuje już w trybie CenterFind. | Należy ustawić tryb CenterLock w obu odbiornikach laserowych i ponownie włączyć funkcję.