# Eliminar errores

Pantalla de visualización del láser de rotación | Pantalla de visualización del receptor láser | Problema | Remedio
--- | --- | --- | ---
| − | Desconexión automática (batería o pilas agotadas) | Cambie la batería o las pilas.
| − | Desconexión automática (temperatura de servicio excedida) | Deje que el instrumento de medición se atempere antes de encenderlo. A continuación, compruebe la precisión de medición y, si es necesario, calibre el instrumento de medición.
| −/PNK | Establecimiento de conexión con el mando a distancia (40) o el receptor láser (41) fallido | Pulse brevemente la tecla para cerrar el mensaje de error. Reinicie el establecimiento de la conexión. Si no se puede establecer la conexión, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bosch.
| − | No se ha podido establecer una conexión con el smartphone | Pulse brevemente la tecla para cerrar el mensaje de error. Reinicie el establecimiento de la conexión ver Mando a distancia a través de Bosch Levelling Remote App. Si no se puede establecer la conexión, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bosch.
| − | El instrumento de medición tiene una inclinación superior al 8,5 % o no está en la posición horizontal o vertical correcta. | Corrija la posición del instrumento de medición, ya sea en posición horizontal o vertical. La nueva nivelación se inicia automáticamente.
| − | Superación del tiempo de nivelación máximo | Corrija la posición del instrumento de medición, ya sea en posición horizontal o vertical. Pulse brevemente la tecla para reiniciar la nivelación.
| − | Cambio entre la posición horizontal y vertical sin conectar/desconectar el instrumento de medición | Pulse brevemente la tecla para reiniciar la nivelación.
| ERR | Calibración del eje X fallida | Interrumpa la calibración con pulsando la tecla . Asegúrese de que el campo de recepción del receptor láser se encuentra en posición perpendicular al eje correspondiente (X/Y) del instrumento de medición. Inicie de nuevo la calibración.
| ERR | Calibración del eje Y fallida
| − | Calibración del eje Z fallida | Interrumpa la calibración con pulsando la tecla . Compruebe que el instrumento de medición está alineado correctamente. Inicie de nuevo la calibración.
| ERR | El modo CenterFind falló en relación con el eje X | Pulse cualquier tecla para cerrar el mensaje de error. Compruebe, si el instrumento de medición y el receptor láser están posicionados correctamente. El receptor láser debe estar dentro del margen de inclinación de ±8,5 % del instrumento de medición. Reinicie el modo.
| ERR | El modo CenterFind falló en relación con el eje Y
GRL 650 CHVG:
| ERR | El modo CenterLock falló en relación con el eje X | Pulse cualquier tecla para cerrar el mensaje de error. Compruebe, si el instrumento de medición y el receptor láser están posicionados correctamente. El receptor láser debe estar dentro del margen de inclinación de ±8,5 % del instrumento de medición. Reinicie el modo.
| ERR | El modo CenterLock falló en relación con el eje Y