# Kézi üzem

A mérőműszer szintezési automatikáját ki lehet kapcsolni (kézi üzem):

- vízszintes helyzet esetén egymástól függetlenül mindkét tengely számára,
- függőleges helyzet esetén az X‑tengely számára (az Y‑tengelyt függőleges helyzet esetén nem lehet szintezni).

Kézi üzemben a mérőműszert bármilyen tetszőleges ferde helyzetben fel lehet állítani.

A tengelyek a mérőműszeren ezen felül egymástól függetlenül egy ±8,5%-os tartományban megdönthetők. A tengelyek dőlése kézi üzemben a kijelzőn nem kerül kijelzésre.

A mérőműszer állapotkijelzője (12) tartósan piros színben világít, ha

- vízszintes helyzet esetén legalább egy tengely kézi üzemre van beállítva,
- függőleges helyzet esetén az X‑tengely kézi üzemre van beállítva.

A távirányítón tartósan, piros színnel világít az X‑tengely állapotkijelzője (33), illetve az Y‑tengely állapotkijelzője (34), ha a megfelelő tengely kézi üzemre van beállítva.

A kézi üzemet nem lehet a távirányítóval elindítani.

## Kézi üzem vízszintes helyzet esetén

1. Nyomja addig a gombot, amíg mindkét tengely esetében el nem éri a kívánt beállítási kombinációt.
2. Az ábrán látható példaképernyőn az X‑tengely szintezési automatikája le van kapcsolva, az Y‑tengely továbbra is szintezésre kerül.

## A tengelyek megdöntése

1. Nyomja meg a gombot, miközben a kézi üzem menüje látható.

Ha csak az egyik tengely szintezési automatikája van lekapcsolva, akkor csak ennek a tengelynek a lejtését lehet megváltoztatni.

1. Ha mindkét tengely kézi üzemben van, a két tengely között a gomb megnyomásával válthat.

1. A kijelzőn villog annak a tengelynek a szimbóluma, amelynek meg lehet változtatni a dőlésszögét.

1. Döntse meg a kijelölt tengelyt a gombbal, illetve a gombbal, amíg el nem éri a kívánt helyzetet.

## Kézi üzem függőleges helyzet esetén

1. Nyomja meg egyszer a gombot az X-tengely automatikus szintezésének kikapcsolásához. (A Y‑tengelyt függőleges helyzet esetén nem lehet beszintezni.)

## Az X tengely megdöntése

1. Nyomja meg a gombot, miközben a kézi üzem menüje látható.
2. A kijelzőn villog az X‑tengely szimbóluma.
3. Döntse meg az X-tengelyt a gombbal, illetve a gombbal, amíg el nem éri a kívánt helyzetet.

## Az Y-tengely elforgatása

1. Nyomja meg ismét a gombot, miközben a kézi üzem menüje látható.
2. A kijelzőn villog a az Y‑tengely szimbóluma.
3. Forgassa el az Y‑tengelyt a , illetve gombbal a kívánt helyzetbe.