# Funkcijų valdymo galimybių apžvalga

Funkcija | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG įjungimas/išjungimas | ● | ● | − | − | − | −
Bluetooth® ryšio sukūrimasA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Ramybės režimas | ● | ● | ● | − | − | ●
Klaviatūros užblokavimo įjungimas | − | − | − | − | − | ●
Klaviatūros užblokavimo išjungimas | ● | ● | − | − | − | ●
Rotacinis, linijinis ir taškinis režimas | ● | ● | ● | − | − | ●
Linijos/taško sukimas rotacinės plokštumos ribose | ● | ● | ● | − | − | ●
Rotacinės plokštumos pasukimas, esant vertikaliai padėčiai | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatinė statmens taško žemyn funkcija, esant vertikaliai padėčiai | − | − | ● | − | − | ●
Pranešimo apie sutrenkimą funkcijos išjungimas/įjungimas | ● | ● | − | − | − | ●
Pranešimo apie sutrenkimą funkcijos jautrumo keitimas | − | ● | − | − | − | ●
Posvyrio režimas | ● | ● | ● | − | − | ●
„SlopeProtect“ keitimas (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Rankinis režimas | ● | ● | − | − | − | ●
Režimas „CenterFind“ | − | − | − | ● | ● | −
„CenterLock“ režimas | − | − | − | − | ● | −
Dalinė projekcija | − | − | − | − | − | ●
X ir Y ašies kalibravimas (horizontali padėtis)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Z ašies kalibravimas (vertikali padėtis) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkciją tuo pačiu metu reikia įjungti tiek matavimo prietaisu, tiek nuotolinio valdymo pultu, lazerio spindulio imtuvu ar išmaniuoju telefonu.

B)

  Funkcija įjungiama arba kartu matavimo prietaisu ir išmaniuoju telefonu, arba lazerio spindulio imtuvu.