# Nivelleringsautomatik

##

Når du har tændt måleværktøjet, kontrollerer det automatisk den vandrette eller lodrette position og udligner automatisk ujævnheder inden for selvnivelleringsområdet i ca. ±8,5 % (±5°).

Under nivelleringen blinker symbolet for nivellering på displayet. Samtidig blinker statusvisningen (12) på måleværktøjet samt statusvisningen for den pågældende akse ((33) eller (34)) grønt på fjernbetjeningen.

Rotationen er stoppet, og laserstrålerne blinker, indtil nivelleringen er afsluttet. Når nivelleringen er afsluttet korrekt, vises startskærmbilledet. Laserstrålerne lyser permanent, og rotationen begynder. Statusvisningen (12) på måleværktøjet samt statusvisningen for den nivellerede akse ((33) eller (34)) på fjernbetjeningen lyser permanent grønt.

Hvis måleværktøjet står mere end 8,5 % skævt, eller hvis det er anderledes positioneret end vandret eller lodret, er nivellering ikke længere mulig. På displayet vises en fejlmeddelelse, og statusvisningen (12) blinker rødt.

1. Positioner måleværktøjet på ny og vent på nivelleringen.

Når den maksimale nivelleringstid er overskredet, afbrydes nivelleringen med en fejlmeddelelse.

1. Positionér måleværktøjet igen.
2. Tryk kort på knappen for at genstarte nivelleringen.

##

Når måleværktøjet er indnivelleret, kontrollerer det den vandrette eller lodrette position hele tiden. Ved positionsændringer foretages automatisk efternivellering.

Minimale positionsændringer udlignes uden afbrydelse af driften. Vibrationer fra undergrunden eller vejrforholdene kompenseres således automatisk.

Ved større positionsændringer stoppes laserstrålens rotation, og laserstrålerne blinker for at undgå fejlmålinger under nivelleringen. På displayet vises nivelleringssymbolet. Om nødvendigt udløses chokadvarselsfunktionen.

## Skift mellem vandret og lodret position:

Måleværktøjet registrerer automatisk vandret og lodret position.

1. Sluk for måleværktøjet.
2. Positionér det på ny.
3. Tænd det igen.

Hvis der skiftes position uden at slukke og tænde, vises der en fejlmeddelelse, og statusvisningen (12) blinker hurtigt rødt.

1. Tryk kort på knappen for at genstarte nivelleringen.

##

Måleværktøjet er udstyret med en chokadvarselsfunktion. Ved positionsændringer og vibrationer i måleværktøjet eller ved vibrationer i undergrunden forhindrer funktionen, at der foretages nivellering i en ændret position, og at der dermed opstår fejl på grund af, at måleværktøjet forskyder sig.

GRL 650 CHVG: Chokadvarselsfunktionen er udstyret med 2 følsomhedstrin. Når du har tændt måleværktøjet, er det indstillet til høj følsomhed.

## Aktivering af chokadvarsel:

Som standard er chokadvarselsfunktionen tændt. Den aktiveres ca. 30 s efter, at måleværktøjet er blevet tændt.
Under aktiveringen blinker visningen Chokadvarselsfunktion (d) på displayet. Efter aktiveringen lyser visningen vedvarende.

## Chokadvarsel udløst:

Hvis måleværktøjets position ændres, eller der registreres en kraftig rystelse, udløses chokadvarslen. Laserens rotation stoppes, og der vises en fejlmeddelelse. Statusvisningen (12) blinker hurtigt rødt, og der høres et advarselssignal med hurtig tonefølge.

1. Bekræft advarselsmeddelelsen med ved at trykke på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen.
2. Ved arbejde med nivelleringsautomatik (inklusive hældningsfunktion) genstartes nivelleringen automatisk.

Kontrollér nu laserstrålens position på et referencepunkt, og korriger om nødvendigt måleværktøjets højde og justering.

## Ændring/slukning af chokadvarselsfunktion:

På startskærmbilledet vises den aktuelle indstilling med visningen Chokadvarsel (d):

Chokadvarselsfunktionen er tilsluttet med høj følsomhed.

GRL 650 CHVG: Chokadvarselsfunktionen er tilkoblet med reduceret følsomhed.

Chokadvarselsfunktionen er slukket.

1. Tryk kort på knappen for at ændre indstillingen af chokadvarselsfunktionen.
2. Tryk i den efterfølgende menu flere gange på , indtil du har valgt den ønskede indstilling.
3. Bekræft dit valg med ved at trykke på knappen .

1. Når chokadvarselsfunktionen er blevet tændt, aktiveres den efter ca. 30 s.

##

Når måleværktøjet er i vandret position, kan X‑aksen og Y‑aksen hældes uafhængigt af hinanden i et område på ±8,5 %.

1. For at hælde X-aksen trykker du én gang på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen.
2. Menuen for hældningsindstillingen af X-aksen åbnes.
3. Indstil den ønskede hældning med knapperne eller på måleværktøjet eller med knapperne eller på fjernbetjeningen.

Når du trykker samtidigt på begge hældningstaster på værktøjet eller på fjernbetjeningen, resettes hældningen til 0,00 %.

1. For at hælde Y-aksen trykker du igen på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen.
2. Menuen for hældningsindstillingen af Y-aksen åbnes.

Indstil den ønskede hældning som beskrevet ved X‎‑aksen.

Nogle sekunder efter det sidste tryk på en knap implementeres den valgte hældning på måleværktøjet. Indtil hældningsindstillingen er afsluttet, blinker laserstrålen samt i displayet symbolet for hældningsindstillingen.

Efter afslutning af hældningsindstillingen vises de indstillede hældningsværdier for begge akser på startskærmbilledet. Statusvisningen (d) på måleværktøjet lyser permanent rødt. På fjernbetjeningen lyser statusvisningen for den hældede akse ((33) og/eller (34)) permanent rødt.

##

Måleværktøjet gemmer de sidste 4 anvendte hældningsværdier for begge akser. Frem for at skulle indstille hældningerne forfra kan du overtage disse gemte hældningskombinationer.

1. Start hældningsfunktion for X‑aksen se Hældningsfunktion ved vandret position.

1. Tryk på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen for at åbne hældningshukommelsen.

1. Tryk flere gange på knappen på måleværktøjet eller på fjernbetjeningen, indtil den ønskede kombination er valgt på displayet.
2. Tryk på knappen på måleværktøjet () eller på fjernbetjeningen for at bekræfte valget.
3. Nogle sekunder efter det sidste tryk på en knap implementeres den valgte hældningskombination på måleværktøjet se Hældningsfunktion ved vandret position.
4. Tryk på knappen på måleværktøjet () eller knappen på fjernbetjeningen for at indstille andre værdier end de gemte.

1. Visningen vender tilbage til indstillingsmenuen Hældningsfunktion se Hældningsfunktion ved vandret position.

##

Temperaturændringer på måleværktøjet kan påvirke den hældnings, der er indstillet for akserne.

For at undgå unøjagtige målinger genindstilles akserne hældning, hvis den indstillede temperaturforskel overskrides: Måleværktøjet nivelleres automatisk, hvorefter der vender tilbage til hældningsfunktionen med de senest indstillede værdier.

Hældningen nulstilles ved temperaturændringer på ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Ved hjælp af Bosch Levelling Remote App kan temperaturforskellen sænkes til 2 °C, eller funktionen SlopeProtect kan deaktiveres. Indstillingen gemmes, når måleværktøjet slukkes.