# Eliminar falhas

Indicação de texto (n) | Problema | Solução
--- | --- | ---
PNK | Estabelecimento da ligação por Bluetooth® com o nível laser rotativo GRL 600 CHV ou GRL 650 CHVG falhou | Prima por breves instantes a tecla de ligar/desligar no nível laser rotativo, para fechar a mensagem de erro. Inicie novamente o estabelecimento da ligação. Se não for possível estabelecer a ligação, entre em contacto com o serviço de assistência técnica da Bosch.
ERR | Calibração do nível laser rotativo GRL 600 CHV ou GRL 650 CHVG falhou | Leia e respeite o manual de instruções do GRL 600 CHV ou GRL 650 CHVG.
Modo CenterFind ou modo CenterLock falhou | Prima uma tecla qualquer para fechar a mensagem de erro. Verifique a posição do nível laser rotativo e do recetor laser antes de reiniciar a função.
LR 65 G:
ERR e CL alternadamente | Não é possível iniciar o modo CenterFind porque o nível laser rotativo já está a trabalhar no modo CenterLock. | Defina nos dois recetores laser o modo CenterFind e reinicie a função.
ERR e CF alternadamente | Não é possível iniciar o modo CenterLock porque o nível laser rotativo já está a trabalhar no modo CenterFind. | Defina nos dois recetores laser o modo CenterLock e reinicie a função.