# Vista geral das indicações de estado

Instrumento de medição | Função
--- | ---
verde | vermelho
◌ |  | Posição horizontal: processo de nivelamento do eixo X e/ou eixo Y Posição vertical: processo de nivelamento do eixo X
◌ |  | Modo de repouso ativado
● |  | Posição horizontal: ambos os eixos estão nivelados. Posição vertical: o eixo X está nivelado.
| ◌ | Desligamento automático causado por mensagem de erro (p. ex. pilha/bateria descarregada, temperatura de serviço ultrapassada)
| ◌ | Modo CenterFind ou modo CenterLock iniciado ver Funções
| ◌ | Mudança de posição do instrumento de medição sem desligar/ligar
| ◌ | Auto nivelamento impossível, fim da área de auto nivelamento
| ◌ | Função de aviso de choque acionada
| ◌ | Calibração do instrumento de medição está iniciada.
| ● | Posição horizontal: pelo menos um eixo está inclinado ou no funcionamento manual. Posição vertical: o eixo X está inclinado ou no funcionamento manual.

● permanentemente aceso

◌ intermitente

Telecomando | Telecomando | Função
--- | --- | ---
verde | vermelho | verde | vermelho
◌ |  |  |  | Processo de nivelamento do eixo X (posições horizontal e vertical)
|  | ◌ |  | Processo de nivelamento do eixo Y (posição horizontal)
◌ |  | ◌ |  | Telecomando é ligado via Bluetooth®. (As duas indicações de estado piscam alternadamente.)
● |  |  |  | Eixo X está nivelado ( posições horizontal e vertical).
|  | ● |  | Eixo Y está nivelado (posição horizontal).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Telecomando ligado com êxito via Bluetooth®
| ● |  |  | Eixo X está inclinado ou no funcionamento manual (posições horizontal e vertical).
|  |  | ● | Eixo Y está inclinado ou no funcionamento manual (posição horizontal).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Ligação via Bluetooth® com o instrumento de medição falhou

● permanentemente aceso

◌ intermitente