# Rad sa priborom

##

Laserska ciljna tabla (51) poboljšava vidljivost laserskog zraka u nepovoljnim uslovima i na velikim udaljenostima.

Reflektujuća površina ploče za ciljanje laserom (51) poboljšava vidljivost laserske linije, kroz providnu površinu je laserska linija prepoznatljiva i sa zadnje strane ploče za ciljanje laserom.

##

Stativ nudi stabilnu mernu podlogu koja je podesiva po visini.

1. Za horizontalni režim postavite merni alat sa prijemnicom za stativ 5/8" (18) na navoj stativa (43).
2. Za vertikalni režim rada koristite prijemnicu za stativ 5/8" (20).
3. Pritegnite merni alat pomoću zavrtnja za fiksiranje stativa.

Kod stativa sa skalom dimenzija na delu koji se izvlači možete direktno da podesite razliku u visini.

1. Centrirajte stativ grubo, pre nego što uključite merni alat.

##

Laserske naočare za gledanje filtriraju okolnu svet‌lost. Na taj način izgleda svetlo lasera za oko svetlije.

##

Merni alat možete pomoću zidnog držača sa jedinicom za poravnavanje (44) da pričvrstite na zid. Korišćenje zidnog držača se preporučuje npr. kod radova koji su iznad visine dela koji se izvlači na stativu, ili kod radova na nestabilnoj podlozi bez stativa.

1. Zavrnite zidni držač (44) zavrtanjem kroz rupe za pričvršćivanje (45) na zid.
2. Montirajte držač za zid što je moguće vertikalnije i vodite računa o tome da bude stabilno pričvršćen.
3. Zavrćite 5/8" zavrtanj (48) zidnog držača u zavisnosti od primene na horizontalnu prijemnicu za stativ (18) ili vertikalnu prijemnica za stativ (20) na mernom alatu.

Pomoću jedinice za poravnavanje, merni alat možete da pomerate po visini u oblasti od otpr. 13 cm.

1. Pritisnite taster (46)
2. Gurnite jedinicu za poravnavanje grubo do željene visine.

Pomoću zavrtnja za fino podešavanje (47) laserski zrak možete egzaktno da usmerite na neku referentnu visinu.

##

Ako vršite radove sa mernom letvom u blizini visokonaponskih vodova, budite veoma pažljivi. Ako se merna letva približi visokonaponskim vodovima, može da dođe do strujnog udara, što može da ima smrtni ishod.

Ako se približava oluja, nemojte raditi sa mernom letvom.

Za proveru jedinica ravni ili za obeležavanje padova, preporučuje se korišćenje merne letve (42) zajedno sa prijemnikom lasera.

Na mernoj letvi (42) je gore postavljena relativna skala dimenzija. Njenu nultu visinu možete da birate dole na teleskopskom delu. Na taj način se mogu direktno očitavati odstupanja od zadane visine.