# Modurile de funcţionare

##

Orientarea axelor X şi Y este marcată prin intermediul capului rotativ de pe carcasă. Marcajele sunt poziţionate cu precizie chiar deasupra canelurilor pentru orientare (16) la marginea inferioară a carcasei, precum şi pe mânerul inferior. Cu ajutorul canelurilor pentru poţi alinia aparatul de măsură de-a lungul axelor.

##

Toate cele 3 moduri de funcţionare sunt posibile în poziţia orizontală şi verticală a aparatului de măsură.

Modul rotativ
Modul rotativ este recomandat în special atunci când este utilizat receptorul laser. Poţi selecta diferite viteze de rotaţie.

Modul cu linii
În acest mod, fasciculul laser variabil se deplasează într-un unghi de deschidere limitat. Din acest motiv, vizibilitatea fasciculului laser este mai ridicată decât în modul rotativ. Poţi selecta diferite unghiuri de deschidere.

Modul cu puncte
În acest mod de funcţionare se obţine cea mai bună vizibilitate a fasciculului laser variabil. Acest mod este utilizat, de exemplu, pentru transferarea facilă a înălţimilor sau pentru verificarea suprapunerii.

Modul cu linii şi puncte nu poate fi utilizat cu receptorul laser (41).

##

După fiecare pornire, aparatul de măsură se află în modul rotativ, cu viteza de rotaţie standard (600 rot/min).

1. Apasă tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă, pentru a comuta de la modul cu linii la modul rotativ.

1. Pentru a modifica viteza de rotaţie, apasă în mod repetat tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă, până când pe afişaj este prezentată viteza dorită.

Pe ecranul de pornire, viteza configurată poate fi identificată pin intermediul indicatorului vitezei de rotaţie (a).

În timpul lucrului cu receptorul laser trebuie să selectezi viteza de rotaţie maximă. La efectuarea de lucrări fără un receptor laser, redu viteza de rotaţie pentru a beneficia de o mai bună vizibilitate a fasciculului laser şi utilizează ochelarii pentru laser (50).

##

1. Apasă tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă, pentru a comuta la modul cu linii sau la modul cu puncte.

1. Pentru modificarea unghiului de deschidere, apasă în mod repetat tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă, până când pe afişaj este prezentat modul de funcţionare dorit.
2. Unghiul de deschidere este redus treptat la fiecare apăsare, până când se ajunge la modul cu puncte.
3. La 360°, aparatul de măsură se află din nou în modul rotativ, iar viteza de rotaţie este ultima viteză setată.

Din cauza inerţiei, laserul se poate deplasa uşor dincolo de punctele finale ale liniei laser.

##

Pentru modul cu linii şi puncte, poţi poziţiona linia laser, respectiv punctul laser în planul de rotaţie al laserului. Este posibilă rotirea la 360°.

1. Apasă tasta de pe aparatul de măsură sau tasta de pe telecomandă, pentru rotirea în sens antiorar.
2. Apasă tasta de pe aparatul de măsură sau tasta de pe telecomandă, pentru rotirea în sens orar.

##

Când aparatul de măsură se află în poziţie verticală, poţi roti punctul laser, linia laser sau planul de rotaţie în jurul axei X pe un interval de ±8,5% pentru o suprapunere uşoară sau pentru alinierea paralelă.

1. Pentru a porni funcţia, apasă tasta de pe aparatul de măsură sau de pe telecomandă.
2. Este afişat meniul pentru reglarea înclinării axei Y, iar simbolul axei Y se aprinde intermitent.

1. Pentru a roti planul de rotaţie, apasă tasta sau de pe aparatul de măsură ori tasta sau de pe telecomandă, până când este atinsă poziţia dorită.

##

Pentru a alinia aparatul de măsură în poziţie verticală în raport cu un punct de referinţă de pe podea, poţi roti în jos fasciculul laser variabil (8) ca punct pe direcţia normalei. Funcţia punctului pe direcţia normalei poate fi pornită numai cu ajutorul telecomenzii sau prin intermediul Bosch Levelling Remote App.

Fascicul laser variabil ca punct pe direcţia normalei nu este autonivelant. De aceea, asigură-te că, la pornirea funcţiei punctului pe direcţia normalei, aparatul de măsură este nivelat.

1. Apasă în jos tasta de pe telecomandă, pentru a iniţializa funcţia punctului pe direcţia normalei.
2. În timpul orientării perpendiculare a fasciculului laser variabil, pe afişaj este prezentat simbolul pentru funcţia punctului pe direcţia normalei.
3. După orientarea cu succes, pe ecranul de pornire apare indicatorul funcţiei punctului pe direcţia normalei (f).