# Odstraňovanie porúch

Textový displej (n) | Problém | Pomoc
--- | --- | ---
PNK | Vytvorenie spojenia prostredníctvom Bluetooth® s rotačným laserom GRL 600 CHV alebo GRL 650 CHVG bolo neúspešné | Chybové hlásenie zatvorte stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na rotačnom laseri. Znova spustite proces spájania. Ak vytvorenie spojenia nie je možné, obráťte sa na zákaznícky servis Bosch.
ERR | Kalibrácia rotačného lasera GRL 600 CHV alebo GRL 650 CHVG bola neúspešná | Prečítajte si aj dodržiavajte návod na používanie GRL 600 CHV, príp. GRL 650 CHVG.
Režim CenterFind alebo režim CenterLock zlyhal | Chybové hlásenie zatvorte stlačením ľubovoľného tlačidla. Pred opätovným spustením funkcie skontrolujte polohu rotačného lasera a laserového prijímača.
LR 65 G:
ERR a CL striedavo | Režim CenterFind sa nedá spustiť, keďže rotačný laser už pracuje v režime CenterLock. | Na obidvoch laserových prijímačoch nastavte režim CenterFind a funkciu spustite nanovo.
ERR a CF striedavo | Režim CenterLock sa nedá spustiť, keďže rotačný laser už pracuje v režime CenterFind. | Na obidvoch laserových prijímačoch nastavte režim CenterLock a nanovo spustite funkciu.