# Description des prestations et du produit

##

La cellule de réception laser est conçue pour la détection rapide de faisceaux laser en rotation ayant les longueurs d’onde indiquées dans les Caractéristiques techniques.

La cellule de réception LR 60 permet de piloter par Bluetooth® le GRL 600 CHV, et la cellule de réception LR 65 G, le GRL 650 CHVG.

Elle la cellule de réception laser est utilisable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

##

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de la cellule de réception laser dans les pages graphiques.

(54) | Zone de réception du faisceau laser
(55) | LED « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane »
(56) | LED « Ligne médiane »
(57) | LED « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane »
(58) | Écrans (avant et arrière)
(59) | Haut-parleur
(60) | Niveau à bulle
(61) | Crochet de suspension
(62) | Marquage central
(63) | Aimants
(64) | Logement pour support de fixation
(65) | Numéro de série
(66) | Cache-piles
(67) | Verrouillage du cache-piles
(68) | Touche Axe Y
(69) | Touche Axe X
(70) | Touche Mode
(71) | Touche Réglage de la précision de réception
(72) | Touche Marche/Arrêt
(73) | Touche Signal sonore/Volume sonore
(74) | Niveau à bulle du support de fixationA)
(75) | Référence ligne médiane sur le support de fixationA)
(76) | Support de fixationA)
(77) | Bouton rotatif du support de fixationA)
(78) | MireA)
(79) | Vis de fixation du support de fixationA)

A)

  Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.

### Affichages

(j) | Indicateur d’état de charge de la batterie/des piles du laser rotatif
(k) | Indicateur Connexion Bluetooth®
(l) | Indicateur Précision de réception
(m) | Indicateur Unité de mesure
(n) | Affichage texte
(o) | Indicateur de direction « Faisceau laser en dessous de la ligne médiane »
(p) | Indicateur Signal sonore/volume sonore
(q) | Indicateur Ligne médiane
(r) | Indicateur de charge de la cellule de réception
(s) | Indicateur de direction « Faisceau laser au-dessus de la ligne médiane »

##

Cellule de réception laser | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Référence | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Températures d’utilisation | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m | 2 000 m
Taux d’humidité d’air relative max. | 90 % | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2A) | 2A)
Piles | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Cellule de réception Bluetooth®
plage de fréquences de fonctionnement | 2 402−2 480 MHz | 2 402−2 480 MHz
puissance d’émission max. | 6,3 mW | 6,3 mW
portée de signal max.B) | 100 m | 100 m
classe | 1 | 1
compatibilité | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Longueurs d’onde détectables | 600−800 nm | 500−570 nm
Vitesses de rotation détectables | > 120 tr/min | > 120 tr/min
Portée maxiD)
avec GRL 600 CHV | 300 m | −
avec GRL 650 CHVG | − | 325 m
Angle de réception | ±35° | ±35°
Précision de réceptionE)F)
très fine | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fine | ±1 mm | ±1 mm
moyenne | ±2 mm | ±2 mm
grossière | ±5 mm | ±5 mm
très grossière | ±10 mm | ±10 mm
Autonomie approx. | 50 h | 50 h
PoidsG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Indice de protection | IP67 | IP67

A)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

B)

  La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple cloisons murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

C)

  Pour les appareils avec Bluetooth® Low Energy, l’établissement d’une liaison risque de ne pas être possible : dépend du modèle et du système d’exploitation. Les appareils Bluetooth® doivent supporter le profil SPP.

D)

  La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

E)

  dépend de la distance entre cellule de réception et laser rotatif ainsi que de la classe / du type de laser du laser rotatif

F)

  La précision de réception peut être plus faible en cas de conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

G)

  Poids sans piles

Pour une identification précise de votre cellule de réception, utilisez le numéro de série (65) inscrit sur l’étiquette signalétique.