# Baterija

## Bateriju ievietošana/nomaiņa

Lāzera starojuma uztvērēja darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna bateriju.

1. Pagrieziet bateriju nodalījuma vāka fiksatoru (67) (piem., ar monētu) pozīcijā .
2. Atlociet bateriju nodalījuma vāciņu (66) un ievietojiet nodalījumā baterijas.

Ievērojiet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti, kas attēlota bateriju nodalījumā.

Vienlaicīgi nomainiet visas tukšās baterijas. Nomaiņai izmantojiet viena ražotāja baterijas ar vienādu ietilpību.

1. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu (66) un pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņa fiksatoru (67) pozīcijā .

Baterijas indikators (r) rāda lāzera starojuma uztvērēja bateriju uzlādes stāvokli:

Indikators | Uzlādes pakāpe
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Ja lāzera starojuma uztvērējs netiek lietots ilgāku laiku, izņemiet no tā baterijas. Ja baterijas ilgāku laiku glabājas lāzera starojuma uztvērējā, tās var korodēt.

## Rotācijas lāzera uzlādes stāvokļa indikators

Uzlādes stāvokļa indikators (j) rāda rotācijas lāzera akumulatora vai bateriju uzlādes stāvokli, ja rotācijas lāzers ir ieslēgts un ir izveidots Bluetooth® savienojums starp lāzera starojuma uztvērēju un rotācijas lāzeru.

Indikators | Uzlādes pakāpe
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %