# Afhjælpning af fejl

Tekstvisning (n) | Problem | Afhjælpning
--- | --- | ---
PNK | Oprettelse af forbindelse til rotationslaseren GRL 600 CHV og GRL 650 CHVG via Bluetooth® mislykkedes | Tryk kort på tænd/sluk-knappen på rotationslaseren for at lukke fejlmeddelelsen. Start igen etableringen af forbindelsen. Hvis det ikke er muligt at oprette forbindelse, skal du kontakte Bosch-kundeservice.
ERR | Kalibrering af rotationslaseren GRL 600 CHV og GRL 650 CHVG mislykkedes | Læs og følg brugsanvisningen til GRL 600 CHV og GRL 650 CHVG.
Tilstanden CenterFind eller tilstanden CenterLock mislykkedes | Tryk på en vilkårlig knap for at lukke fejlmeddelelse. Kontrollér rotationslaserens og lasermodtagerens position, før funktionen genstartes.
LR 65 G:
ERR og CL skiftevis | Tilstanden CenterFind kan ikke startes, fordi rotationslaseren allerede arbejder i tilstanden CenterLock. | Indstil tilstanden CenterFind på begge lasermodtagere, og genstart funktionen.
ERR og CF skiftevis | Tilstanden CenterLock kan ikke startes, fordi rotationslaseren allerede arbejder i tilstanden CenterFind. | Indstil tilstanden CenterLock på begge lasermodtagere, og genstart funktionen.