# Darbs ar piederumiem

##

Lāzera mērķplāksne (51) ļauj uzlabot lāzera staru redzamību nelabvēlīgos darba apstākļos un lielā attālumā.

Lāzera mērķplāksnes (51) atstarojošā puse uzlabo lāzera staru līniju redzamību, bet caur tās caurspīdīgo pusi šīs līnijas ir redzamas arī no aizmugures.

##

Statīvs ir ierīce ar regulējamu augstumu, kas paredzēta mērinstrumenta stabilai nostiprināšanai.

1. Horizontālai darbībai mērinstrumentu ar 5/8" statīva stiprinājumu (18) uzlieciet uz statīva vītnes (43).
2. Vertikālai darbībai izmantojiet 5/8" statīva stiprinājumu (20).
3. Stingri pieskrūvējiet mērinstrumentu ar statīva stiprinājuma skrūvi.

Izmantojot statīvu ar mērskalu, augstuma nobīdi var iestatīt pie balsta.

1. Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas aptuveni izlīdziniet statīvu.

##

Lāzera skatbrillēm piemīt īpašība aizturēt apkār‌tējo gaismu, tāpēc lāzera stars acīm liekas spilgtāks.

##

Mērinstrumentu ar sienas stiprinājuma un izlīdzināšanas bloka palīdzību (44) var piestiprināt pie sienas. Sienas stiprinājumu ieteicams izmantot darbiem, kas veicami augstāk par statīva izvilkšanas augstumu, vai darbiem uz nestabilas pamatnes un bez statīva.

1. Stingri pieskrūvējiet sienas stiprinājumu (44) pie sienas ar skrūvēm, ievietojot tās caur stiprināšanas caurumiem (45).
2. Montējiet sienas stiprinājumu tik vertikāli, cik iespējams, un raugiet, lai tas būtu droši piestiprināts.
3. Sienas stiprinājuma 5/8" skrūvi (48) atkarībā no pielietojuma ieskrūvējiet horizontālajā statīva stiprinājumā (18) vai vertikālajā statīva stiprinājumā (20) pie mērinstrumenta.

Ar izlīdzināšanas bloka palīdzību mērinstrumentu var pārbīdīt augstumā apm. 13 cm diapazonā.

1. Nospiediet spiedpogu (46)
2. Pārbīdiet izlīdzināšanas bloku aptuveni vēlamajā augstumā.

Ar precīzas noregulēšanas skrūvi (47) lāzera staru var precīzi noregulēt atsauces augstumā.

##

Veicot darbus ar mērlīsti augstsprieguma vadu tuvumā, jāievēro īpaša piesardzība. Tuvinot mērlīsti augstsprieguma vadiem, var rasties elektriskais trieciens, kas var izraisīt nāvi.

Nestrādājiet ar mērlīsti, ja tuvojas pērkona negaiss.

Lai pārbaudītu gludumu vai noteiktu slīpumu, ieteicams izmantot mērlīsti (42) kopā ar lāzera starojuma uztvērēju.

Uz mērlīstes (42) augšpusē ir izveidota relatīva mērskala. Šīs skalas nulles iedaļas augstumu var izvēlēties, izvelkot vajadzīgajā garumā balstu. Tas ļauj tieši nolasīt starpību starp vēlamo un esošo augstuma vērtību.