# Funkcijas

##

Režīmā CenterFind rotācijas lāzers cenšas automātiski izlīdzināt lāzera staru pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, kustinot rotējošo galvu uz augšu un leju.

Rotācijas lāzeram esot horizontālā pozīcijā, lāzera staru var izlīdzināt pret rotācijas lāzera X asi, Y asi vai vienlaikus abām asīm skatīt Nolieces noteikšana ar režīmu CenterFind.

Rotācijas lāzeram esot vertikālā pozīcijā, iespējams izlīdzināt tikai pret Y asi.

## Režīma CenterFind palaišana:

1. Uzstādiet rotācijas lāzeri un lāzera starojuma uztvērēju tā, lai uztvērējs atrastos rotācijas lāzera X ass un Y ass virzienā.
2. Novietojiet lāzera starojuma uztvērēju tā, lai vēlamā ass atrastos taisnā leņķī pret lāzera stara uztveršanas lauku (54).
3. Ja lāzera stars ir jāizlīdzina pret abām asīm, novietojiet pa vienam ar rotācijas lāzeru savienotam uztvērējam X ass un Y ass virzienā.

Katram lāzera starojuma uztvērējam ir jāatrodas rotācijas lāzera ±8,5 % sasvēršanas diapazonā.

4. Ieslēdziet rotācijas lāzeru rotācijas režīmā.

LR 65 G: iestatījumu izvēlnē centrēšanas funkcijai ir jāiestata režīms CenterFind (CF).
Izlīdzinot šīs divas rotācijas lāzera asis, izlīdzinājums ir derīgs abiem lāzera starojuma uztvērējiem.

1. Lai palaistu režīmu CenterFind X asij, turiet nospiestu taustiņu vai turiet nospiestus kopā taustiņu un taustiņu .
2. Lai palaistu režīmu CenterFind X asij, ilgstoši turiet nospiestu taustiņu kopā ar taustiņu .

Ja lāzera stars ir jāizlīdzina pret abām asīm vienlaicīgi, režīms CenterFind ir atsevišķi jāpalaiž katram lāzera starojuma uztvērējam.

Pēc režīma CenterFind palaišanas rotācijas lāzera rotējošā galva kustās uz augšu un leju. Meklēšanas laikā ir rādījums teksta indikatorā (n) CFX (X ass) vai CFY (Y ass).

Ja lāzera stars trāpa uztveršanas laukā (54) lāzera uztvērēja viduslīnijas augstumā, parādās viduslīnijas indikācija (q) un teksta indikācija (n) XOK (X ass) vai YOK (Y ass). Rotācijas lāzerā tiek rādīta atrastā slīpuma vērtība. Režīms CenterFind tiek automātiski apturēts.

## Režīma CenterFind atcelšana:

1. Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu.

## Kļūdu novēršana

Ja lāzera stars nevar atrast lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju sasvēršanas diapazonā, ir redzams rādījums teksta indikatorā (n) ERR un deg visi LED virziena indikatori.

1. Nospiediet kādu rotācijas lāzera un lāzera starojuma uztvērēja pogu, lai aizvērtu kļūdas paziņojumus.
2. No jauna pozicionējiet rotācijas lāzeru un lāzera starojuma uztvērēju, lai uztvērējs atrastos rotācijas lāzera ±8,5 % sasvēršanas diapazonā.

Raugiet, lai lāzera starojuma uztvērējs būtu izlīdzināts pret X asi vai Y asi un lai lāzera stars var šķērsot uztveršanas lauku (54) horizontāli.

1. Vēlreiz palaidiet režīmu CenterFind.

LR 65 G: ja abas rotācijas lāzera asis ir jāizlīdzina pret lāzera starojuma uztvērēju, tad abiem lāzera starojuma uztvērējiem ir jāiestata viena un tā pati centrēšanas funkcija. Režīmu CenterFind nav iespējams kombinēt ar režīmu CenterLock.

Ja kādai asij jau ir iestatīts režīms CenterLock un otrai asij tiek palaists režīms CenterFind, teksta indikatorā (n) mainīgi uzrādās rādījumi ERR un CL.

1. Abiem lāzera starojuma uztvērējiem iestatiet režīmu CenterFind un vēlreiz palaidiet funkciju.

##

Izmantojot režīmu CenterFind, virsmas nolieci var mērīt līdz maks. 8,5 %.

1. Lai to izdarītu, novietojiet rotācijas lāzeru pie vienas slīpās virsmas malas uz statīva horizontālā pozīcijā.

Rotācijas lāzera X asij vai Y asij ir jābūt izlīdzinātai vienā līnijā ar nosakāmo slīpumu.

2. Ieslēdziet rotācijas lāzeru un ļaujiet tam nolīmeņoties.
3. Piestipriniet lāzera starojuma uztvērēju ar turētāju pie mērlīstes (78).
4. Mērlīsti novietojiet pēc iespējas tuvāk mērinstrumentam (tajā pašā slīpās virsmas malā).
5. Pie mērlīstes pozicionējiet uztvērēju tādā augstumā, lai rotācijas lāzera stars atrastos vidū ➊.
6. Tad novietojiet mērlīsti kopā ar lāzera starojuma uztvērēju slīpās virsmas otrā malā ➋.

Pievērsiet uzmanību, lai lāzera starojuma uztvērēja pozīcija uz mērlīstes paliktu nemainīga.

7. Palaidiet režīmu CenterFind asij, kura ir vērsta pret slīpo virsmu.

1. Pēc režīma CenterFind pabeigšanas rotācijas lāzerā tiek parādīta virsmas noliece.

##

Režīmā CenterLock rotācijas lāzers cenšas automātiski izlīdzināt lāzera staru pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, kustinot rotējošo galvu uz augšu un leju. Atšķirībā no režīma CenterFind lāzera starojuma uztvērēja pozīcija tiek nepārtraukti pārbaudīta un rotācijas lāzera nolieces leņķis tiek automātiski pielāgots. Rotācijas lāzera displejā nav redzama nolieces leņķa vērtība.

X un Y asis ir iespējams izlīdzināt gan rotācijas lāzera horizontālajā, gan vertikālajā pozīcijā.

## Režīma CenterLock palaišana:

1. Uzstādiet rotācijas lāzeri un lāzera starojuma uztvērēju tā, lai uztvērējs atrastos rotācijas lāzera X ass un Y ass virzienā.
2. Novietojiet lāzera starojuma uztvērēju tā, lai vēlamā ass atrastos taisnā leņķī pret lāzera stara uztveršanas lauku (54).
3. Ja lāzera stars ir jāizlīdzina pret abām asīm, novietojiet pa vienam ar rotācijas lāzeru savienotam uztvērējam X ass un Y ass virzienā.

Katram lāzera starojuma uztvērējam ir jāatrodas rotācijas lāzera ±8,5 % sasvēršanas diapazonā.

4. Ieslēdziet rotācijas lāzeru rotācijas režīmā.

1. Lāzera starojuma uztvērēja iestatījumu izvēlnē centrēšanas funkcijai jāiestata režīms CenterLock CL.

Izlīdzinot šīs divas rotācijas lāzera asis, izlīdzinājums ir derīgs abiem lāzera starojuma uztvērējiem.

2. Lai palaistu režīmu CenterLock X asij, ilgstoši turiet nospiestu taustiņu vai turiet nospiestus kopā taustiņu un taustiņu .
3. Lai palaistu režīmu CenterLock Y asij, ilgstoši turiet nospiestu taustiņu kopā ar taustiņu .

Ja lāzera stars ir jāizlīdzina pret abām asīm vienlaicīgi, režīms CenterLock ir atsevišķi jāpalaiž katram lāzera starojuma uztvērējam.

Pēc režīma CenterLock palaišanas rotācijas lāzera rotējošā galva kustās uz augšu un leju. Meklēšanas laikā ir rādījums teksta indikatorā (n) CLX (X ass) vai CLY (Y ass).

Ja lāzera stars trāpa lāzera starojuma uztveršanas laukā (54) lāzera starojuma uztvērēja viduslīnijas augstumā, parādās viduslīnijas indikācija (q) un teksta indikācija (n) LOC. Rotācijas lāzera sākuma ekrānā atbilstošajai asij parādās simbols CenterLock.

Izmainot lāzera starojuma uztvērēja vai rotācijas lāzera pozīciju, rotācijas lāzera nolieces leņķis tiek automātiski pielāgots.

- Strādājot režīmā CenterLock, uzmanīgi sekojiet līdzi, lai rotācijas lāzeru un lāzera uztvērēju nevarētu nejauši izkustināt. Automātiski pielāgojot nolieci jebkuras pozīcijas maiņas gadījumā, var rasties kļūdaini mērījumi.

## Režīma CenterLock pārtraukšana/pabeigšana:

1. Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu.

Ja šajā brīdī lāzera stars jau ir bijis veiksmīgi izlīdzināts pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, tad arī pēc režīma CenterLock pārtraukšanas tiek saglabāts iestatītais slīpuma leņķis.

## Kļūdu novēršana

Ja lāzera staram neizdodas noteikt lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju 2 minūšu laikā (neatkarīgi no tā, vai režīma palaišanas brīdī vai pēc pozīcijas maiņas) parādās teksta indikācija (n) ERR un iedegas visi LED virziena indikatori.

1. Nospiediet kādu rotācijas lāzera un lāzera starojuma uztvērēja pogu, lai aizvērtu kļūdas paziņojumus.
2. No jauna pozicionējiet rotācijas lāzeru un lāzera starojuma uztvērēju, lai uztvērējs atrastos rotācijas lāzera ±8,5 % sasvēršanas diapazonā.

Raugiet, lai lāzera starojuma uztvērējs būtu izlīdzināts pret X asi vai Y asi un lai lāzera stars var šķērsot uztveršanas lauku (54) horizontāli.

1. Vēlreiz palaidiet režīmu CenterLock.

Ja abas rotācijas lāzera asis ir jāizlīdzina pret vienu lāzera starojuma uztvērēju, tad abiem lāzera starojuma uztvērējiem ir jāiestata viena un tā pati centrēšanas funkcija. Režīmu CenterLock nav iespējams kombinēt ar režīmu CenterFind.

Ja kādai asij jau ir iestatīts režīms CenterFind un otrai asij tiek palaists režīms CenterLock, teksta indikatorā (n) pārmaiņus redzami rādījumi ERR un CF.

1. Abiem lāzera starojuma uztvērējiem iestatiet režīmu CenterLock un vēlreiz palaidiet funkciju.

##

Lāzera starojuma uztvērējs ir apgādāts ar elektronisko pretstrobēšanas filtru. Filtrs aizsargā no traucējumiem, ko var radīt, piemēram, celtniecības mašīnu brīdinošie gaismas signāli.