# Uvedení rotačního laseru do provozu

- Z pracovního prostoru odstraňte všechny překážky, které by mohly odrážet laserový paprsek nebo by mu mohly bránit. Zakryjte např. odrážející nebo lesklé povrchy. Neměřte přes skleněné tabule nebo podobné materiály. Odražený nebo omezený laserový paprsek může zkreslit výsledky měření.

- Pro označení používejte vždy pouze střed laserového bodu, resp. laserové čáry. Velikost laserového bodu resp. šířka laserové přímky se mění se vzdáleností.

##

Vodorovná poloha

Svislá poloha

1. Postavte měřicí přístroj na stabilní podklad ve vodorovné nebo svislé poloze, namontujte jej na stativ (43) nebo nástěnný držák (44) s vyrovnávací jednotkou.

Dbejte na stabilní polohu měřicího přístroje, aby se zabránilo přerušování provozu kvůli vyrovnávání. Na základě vysoké přesnosti nivelace reaguje měřicí přístroj velmi citlivě na otřesy a změny polohy.

##

Hlavní funkce měřicího přístroje se ovládají tlačítky na měřicím přístroji a pomocí dálkového ovládání (40). Další funkce jsou k dispozici přes dálkové ovládání (40), přijímač laseru (41) nebo přes Bosch Levelling Remote App.

viz Přehled možností řízení funkcí

Pro ukazatel na displeji (15) měřicího přístroje platí:

- Při prvním stisknutí funkčního tlačítka (např. tlačítka ) se zobrazí aktuální nastavení funkce. Při dalším stisknutí funkčního tlačítka se změní nastavení.
- V dolní části displeje jsou v různých nabídkách zobrazeny symboly funkčních tlačítek (i). Pomocí příslušných funkčních tlačítek uspořádaných kolem displeje můžete provádět funkce znázorněné symboly (i) (viz obrázek). Symboly zobrazují – v závislosti na příslušné nabídce – použitelná funkční tlačítka (např. v nabídce pro rotační provoz tlačítko ) nebo dodatečné funkce jako Další (), Zpět () nebo Potvrzení ().
- Pomocí symbolů funkčních tlačítek (i) lze rovněž rozpoznat, zda tlačítka a slouží v aktuální nabídce ke sklápění dolů (), resp. sklápění nahoru (), nebo k otáčení po směru hodinových ručiček (), resp. proti směru hodinových ručiček ().
- 5 s po posledním stisknutí tlačítka se zobrazení automaticky vrátí na počáteční obrazovku.
- Při každém stisknutí tlačítka, resp. každém signálu, který se dostane k měřicímu přístroji, se rozsvítí displej (15). Rozsvícení zhasne zhruba 1 min po posledním stisknutí tlačítka.

Naklánění, resp. otáčení v různých funkcích lze urychlit delším stisknutím příslušných tlačítek naklánění, resp. otáčení na měřicím přístroji, resp. na dálkovém ovládání.

Při vypnutí měřicího přístroje se všechny funkce vrátí na standardní nastavení.

##

Před prvním uvedením do provozu a před každým zahájením práce proveďte kontrolu přesnosti pomocí funkce viz Kontrola přesnosti a kalibrace měřicího přístroje.

## Zapnutí

1. Stiskněte krátce tlačítko pro zapnutí měřicího přístroje.
2. Na několik sekund se objeví spouštěcí sekvence, potom se zobrazí počáteční obrazovka.
3. Měřicí přístroj vysílá proměnlivý laserový paprsek (8) a kolmý bod nahoru (10) z výstupních otvorů (9).

Nivelace začne automaticky a je znázorněná blikajícím symbolem nivelace na displeji, blikajícími laserovými paprsky a blikajícím ukazatelem stavu (12) viz Automatická nivelace.

Po úspěšné nivelaci se zobrazí úvodní obrazovka, laserové paprsky trvale svítí, začne rotace a ukazatel stavu (12) trvale svítí zeleně.

## Vypnutí

1. Pro vypnutí měřicího přístroje podržte stisknuté tlačítko tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol vypnutí.

Při překročení nejvyšší přípustné provozní teploty 50 °C se na několik sekund zobrazí výstražné hlášení a ukazatel stavu (12) bliká červeně.

Potom se měřicí přístroj pro ochranu laserové diody vypne. Po vychladnutí je měřicí přístroj opět připravený k provozu a lze ho znovu zapnout.

##

Ve stavu při dodání jsou měřicí přístroj, dodané dálkové ovládání (40) a dodaný přijímač laseru (41) již spojené přes Bluetooth®.

1. Pro spojení dálkového ovládání nebo přijímače laseru podržte tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol pro vytvoření spojení s dálkovým ovládáním / přijímačem laseru.

1. Pro vytvoření spojení s dálkovým ovládáním stiskněte současně tlačítko a tlačítko na dálkovém ovládání, dokud ukazatele stavu (33) a (34) nezačnou blikat.
2. Při vytváření spojení s dálkovým ovládáním blikají střídavě zeleně ukazatele stavu na dálkovém ovládání.

1. Pro vytvoření spojení s přijímačem laseru držte současně stisknutá tlačítka a na přijímači laseru tak dlouho, dokud se na displeji přijímače laseru nezobrazí hlášení o vytvoření spojení.

viz Spojení s rotačním laserem

Úspěšné vytvoření spojení s dálkovým ovládáním, resp. přijímačem laseru je potvrzeno na displeji.
Při úspěšném vytvoření spojení s dálkovým ovládáním svítí po dobu 3 s zeleně ukazatele stavu (33) a (34) na dálkovém ovládání.

Nelze-li spojení vytvořit, zobrazí se na displeji chybové hlášení.
Při selhání vytvoření spojení s dálkovým ovládáním svítí po dobu 3 s červeně ukazatele stavu (33) a (34) na dálkovém ovládání.

S měřicím přístrojem mohou být současně spojeny a mohou s ním pracovat dva přijímače laseru.

Při připojení dalších dálkových ovládání nebo přijímačů laseru je vždy nejstarší spojení smazáno.

##

Měřicí přístroj je vybavený modulem Bluetooth®, který umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím chytrého telefonu s rozhraním Bluetooth®.

Pro používání této funkce je zapotřebí Bosch Levelling Remote App. Můžete si ji stáhnout v závislosti na koncovém zařízení v příslušném obchodě s aplikacemi (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌). Za tím účelem naskenujte zobrazený QR kód.

Informace k potřebným systémovým předpokladům u chytrého telefonu najdete v technických údajích měřicího přístroje.

Při dálkovém ovládání přes Bluetooth® může v důsledku nepříznivých podmínek příjmu mezi chytrým telefonem a měřicím přístrojem docházet k časové prodlevě.

Funkce Bluetooth® pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace je na měřicím přístroji standardně zapnutá a lze ji deaktivovat pomocí tlačítka .

1. Stiskněte tlačítko pro vypnutí Bluetooth® pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace.
2. Na úvodní obrazovce zhasne ukazatel spojení přes Bluetooth® (c).

1. Stiskněte krátce tlačítko pro opětovné zapnutí Bluetooth® pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace.

1. Na displeji se zobrazí symbol pro vytvoření spojení s chytrým telefonem.

Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu aktivované rozhraní Bluetooth®.

Úspěšné vytvoření spojení je potvrzeno na displeji. Na úvodní obrazovce je stávající připojení znázorněno pomocí ukazatele spojení přes Bluetooth® (c).

Nelze-li spojení vytvořit, zobrazí se na displeji chybové hlášení.

Po spuštění Bosch Levelling Remote App se vytvoří spojení mezi chytrým telefonem a měřicím přístrojem. Pokud je nalezeno více aktivních měřicích přístrojů, vyberte správný měřicí přístroj. Pokud je nalezen pouze jeden aktivní měřicí přístroj, dojde k automatickému navázání spojení.

Spojení přes ‌Bluetooth® se může přerušit kvůli příliš velké vzdálenosti či překážkám mezi měřicím přístrojem a mobilním koncovým zařízením nebo vlivem zdrojů elektromagnetického rušení. V tomto případě se automaticky spustí nové vytvoření spojení.

Stisknutím tlačítka můžete ovládat výhradně funkci Bluetooth® pro spojení s chytrým telefonem. Měřicí přístroj vysílá nezávisle na tom signál přes Bluetooth® pro spojení s dálkovým ovládáním / přijímačem laseru. Tento signál můžete ukončit pouze tak, že vypnete měřicí přístroj (nebo vyjmete baterie z dálkového ovládání, resp. přijímače laseru).

##

O pracovních přestávkách můžete měřicí přístroj přepnout do klidového režimu. Všechna nastavení se přitom uloží.

1. Stiskněte krátce tlačítko .
2. V následující nabídce stiskněte tlačítko tolikrát, dokud nezvolíte klidový režim.
3. Volbu potvrďte pomocí stisknutím tlačítka .

Alternativně můžete zapnout klidový režim stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání.

Při zapnutém klidovém režimu se na displeji zobrazí symbol klidového režimu. Ukazatel stavu (12) bliká v pomalém taktu zeleně. Funkce signalizace otřesů zůstává aktivní, všechna nastavení jsou uložená.

1. Stiskněte krátce tlačítko na měřicím přístroji nebo tlačítko na dálkovém ovládání pro vypnutí klidového režimu.

Měřicí přístroj můžete vypnout i v klidovém režimu. Za tímto účelem podržte tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí symbol vypnutí. Všechna ostatní tlačítka na měřicím přístroji a dálkovém ovládání jsou deaktivovaná.

Zapnutí a vypnutí klidového režimu je rovněž možné přes Bosch Levelling Remote App.

##

Klávesnici měřicího přístroje a dálkového ovládání lze zablokovat pomocí Bosch Levelling Remote App. Na displeji měřicího přístroje se zobrazí symbol zablokování klávesnice.

Blokování klávesnice lze zrušit takto:

- pomocí Bosch Levelling Remote App,
- vypnutím a zapnutím měřicího přístroje tlačítkem
- nebo současným stisknutím tlačítek a na měřicím přístroji.