# Vista general de las indicaciones de estado

Instrumento de medición | Función
--- | ---
Verde | Rojo
◌ |  | Posición horizontal: proceso de nivelación del eje X y/o Y Posición vertical: proceso de nivelación del eje X
◌ |  | Modo en espera activado
● |  | Posición horizontal: Ambos ejes están nivelados. Posición vertical: El eje X está nivelado.
| ◌ | Desconexión automática a causa de un mensaje de error (p. ej., pila/batería agotada, temperatura de servicio superada)
| ◌ | Modo CenterFind o modo CenterLock iniciado ver Funciones
| ◌ | Cambio de posición del instrumento de medición sin conexión/desconexión
| ◌ | Autonivelación no posible, fin de la zona de autonivelación
| ◌ | Función de advertencia de impacto activada
| ◌ | La calibración del instrumento de medición ha comenzado.
| ● | Posición horizontal: Hay al menos un eje inclinado o en el modo manual. Posición vertical: El eje X está inclinado o en el modo manual.

● Iluminado permanentemente

◌ Intermitente

Mando a distancia | Mando a distancia | Función
--- | --- | ---
Verde | Rojo | Verde | Rojo
◌ |  |  |  | Proceso de nivelación del eje X (posición horizontal y vertical)
|  | ◌ |  | Proceso de nivelación del eje Y (posición horizontal)
◌ |  | ◌ |  | El mando a distancia se conecta por Bluetooth®. (Las dos indicaciones de estado parpadean de manera alternada).
● |  |  |  | El eje X está nivelado (posición horizontal y vertical).
|  | ● |  | El eje Y está nivelado (posición horizontal).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Mando a distancia conectado por Bluetooth®
| ● |  |  | El eje X está inclinado o en el modo manual (posición horizontal y vertical).
|  |  | ● | El eje Y está inclinado o en modo manual (posición horizontal).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Conexión por Bluetooth® al instrumento de medición fallida

● Iluminado permanentemente

◌ Intermitente