# Ürün ve performans açıklaması

##

### Rotasyon lazeri

Bu ölçme cihazı hassas yatay yükseklik gradyanları, dikey çizgilerin, yapı çizgilerinin ve şakül noktalarının belirlenmesi ve kontrolü için geliştirilmiştir.

Bu ölçme cihazı kapalı mekanlarda ve açık havada kullanılmaya uygundur.

Bu ürün, EN 50689'a uygun bir tüketici lazer ürünüdür.

### Uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda Bosch rotasyon lazerinin Bluetooth® üzerinden kumanda edilmesi için tasarlanmıştır.

Uzaktan kumanda hem kapalı mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılmaya uygundur.

##

Gösterilen bileşenlerin numaralandırılması, ölçme aletinin ve uzaktan kumandanın şekillerdeki gösterimini ifade eder.

### Rotasyon lazeri

(1) | Pil haznesi kapağı
(2) | Pil haznesi kapağı kilidi
(3) | Aşağı yönlü eğim tuşu/ Saat yönünde dönüş tuşu
(4) | Yukarı yönlü eğim tuşu / Saat yönünün tersine dönüş tuşu
(5) | Çizgisel çalışma tuşu
(6) | Rotasyonlu çalışma tuşu
(7) | Bluetooth® tuşu
(8) | Değişken lazer ışını
(9) | Lazer ışını çıkış deliği
(10) | Yukarı yönlü şakül noktasıA)
(11) | Açma/kapama tuşu
(12) | Durum göstergesi
(13) | Manuel işletim tuşu
(14) | Eğim ayarı tuşu
(15) | Ekran
(16) | Hizalama çentiği
(17) | Taşıma tutamağı
(18) | Tripod girişi 5/8" (yatay)
(19) | Lazer uyarı etiketi
(20) | Tripod girişi 5/8" (dikey)
(21) | Seri numarası
(22) | Pil adaptörü
(23) | Akü/pil adaptörü kilit açma tuşu
(24) | AküB)

A)

  Dikey işletimde şakül noktası yukarı doğru 90° referans noktası olarak geçerlidir.

B)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.

### Rotasyon lazeri gösterge elemanları

(a) | Rotasyon hızı göstergesi
(b) | Lazer işletim türü göstergesi
(c) | Bluetooth® bağlantı göstergesi
(d) | Şok uyarı fonksiyonu göstergesi
(e) | Akü/pil şarj durumu göstergesi
(f) | Aşağıya doğru şakül noktası fonksiyonu göstergesi
(g) | X ekseni eğim açısı göstergesi
(h) | Y ekseni eğim açısı göstergesi
(i) | Fonksiyon tuşu sembolü

### Uzaktan kumanda

(25) | Aşağıya doğru şakül noktası fonksiyonu tuşu
(26) | Rotasyonlu çalışma tuşu
(27) | Uyku modu tuşu
(28) | Çizgisel çalışma tuşu
(29) | Saat yönünün tersine dönüş tuşu
(30) | Yukarı doğru eğim tuşu
(31) | Eğim ayarı tuşu
(32) | Sinyal gönderim göstergesi
(33) | X ekseni durum göstergesi
(34) | Y ekseni durum göstergesi
(35) | Aşağı doğru eğim tuşu
(36) | Saat yönünde dönüş tuşu
(37) | Pil haznesi kapağı kilidi
(38) | Seri numarası
(39) | Pil haznesi kapağı
(40) | Uzaktan kumandaA)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.

### Aksesuar/Yedek parçalar

(41) | Lazer algılayıcıA)
(42) | Ölçüm latasıA)
(43) | TripodA)
(44) | Duvar mesnedi/doğrultma ünitesiA)
(45) | Duvar mesnedi sabitleme delikleriA)
(46) | Duvar mesnedini kaba ayarlama basmalı tuşuA)
(47) | Duvar mesnedi ince ayar cıvatasıA)
(48) | Duvar mesnedi 5/8" cıvatasıA)
(49) | MıknatısA)
(50) | Lazer gözlüğüA)
(51) | Lazer hedef tahtasıA)
(52) | KemerA)
(53) | ÇantaA)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.

##

Rotasyon lazeri | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Sipariş numarası | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90 | %90
IEC 61010‑1 uyarınca kirlenme derecesi | 2A) | 2A)
Lazer sınıfı | 2 | 2
Lazer tipi | 630−650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Iraksama | < 1,5 mrad (tam açı) | < 1,5 mrad (tam açı)
Ölçme aleti enerji kaynağı
Akü (Lityum İyon) | 18 V | 18 V
Piller (Alkali-Mangan) (pil adaptörü ile) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Çalışma alanı (yarıçap) maks.
lazer algılayıcı olmadan B) | 30 m | 35 m
Lazer algılayıcı ile | 300 m | 325 m
30 m mesafede nivelman hassasiyetiC)D)
Yatay | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Dikey | ±3 mm | ±3 mm
Otomatik nivelman aralığı | %±8,5 (±5°) | %±8,5 (±5°)
Nivelman süresi (% 3 eğime kadar) | 30 sn | 30 sn
Rotasyon hızı | 150/300/600 dev/dak | 150/300/600 dev/dak
Tek/iki eksenli eğimli işletim | %±8,5 | %±8,5
Eğimli işletim hassasiyetiC)E) | %±0,2 | %±0,2
Önerilen lazer alıcı | LR 60 | LR 65 G
Tripod girişi (yatay/dikey) | 5/8" | 5/8"
Çalışma süresi yakl.
akü ile (4 Ah) | 60 sa | 50 sa
Pillerle | 70 sa | 60 sa
AğırlıkF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Koruma türü | IP68 | IP68
Devrilme testi yüksekliğiG) | 2 m | 2 m
A ağırlıklı ses basıncı seviyesi | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® ölçme aleti
Çalışma frekansı aralığı | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Gönderim gücü maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
Sınıf | 1 | 1
UyumlulukH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji)
Maks. sinyal erişim mesafesiI) | 100 m | 100 m
Bluetooth® Smartphone
UyumlulukH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji)
İşletme sistemiJ) | Android 6 (ve daha üstü) iOS 11 (ve daha üstü) | Android 6 (ve daha üstü) iOS 11 (ve daha üstü)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
İzin verilen ortam sıcaklığı |  |
İşletimde | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Depolamada | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
Tavsiye edilen aküler | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Önerilen şarj cihazları | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

B)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

C)

  20 °C'de

D)

  Eksenler boyunca

E)

  % ±8,5'lik maksimum eğimde maksimum sapma % ±0,2'dir.

F)

  Akü/pil adaptörü/piller hariç ağırlık

G)

  Tripod üzerine yatay konumda monte edilmiş olan ölçüm aleti yassı beton zemine devrilir.

H)

  Bluetooth® Low Energy cihazlarında modele ve işletme sistemine göre bağlantı mümkün. Bluetooth® cihazlar SPP profilini desteklemelidir.

I)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller nedeniyle (örneğin duvarlar, raflar, valizler vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde düşebilir.

J)

  Bosch Levelling Remote App güncellemelerine bağlı olarak, işletim sisteminin daha yüksek sürümleri gerekli olabilir.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası (21) ölçme cihazınızın kimliğinin belirlenmesine yarar.

Uzaktan kumanda | RC 6
--- | ---
Sipariş numarası | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Çalışma sıcaklığı | −10 °C … +50 °C
Saklama sıcaklığı | −20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2A)
Çalışma alanı (yarıçap) maks. | 100 m
Piller | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® Uzaktan kumanda
Çalışma frekansı aralığı | 2402–2480 MHz
Gönderim gücü maks. | 6,3 mW
Sınıf | 1
UyumlulukB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) (Düşük Enerji)
Maks. sinyal erişim mesafesiC) | 100 m
AğırlıkD) | 0,14 kg
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 122 × 59 × 27 mm
Koruma türü | IP54

A)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

B)

  Bluetooth® Low Energy cihazlarında modele ve işletme sistemine göre bağlantı mümkün. Bluetooth® cihazlar SPP profilini desteklemelidir.

C)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller nedeniyle (örneğin duvarlar, raflar, valizler vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde düşebilir.

D)

  Aküsüz ağırlık