# Пускане в експлоатация

- Пазете работната област свободна от пречки, които могат да отразят или попречат на лазерния лъч. Покривайте напр. огледалните или блестящи повърхности. Не извършвайте измерване през стъкла или подобни материали. При отразен или затруднен лазерен лъч резултатите от измерването могат да са грешни.

##

1. Поставете лазерния приемник така, че лазерният лъч да попада върху светлочувствителното поле (54).
2. Насочете го така, че лазерният лъч да преминава напречно през светлочувствителното поле (както е изобразено на фигурата).
3. При ротационни лазери с няколко режима на работа изберете хоризонтален или вертикален режим с максимална скорост на въртене.

##

- При включване на лазерния приемник прозвучава силен звуков сигнал. Затова при включване на лазерния приемник го дръжте на разстояние от ушите си, респ. от други хора. Силният звук може да увреди слуха.

1. Натиснете бутона , за да включите лазерния приемник.
2. Всички символи на дисплея и всички светодиоди светват за кратко и се чува звуков сигнал.
3. За да изключите лазерния приемник, задръжте бутона натиснат дотогава, докато всички светодиоди светнат за кратко и дисплеят угасне.

Освен настройката на осветлението на дисплея всички настройки се запазват при изключване на лазерния приемник.

Ако за прибл. 10 min не се натисне бутон върху лазерния приемник и светлочувствителното поле (54) за 10 min не бъде достигнато от лазерен лъч, лазерният приемник се изключва автоматично за щадене на батериите.

##

В състояние на доставка ротационният лазер и включеният в окомплектовата лазерен приемник вече са свързани през Bluetooth®.

При съществуващо свързване на дисплея на лазерния приемник се показва индикацията за свързване през Bluetooth® (k).

1. За да се свърже отново лазерния приемник или за свързване на още един лазерен приемник с ротационния лазер, задръжте натиснат бутона върху ротационния лазер докато символът за изграждане на връзка с дистанционното управление/лазерния приемник на дисплея на ротационния лазер не се покаже.
2. След това задръжте бутоните и върху лазерния приемник натиснати докато в текстовата индикация (n) на лазерния приемник не се покаже P‑‑.

Успешното изграждане на свързване се потвърждава на дисплея на ротационния лазер. В текстовата индикация (n) на лазерния приемник се показва POK.

Ако свързването между ротационния лазер и лазерния приемник не може да се изгради, в текстовата индикация (n) на лазерния приемник се показва PNK, а на дисплея на ротационния лазер се показва съобщението за грешка за неуспешна връзка. За отстраняване на грешки спазвайте инструкцията за експлоатация на ротационния лазер.

##

Позицията на лазерния лъч в светлочувствителното поле (54) се указва на дисплея (58) от предната и задната страна на лазерния приемник чрез индикацията за посока "Лазерен лъч под средната линия" (o), индикацията за посока "Лазерен лъча над средната линия" (s) респ. индикацията средна линия (q).

Опционално позицията на лазерния лъч в светлочувствителното поле се изобразява освен това:

- чрез червената светодиодна индикация за посока "Лазерен лъч под средната линия" (57), синята светодиодна индикация за посока "Лазерен лъч над средната линия" (55) както и зелената светодиодна средна линия (56) от предната страна на лазерния приемник,
- чрез звуковия сигнал.

При първото преминаване на лазерния лъч през светлочувствителното поле (54) винаги прозвучава кратък сигнален тон и червената светодиодна индикация за посока "лазерен лъч под средната линия" (57) както и синята светодиодна индикация за посока "лазерен лъч над средната линия" (55) светват за кратко (дори и когато сигналният тон и/или светодиодната индикация за посока са изключени).

Лазерен приемник твърде ниско: Ако лазерният лъч преминава през горната половина на светлочувствителното поле (54), то индикацията за посока "Лазерен лъч над средната линия" (s) се показва на дисплея.

При включени светодиоди синята светодиодна индикация за посока „лазерен лъч над средната линия“ (55) свети.
При включена звукова сигнализация се чува бавно повтарящ се сигнал.

1. Преместете лазерния приемник в указаната със стрелка посока нагоре.
2. При доближаване до средната линия се показва само върха на индикацията за посока "Лазерен лъч над средната линия" (s).

Лазерен приемник твърде високо: Ако лазерният лъч преминава през долната половина на светлочувствителното поле (54), то на дисплея се показва индикацията за посока "Лазерен лъч под средната линия" (o).

При включени светодиоди червената светодиодна индикация за посока „лазерен лъч под средната линия“ (57) свети.
При включена звукова сигнализация се чува бързо повтарящ се сигнал.

1. Преместете лазерния приемник в указаната със стрелка посока надолу.
2. При доближаване до средната линия се показва само върха на индикацията за посока "Лазерен лъч под средната линия" (o).

Лазерен приемник централно: Ако лазерният лъч преминава през светлочувствителното поле (54) на височината на средната линия, то на дисплея се показва индикаторът за средна линия (q).

При включени светодиоди свети зелената светодиодна средна линия (56).
При включен звуков сигнал се чува непрекъснат сигнал.

Функция за запаметяване на последното приемане: Ако лазерният приемник се премести така, че лазерният лъч да напусне отново светлочувствителнтоо поле (54), за кратко мига последно показваната индикация за посока "лазерен лъч над средната линия" (s) респ. индикацията за посока "лазерен под над средната линия" (o). Тази индикация може да се включва, респ. изключва през менюто с настройки.

##

Ако лазерният лъч достигне светлочувствителното поле (54), то разстоянието между лазерния лъч и средната линия на лазерния приемник се показва като абсолютна стойност на дисплея в текстовата индикация (n).

Единицата за мярка на индикацията за височина може да се променя в менюто с настройки ("mm" или "in").