# Utbedring av feil

Tekstfelt (n) | Problem | Løsning
--- | --- | ---
PNK | Oppretting av forbindelsen via Bluetooth® til rotasjonslaseren GRL 600 CHV eller GRL 650 CHVG mislyktes | Trykk kort på av/på-knappen på rotasjonslaseren for å lukke feilmeldingen. Start tilkoblingsprosessen på nytt. Hvis det ikke er mulig å opprette forbindelse, kontakter du Boschs kundeservice.
ERR | Kalibrering av rotasjonslaseren GRL 600 CHV eller GRL 650 CHVG mislyktes | Les og følg driftsveiledningen for GRL 600 CHV eller GRL 650 CHVG.
CenterFind-modus eller CenterLock-modus mislyktes | Trykk på en knapp for å lukke feilmeldingen. Kontroller plasseringen av rotasjonslaseren og lasermottakeren før funksjonen startes på nytt.
LR 65 G:
ERR og CL vekselvis | CenterFind-modus kan ikke startes fordi rotasjonslaseren allerede arbeider i CenterLock-modus. | Still inn CenterFind-modusen på begge lasermottakerne, og start funksjonen på nytt.
ERR og CF vekselvis | CenterLock-modusen kan ikke startes fordi rotasjonslaseren allerede arbeider i CenterFind-modus. | Still inn CenterLock-modusen på begge lasermottakerne, og start funksjonen på nytt.