# Nivelman otomatiği

##

Açıldıktan sonra ölçüm aleti yataylığı veya dikeyliği kontrol eder ve yakl. %±8,5'lik (±5°) otomatik nivelman aralığındaki sapmaları otomatik olarak giderir.

Nivelman sırasında ekranda nivelman sembolü yanıp söner. Ölçüm aletinde durum göstergesi (12) veya uzaktan kumanda ilgili eksenin durum göstergesi ((33) veya (34)) aynı anda yeşil renkte yanıp söner.

Nivelman işlemi tamamlanana kadar rotasyon durdurulur ve lazer ışınları yanıp söner. Nivelman işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra başlangıç ekranı gösterilir. Lazer ışınları kalıcı olarak yanar ve dönüş başlar. Ölçme aletinde durum göstergesi (12) ve uzaktan kumandada nivelman ayarı yapılan eksenin durum göstergesi ((33) veya (34)) sürekli yeşil renkte yanar.

Ölçüm aleti %8,5'ten daha eğimliyse, yatay veya dikey konumdan farklı konumlandırıldıysa nivelman yapılması mümkün değildir. Ekranda bir hata mesajı gösterilir ve durum göstergesi (12) kırmızı renkte yanıp söner.

1. Ölçme cihazını yeniden konumlandırın ve nivelman işlemini bekleyin.

Maksimum nivelman süresi aşıldıysa nivelman bir hata mesajıyla iptal edilir.

1. Ölçme aletini yeniden konumlandırın.
2. Seviyelendirmeyi yeniden başlatmak için tuşa kısaca basın.

##

Ölçme cihazının nivelman tamamlandıktan sonra cihaz yatay veya dikey konumu sürekli olarak kontrol eder. Konum değişikliklerinde otomatik olarak nivelman yapılır.

Minimum konum değişiklikleri çalışma iptal edilmeden dengelenir. Zemindeki titreşimler ve hava koşullarının neden olduğu etkiler bu işlemle otomatik olarak dengelenir.

Daha büyük konum değişikliklerinde nivelman işlemi sırasında hatalı ölçümlerin önlenmesi için lazer ışınının rotasyonu durdurulur ve lazer ışınları yanıp söner. Ekranda nivelman sembolü gösterilir. Gerekirse şok uyarı fonksiyonu devreye girer.

## Yatay ve dikey konum arasında geçiş yapma:

Ölçme aleti yatay veya dikey konumu kendiliğinden algılar.

1. Ölçme aletini kapatın.
2. Yeniden konumlandırın.
3. Tekrar açın.

Konum açma/kapama olmadan değiştirilirse bir hata mesajı görüntülenir ve durum göstergesi (12) hızlı tempoda kırmızı renkte yanıp söner.

1. Seviyelendirmeyi yeniden başlatmak için tuşa kısaca basın.

##

Ölçme aleti bir şok uyarı fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon ölçme aletine yönelik konum değişikliklerinde, sarsıntılarda veya zemin titreşimlerinde nivelman işleminin değiştirilmiş konumda gerçekleştirilmesini ve böylece ölçme aletinin kaymasıyla meydana gelecek hataları önler.

GRL 650 CHVG: Şok uyarı fonksiyonunun 2 hassasiyet kademesi vardır. Ölçüm aletini açtıktan sonra, yüksek hassasiyet ayarlanır.

## Şok uyarısının aktifleştirilmesi:

Şok uyarı fonksiyonu standart olarak açık durumdadır. Ölçüm aleti açıldıktan yaklaşık 30 sn sonra etkinleştirilir.
Etkinleştirme sırasında ekranda şok uyarı fonksiyonu göstergesi (d) yanıp söner. Etkinleşmeden sonra gösterge sürekli olarak yanmaya başlar.

## Şok uyarısı devrede:

Ölçme aletinin konumu değiştirilirse veya güçlü bir titreşim kaydedilirse, şok uyarısı tetiklenir. Lazerin dönüşü durdurulur ve bir hata mesajı görüntülenir. Durum göstergesi (12) hızlı tempoda kırmızı renkte yanıp söner ve hızlı tempolu bir uyarı sinyali duyulur.

1. Ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa basarak uyarı mesajını ile onaylayın.
2. Nivelman otomatiğiyle çalışırken (eğimli işletim dahil) nivelman otomatik olarak yeniden başlatılır.

Lazer ışınının konumunu bir referans noktasında kontrol edin ve gerekirse ölçme aletinin yüksekliğini veya konumunu düzeltin.

## Şok uyarı fonksiyonunun değiştirilmesi/kapatılması:

Ekranda şok uyarısı göstergesiyle (d) güncel ayar gösterilir:

Şok uyarı fonksiyonu, yüksek hassasiyetle açılır.

GRL 650 CHVG: Şok uyarı fonksiyonu, azaltılmış hassasiyetle açılır.

Şok uyarı fonksiyonu kapatıldı.

1. Şok uyarı fonksiyonu ayarını değiştirmek için tuşa kısaca basın.
2. Aşağıdaki menüde, istediğiniz ayarı seçene kadar tuşa arka arkaya basın.
3. Seçiminizi tuşa basarak ile onaylayın.

1. Şok uyarı fonksiyonu açıldıktan yaklaşık 30 sn sonra etkinleştirilir.

##

Ölçme aleti yatay konumdayken X ekseni ve Y ekseni birbirinden bağımsız olarak % ±8,5'lik bir aralıkta eğilebilir.

1. X eksenini eğmek için ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa bir kez basın.
2. X eksenine yönelik eğim ayarı menüsü açılır.
3. İstenen eğimi ayarlamak için ölçme aletindeki veya tuşlarını veya uzaktan kumandadaki veya tuşlarını kullanın.

Ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki her iki eğim tuşuna aynı anda basıldığında eğim %0,00 olarak sıfırlanır.

1. Y eksenini eğmek için ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa tekrar basın.
2. Y eksenine yönelik eğim ayarı menüsü açılır.

İstenen eğimi X‎ ekseninde açıklandığı şekilde ayarlayın.

Tuşa en son basıldıktan birkaç saniye sonra ölçüm aletinde seçilen eğim uygulanır. Eğim ayarı tamamlanana kadar lazer ışını ve ekrandaki eğim ayarı sembolü yanıp söner.

Eğim ayarı tamamlandıktan sonra başlangıç ekranında her iki eksene yönelik ayarlanan eğim değerleri görüntülenir. Ölçüm aletindeki durum göstergesi (d) sürekli kırmızı renkte yanar. Uzaktan kumandada eğimli eksenin ((33) ve/veya (34)) durum göstergesi sürekli kırmızı renkte yanar.

##

Ölçüm aleti, her iki eksen için kullanılan son 4 eğim değerini kaydeder. Eğimlerin yeniden ayarlanmasına alternatif olarak, kaydedilmiş bu eğim kombinasyonlarını kabul edebilirsiniz.

1. X ekseni için eğimli işletimi başlatınız Bakınız Yatay konumda eğimli işletim.

1. Eğim hafızasını çağırmak için ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.

1. Ekranda istenen kombinasyon seçilene kadar ölçme aletindeki veya uzaktan kumandadaki tuşa arka arkaya basın.
2. Seçimi onaylamak için ölçme aletindeki () veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.
3. Tuşa basıldıktan birkaç saniye sonra, eğim kombinasyonu ölçüm aletinde uygulanır Bakınız Yatay konumda eğimli işletim.
4. Kaydedilen değerlerin dışındaki değerleri ayarlamak için ölçme aletindeki () tuşa veya uzaktan kumandadaki tuşa basın.

1. Gösterge, eğimli işletim ayar menüsüne döner Bakınız Yatay konumda eğimli işletim.

##

Ölçüm aletinin sıcaklığındaki değişiklikler, eksenlerin ayarlanan eğimini etkileyebilir.

Ölçüm yanlışlıklarını önlemek için, ayarlanan sıcaklık farkı aşıldığında eksenlerin eğimi yeniden ayarlanır: Ölçüm aleti kendini hizalar, ardından son ayarlanan değerlerle eğimli işletime geri döner.

Eğim sıfırlaması, sıcaklık değişiklikleri ≥5 °C olduğunda gerçekleşir.

GRL 650 CHVG: Bosch Levelling Remote App, sıcaklık farkını 2 °C'ye düşürmek veya SlopeProtect fonksiyonunu kapatmak için kullanılabilir. Ayar, ölçüm aleti kapatıldığında kaydedilmez.