# Naudojimo pavyzdžiai

##

1. Pastatykite prietaisą horizontalioje padėtyje ant tvirto pagrindo arba pritvirtinkite jį ant trikojo stovo (43).

Darbas su stovu:

1. Nukreipkite lazerio spindulį norimame aukštyje.
2. Perkelkite arba patikrinkite aukštį nusitaikymo vietoje.

Darbas be stovo:

1. Naudodamiesi lazerio nusitaikymo lentele (51) nustatykite aukščių skirtumą tarp lazerio spindulio ir aukščio atskaitos taške.
2. Perkelkite arba patikrinkite išmatuotą aukščių skirtumą nusitaikymo vietoje.

##

Jei reikia pažymėti statųjį kampą ar išlyginti pert‌varines sienas, statmens tašką aukštyn (10) turite nukreipti lygiagrečiai atskaitos linijai (pvz., sienai).

1. Tuo tikslu pastatykite matavimo prietaisą vertikalioje padėtyje ir nukreipkite taip, kad statmens taškas aukštyn eitų lygiagrečiai atskaitos linijai.
2. Kad nustatytumėte tikslią padėtį, naudodamiesi lazerio nusitaikymo lentele (51), išmatuokite atstumą tarp statmens taško aukštyn ir atskaitos linijos tiesiai prie matavimo prietaiso.
3. Dar kartą išmatuokite atstumą tarp statmens taško aukštyn ir atskaitos linijos kaip galima didesniu atstumu nuo matavimo prietaiso.
4. Statmens tašką aukštyn nukreipkite taip, kad nuo jo iki atskaitos linijos būtų toks pat atstumas, kaip ir matuojant tiesiai prie matavimo prietaiso.
5. Statųjį kampą statmens taško aukštyn atžvilgiu (10) rodo kintamas lazerio spindulys (8).

##

1. Padėkite matavimo prietaisą vertikalioje padėtyje.
2. Jei vertikali plokštuma turi eiti stačiu kampu atskaitos linijos atžvilgiu (pvz., sienos), tai nukreipkite statmens tašką aukštyn (10) pagal šią atskaitos liniją.
3. Vertikalę rodo kintamas lazerio spindulys (8).

##

1. Kad ant sienos esančiame atskaitos taške nustatytumėte vertikalią lazerio liniją ar rotacinę plokštumą, matavimo prietaisą pastatykite vertikalioje padėtyje, o lazerio liniją ar rotacinę plokštumą apytiksliai nukreipkite į atskaitos tašką.
2. Kad nukreiptumėte tiksliai į atskaitos tašką, sukite rotacinę plokštumą apie X ašį žr. Rotacinės plokštumos pasukimas, esant vertikaliai padėčiai.

##

Esant palankioms šviesos sąlygoms (tamsiai aplinkai) ir jei reikia matuoti nedideliu atstumu, galite dirbti be lazerio spindulio imtuvo. Kad geriau matytumėte lazerio spindulį, pasirinkite arba linijinį režimą, arba taškinį režimą ir pasu‌kite lazerio spindulį į nusitaikymo vietą.

##

Esant nepalankioms šviesos sąlygoms (šviesi aplinka, tiesioginiai saulės spinduliai) ir jei reikia matuoti didesniu atstumu, kad geriau surastumėte lazerio spindulį, naudokite lazerio spindulio imtuvą (41).

1. Dirbdami su lazerio spindulio imtuvu pasirinkite rotacinį režimą ir didžiausią sukimosi greitį.

##

Lauke visada reikia naudoti lazerio spindulio imtuvą (41).

1. Kai pagrindas nėra stabilus, matavimo prietaisą pritvirtinkite ant stovo (43).

Dirbkite tik su įjungta pranešimo apie sutrenkimą funkcija, kad sujudėjus pagrindui ar sukrėtus matavimo prietaisą išvengtumėte klaidingų matavimų.

##

1. Matavimo prietaisą horizontalioje padėtyje primontuokite prie stovo (43) ir pastatykite stovą už lentų zonos.
2. Pasirinkite rotacinį režimą.
3. Lazerio spindulio imtuvą (41) laikikliu pritvirtinkite prie matuoklės (42).
4. Padėkite matuoklę lentų atskaitos taške.
5. Lazerio spindulio imtuvą ant matuoklės nustatykite tokiame aukštyje, kad matavimo prietaiso kintamas lazerio spindulys (8) būtų rodomas kaip esantis viduryje. žr. Krypties indikatoriai
6. Tada matuoklę su lazerio spindulio imtuvu padėkite ant lentų paeiliui į skirtingas patikros vietas.

Stebėkite, kad nepasikeistų lazerio spindulio imtuvo padėtis ant matuoklės.

1. Pakoreguokite lentų aukštį, kad lazerio spindulys visose patikros vietose būtų rodomas viduryje.

##

1. Matavimo prietaisą horizontalioje padėtyje primontuokite ant stovo (43).
2. Pasirinkite rotacinį režimą.
3. Stovą su matavimo prietaisu pastatykite taip, kad X ašis būtų vienoje linijoje su tikrinamu posvyriu.
4. Nustatykite užduotąjį posvyrį kaip X ašies posvyrį žr. Posvyrio režimas horizontalioje padėtyje.
5. Lazerio spindulio imtuvą (41) laikikliu pritvirtinkite prie matuoklės (42).
6. Pridėkite matuoklę prie pasvirusio paviršiaus apačios.
7. Lazerio spindulio imtuvą ant matuoklės nustatykite tokiame aukštyje, kad matavimo prietaiso kintamas lazerio spindulys (8) būtų rodomas kaip esantis viduryje. žr. Krypties indikatoriai
8. Tada matuoklę su lazerio spindulio imtuvu padėkite ant pasvirusio paviršiaus paeiliui į skirtingas patikros vietas.

Stebėkite, kad nepasikeistų lazerio spindulio imtuvo padėtis ant matuoklės.

Jei lazerio spindulys visose patikros vietose rodomas viduryje, vadinasi paviršiaus posvyris nustatytas teisingai.