# Опис на производот и перформансите

##

### Ротационен ласер

Мерниот уред е наменет за одредување и проверка на точни хоризонтални висини, вертикални линии, линии за израмнување и ласерски точки.

Мерниот уред е погоден за користење во внатрешен и надворешен простор.

Овој производ е потрошувачки ласерски производ во согласност со EN 50689.

### Далечински управувач

Далечинскиот управувач е наменет за контрола на Bosch-ротациони ласери преку Bluetooth®.

Далечинскиот управувач е погоден за користење во внатрешен и надворешен простор.

##

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред и далечинскиот управувач на илустрациите.

### Ротационен ласер

(1) | Капак на преградата за батерии
(2) | Фиксирање на капакот од преградата за батерии
(3) | Копче за косина надолу/ копче за вртење во правец на стрелките на часовникот
(4) | Копче за косина нагоре/ копче за вртење во правец спротивен на стрелките на часовникот
(5) | Копче за линиски режим
(6) | Копче за ротационен режим
(7) | Копче Bluetooth®
(8) | Варијабилен ласерски зрак
(9) | Излезен отвор за ласерскиот зрак
(10) | Точка на вертикалата нагореA)
(11) | Копче за вклучување/исклучување
(12) | Приказ за статус
(13) | Копче за рачен режим
(14) | Копче за подесување на косината
(15) | Екран
(16) | Засек за израмнување
(17) | Рачка за носење
(18) | Прифат за статив 5/8" (хоризонтално)
(19) | Натпис за предупредување на ласерот
(20) | Прифат за стативот 5/8" (вертикално)
(21) | Сериски број
(22) | Батериски адаптер
(23) | Копче за отклучување на батеријата/батерискиот адаптер
(24) | БатеријаB)

A)

  Во вертикалниот режим важи точката на вертикалата нагоре како 90°-референтна точка.

B)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

### Елементи на приказот за ротационен ласер

(a) | Приказ за брзина на ротација
(b) | Приказ за режимот на работа на ласерот
(c) | Приказ за врска преку Bluetooth®
(d) | Приказ за функција за предупредување за удар
(e) | Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија/батериите
(f) | Приказ за функцијата на точка на вертикалата надолу
(g) | Приказ за агол на косина X-оска
(h) | Приказ за агол на косина Y-оска
(i) | Softkey-ознака

### Далечински управувач

(25) | Копче за функција на точка на вертикалата надолу
(26) | Копче за ротационен режим
(27) | Копче за режим на мирување
(28) | Копче за линиски режим
(29) | Копче за вртење во правец спротивен на стрелките на часовникот
(30) | Копче за косина нагоре
(31) | Копче за подесување на косината
(32) | Приказ за пренос на сигнал
(33) | Приказ за статус X-оска
(34) | Приказ за статус Y-оска
(35) | Копче за косина надолу
(36) | Копче за вртење во правец на стрелките на часовникот
(37) | Фиксирање на капакот од преградата за батерии
(38) | Сериски број
(39) | Капак на преградата за батерии
(40) | Далечински управувачA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

### Опрема/резервни делови

(41) | Ласерски приемникA)
(42) | Мерна летваA)
(43) | СтативA)
(44) | Ѕиден држач/единица за израмнувањеA)
(45) | Отвори за прицврстување на ѕидниот држачA)
(46) | Копче за притиснување за грубо подесување на ѕидниот држачA)
(47) | Завртка за фино подесување на ѕидниот држачA)
(48) | 5/8"-завртка на ѕидниот држачA)
(49) | МагнетA)
(50) | Ласерски заштитни очилаA)
(51) | Ласерска целна таблаA)
(52) | ПојасA)
(53) | КуферA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

##

Ротационен ласер | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Број на дел | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m | 2000 m
макс. релативна влажност на воздухот | 90 % | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Класа на ласер | 2 | 2
Тип на ласер | 630−650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Отстапување | < 1,5 mrad (целосен агол) | < 1,5 mrad (целосен агол)
Снабдување со енергија на мерниот уред
Акумулаторски батерии (литиум-јонски) | 18 V | 18 V
Батерии (алкални-мангански) (со батериски адаптер) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Работен простор (радиус) макс.
без ласерски приемникB) | 30 m | 35 m
со ласерски приемник | 300 m | 325 m
Точност на нивелирање при оддалечување од 30 mC)D)
хоризонтално | ±1,5 mm | ±1,5 mm
вертикално | ±3 mm | ±3 mm
Поле на самонивелирање | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Време на нивелирање (до 3 % косина) | 30 s | 30 s
Брзина на ротација | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Режим на косина со една/две оска/и | ±8,5 % | ±8,5 %
Точност на режимот на косинаC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
препорачан ласерски приемник | LR 60 | LR 65 G
Прифат за статив (хоризонтален/вертикален) | 5/8" | 5/8"
Времетраење на работа околу
со акумулаторски батерии (4 Ah) | 60 h | 50 h
со батерии | 70 h | 60 h
ТежинаF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Димензии (должина × ширина × висина) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Вид на заштита | IP68 | IP68
Висина на проверка за превртувањеG) | 2 m | 2 m
Ниво на звучен притисок оценето со A | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® мерен уред
Опсег на оперативна фреквенција | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Макс. јачина на пренос | 6,3 mW | 6,3 mW
Класа | 1 | 1
КомпатибилностH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Макс. опсег на сигналотI) | 100 m | 100 m
Паметен телефон со Bluetooth®
КомпатибилностH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Оперативен системJ) | Android 6 (и понов) iOS 11 (и понов) | Android 6 (и понов) iOS 11 (и понов)
препорачана околна температура при полнење | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Дозволена околна температура |  |
при режим на работа | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
при складирање | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
препорачани акумулаторски батерии | GBA 18V… ProCORE18V 4.0Ah/8.0Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4.0Ah/8.0Ah
препорачани полначи | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

B)

  Работното поле може да се намали поради неповолни услови на околината (на пр. директна изложеност на сончеви зраци).

C)

  кај 20 °C

D)

  по должина на оските

E)

  Кај максималната косина од ±8,5 % максималното отстапување изнесува ±0,2 %.

F)

  Тежина без акумулаторска батерија/батериски адаптер/батерија

G)

  Мерниот уред монтиран хоризонтално на статив се навалува на рамен бетонски под.

H)

  Кај Bluetooth®-уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth®-уредите мора да поддржуваат SPP профил.

I)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, регали, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

J)

  Во зависност од ажурирањата на Bosch Levelling Remote App, оперативниот систем може да користи понови верзии.

Серискиот број (21) на спецификационата плочка служи за јасна идентификација на Вашиот мерен уред.

Далечински управувач | RC 6
--- | ---
Број на дел | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Оперативна температура | −10 °C … +50 °C
Температура при складирање | –20 °C … +70 °C
макс. оперативна висина преку референтната висина | 2000 m
макс. релативна влажност на воздухот | 90 %
Степен на извалканост според IEC 61010-1 | 2A)
Работен простор (радиус) макс. | 100 m
Батерии | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® далечински управувач
Опсег на оперативна фреквенција | 2402–2480 MHz
Макс. јачина на пренос | 6,3 mW
Класа | 1
КомпатибилностB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Макс. опсег на сигналотC) | 100 m
ТежинаD) | 0,14 kg
Димензии (должина × ширина × висина) | 122 × 59 × 27 mm
Вид на заштита | IP54

A)

  Настануваат само неспроводливи нечистотии, но повремено се очекува привремена спроводливост предизвикана од кондензација.

B)

  Кај Bluetooth®-уредите со ниска енергија, во зависност од моделот и оперативниот систем не е возможно воспоставување на врската. Bluetooth®-уредите мора да поддржуваат SPP профил.

C)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, регали, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

D)

  Тежина без батерии