# Tööjuhised

##

Libell (60) võimaldab laserikiire vastuvõtjat vertikaalasendisse (loodi) seada. Viltune laserikiire vastuvõtja annab ebaõiged mõõtetulemused.

##

Laserikiire vastuvõtja vasakul ja paremal pool oleval keskmärgistusel (62) saate tähistada laserikiire asukohta, kui see läbib vastuvõtuvälja (54) keskosa.

Veenduge, et märgistamisel oleks laserikiire vastuvõtja joondatud täpselt vertikaalselt (horisontaalse laserikiire korral) või horisontaalselt (vertikaalse laserikiire korral), kuna vastasel juhul on märgistused laserikiire suhtes nihutatud.

##

Laserikiire vastuvõtja saab hoidikuga (76) kinnitada nii mõõtelati (78) kui ka teiste kuni 65 mm laiuste abivahendite külge.

1. Keerake hoidik (76) kinnituskruviga (79) kinnituskohta (64) laserikiire vastuvõtja tagaküljel.
2. Vabastage hoidiku pöördnupp (77), lükake hoidik näiteks mõõtelatile (78) ja keerake pöördnupp (77) uuesti kinni.

Libell (74) võimaldab hoidiku (76) ja seega ka laserikiire vastuvõtja horisontaalasendisse seada. Viltune laserikiire vastuvõtja annab ebaõiged mõõtetulemused.

Keskjoone võrdlustähis (75) hoidikul asub keskmärgistusega (62) samal kõrgusel ja seda saab kasutada laserikiire märgistamiseks.

##

Kui kindel kinnitus ei ole tingimata vajalik, võite laserikiire vastuvõtja kinnitada magnetitega (63) mõne terasdetaili külge.