# Funkcje

##

W trybie CenterFind urządzenie pomiarowe próbuje automatycznie nakierować wiązkę lasera na linię środkową odbiornika laserowego, poruszając głowicą w górę i w dół. Wiązka lasera może być nakierowana na oś X lub oś Y urządzenia pomiarowego.

Tryb CenterFind można włączyć w odbiorniku laserowym.

zob. Tryb CenterFind

Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego pojawia się symbol CenterFind dla jednej lub obu osi, a wskaźnik stanu (12) miga na czerwono.

Jeżeli wiązka lasera zostanie nakierowana na środkową linię odbiornika laserowego, tryb CenterFind zostanie automatycznie zakończony, a ustalone nachylenie pojawi się na ekranie startowym.

Jeżeli wiązki lasera nie uda się nakierować na środkową linię odbiornika laserowego, ruch obrotowy wiązki lasera zostaje wstrzymany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu.

1. Nacisnąć dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat błędu.
2. Odpowiednia oś zostanie ponownie zniwelowana do 0%.
3. Sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe i odbiornik laserowy są prawidłowo ustawione i włączyć tryb ponownie.

Odbiornik laserowy musi znajdować się w zakresie wychylenia ±8,5% urządzenia pomiarowego.

Podczas pracy w trybie CenterFind ustawienie obu osi może się zmienić, nawet jeśli jedna z osi nie została nakierowana na odbiornik laserowy.

##

W trybie CenterLock urządzenie pomiarowe próbuje automatycznie nakierować wiązkę lasera na linię środkową odbiornika laserowego, poruszając głowicą w górę i w dół. W przeciwieństwie do trybu CenterFind pozycja odbiornika laserowego jest stale sprawdzana, a nachylenie urządzenia pomiarowego automatycznie dopasowywane. Wartości nachylenia nie są pokazywane na wyświetlaczu.

- Podczas pracy w trybie CenterLock należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przypadkiem nie poruszyć urządzenia pomiarowego i odbiornika laserowego. Przy automatycznym dopasowaniu nachylenia po każdej zmianie pozycji może to doprowadzić do błędów pomiarowych.

Wiązka lasera może być nakierowana na oś X lub oś Y urządzenia pomiarowego.

Tryb CenterLock można włączyć i zakończyć w odbiorniku laserowym.

zob. Tryb CenterLock (LR 65 G)

Podczas wyszukiwania na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego pojawia się symbol CenterLock dla jednej lub obu osi, a wskaźnik stanu (12) miga na czerwono.

Jeżeli wiązkę lasera udało się nakierować na linię środkową odbiornika laserowego, na ekranie startowym pojawi się symbol CenterLock dla jednej lub obu osi. Wartości nachylenia nie są pokazywane.

Jeżeli wiązki lasera nie uda się nakierować na środkową linię odbiornika laserowego, ruch obrotowy wiązki lasera zostaje wstrzymany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu.

1. Nacisnąć dowolny przycisk, aby zamknąć komunikat błędu.
2. Odpowiednia oś zostanie ponownie zniwelowana do 0%.
3. Sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe i odbiornik laserowy są prawidłowo ustawione i włączyć tryb ponownie.

Odbiornik laserowy musi znajdować się w zakresie wychylenia ±8,5% urządzenia pomiarowego.

Podczas pracy w trybie CenterLock ustawienie obu osi może się zmienić, nawet jeśli jedna z osi nie została nakierowana na odbiornik laserowy.

##

W trybie obrotowym można wyłączyć zmienną wiązkę lasera (8) dla jednej lub więcej ćwiartek koła płaszczyzny obrotowej. Umożliwia to ograniczenie zagrożenia związanego z emisją promieniowania laserowego do wybranych obszarów. Ponadto można w ten sposób uniknąć zakłóceń działania innych urządzeń spowodowanych przez wiązkę lasera lub zakłóceń w działaniu odbiornika laserowego spowodowanych niepożądanymi odbiciami.

Wyłączenie poszczególnych ćwiartek koła jest możliwe tylko w aplikacji Bosch Levelling Remote App. Ćwiartki koła, w których wiązka lasera jest widoczna są widoczne na wskazaniu trybu pracy lasera (b) na ekranie startowym.