# Описание на продукта и дейността

##

Лазерният приемник е предназначен за бързо намиране на въртящи се лазерни лъчи от посочената в техническите данни дължина на вълните.

Лазерният приемник LR 60 освен това е предназначен за управление на GRL 600 CHV през Bluetooth®, а лазерният приемник LR 65 G е за управление на GRL 650 CHVG.

Лазерният приемник е подходящ за ползване в закрити помещения и на открито.

##

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на лазерния приемник на фигурите.

(54) | Светлочувствително поле за лазерен лъч
(55) | Светодиодната индикация за посока „лазерен лъч над средната линия“
(56) | Светодиодна средна линия
(57) | Светодиодната индикация за посока „лазерен лъч под средната линия“
(58) | Дисплей (предна и задна страна)
(59) | Високоговорител
(60) | Либела
(61) | Кука за окачване
(62) | Централна маркировка
(63) | Магнити
(64) | Гнездо за захващане на стойка
(65) | Сериен номер
(66) | Капак на гнездото за батерии
(67) | Застопоряване на капака на гнездото за батерии
(68) | Бутон Y ос
(69) | Бутон X ос
(70) | Бутон за режим
(71) | Бутон за настройка на точност на приемане
(72) | Пусков прекъсвач
(73) | Бутон звуков сигнал/сила на звука
(74) | Либела на стойкатаA)
(75) | Референтна средна линия върху стойкатаA)
(76) | СтойкаA)
(77) | Въртящо се копче на стойкатаA)
(78) | Измервателна летваA)
(79) | Крепежен винт на стойкатаA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.

### Елементи на дисплея

(j) | Индикация за състоянието на зареждане на акумулаторните батерии/батериите на ротационния лазер
(k) | Индикация за връзка по Bluetooth®
(l) | Индикация точност на приемане
(m) | Индикатор на мерната единица
(n) | Текстово поле
(o) | Индикатор за посока "Лазерен лъч под средната линия"
(p) | Индикатор звуков сигнал/сила на звука
(q) | Индикатор средна линия
(r) | Индикация за батерия на лазерния приемник
(s) | Индикатор за посока "Лазерен лъч над средната линия"

##

Лазерен приемник | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Работна температура | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Макс. работна височина над базовата височина | 2000 m | 2000 m
Относителна влажност на въздуха макс. | 90 % | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Батерии | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® лазерен приемник
Работен честотен диапазон | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Мощност на излъчване макс. | 6,3 mW | 6,3 mW
Диапазон на сигнала макс.B) | 100 m | 100 m
Клас | 1 | 1
Съвместимост | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Приемана дължина на вълните | 600−800 nm | 500−570 nm
Приемана скорост на въртене | > 120 min−1 | > 120 min−1
Работна област макс.D)
с GRL 600 CHV | 300 m | −
с GRL 650 CHVG | − | 325 m
Ъгъл на приемане | ±35° | ±35°
Точност на приеманеE)F)
много фина | ±0,5 mm | ±0,5 mm
висока | ±1 mm | ±1 mm
среден | ±2 mm | ±2 mm
ниска | ±5 mm | ±5 mm
много груба | ±10 mm | ±10 mm
Време на работа ок. | 50 h | 50 h
ТеглоG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Размери (дължина × ширина × височина) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Вид защита | IP67 | IP67

A)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

B)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

C)

  При Bluetooth®-Low-Energy устройства според модела и операционната система може да не е възможно изграждане на връзка. Bluetooth® устройствата трябва да поддържат профила SPP.

D)

  При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по‑малък.

E)

  в зависимост от разстоянието между лазерния приемник и ротационния лазер, както и лазерния клас и лазерния тип на ротационния лазер

F)

  Точността на приемане може да се влоши поради неблагоприятни условия на околната среда (напр. пряка слънчева светлина).

G)

  Тегло без батерии

За еднозначно идентифициране на Вашия лазерен применик служи серийният номер (65) на табелката на уреда.