# Konfiguration af funktionerne

Funktion mulig med LR 60 og | GRL 600 CHV | Rotationslaser med rød laserstråle (600-800 nm)
--- | --- | ---
Rotationslaserens ladetilstandsindikator | ● | −
Retningsvisninger for laserstrålens position | ● | ●
Visningen "Relativ højde" | ● | ●
Tilstanden CenterFind | ● | −

Funktion mulig med LR 65 G og | GRL 650 CHVG | Rotationslaser med grøn laserstråle (500-570 nm)
--- | --- | ---
Rotationslaserens ladetilstandsindikator | ● | −
Retningsvisninger for laserstrålens position | ● | ●
Visningen "Relativ højde" | ● | ●
Tilstanden CenterFind | ● | −
Tilstanden CenterLock | ● | −