# Durum göstergelerine genel bakış

Ölçüm aleti | Fonksiyon
--- | ---
yeşil | kırmızı
◌ |  | Yatay konum: X ve/veya Y ekseni nivelman işlemi Dikey konum: X ekseni nivelman işlemi
◌ |  | Uyku modu etkinleştirildi
● |  | Yatay konum: Her iki eksende nivelman yapıldı. Dikey konum: X ekseninde nivelman yapıldı.
| ◌ | Hata mesajı nedeniyle otomatik kapatma (örn. pil/akü boş, işletim sıcaklığı aşıldı)
| ◌ | CenterFind veya CenterLock modu başlatıldı Bakınız Fonksiyonlar
| ◌ | Ölçüm aletinde açma/kapatma olmadan konum değişikliği
| ◌ | Otomatik nivelman mümkün değil, otomatik nivelman aralığının sonu
| ◌ | Şok uyarı fonksiyonu devrede
| ◌ | Ölçüm aletinin kalibrasyonu başlatıldı.
| ● | Yatay konum: En az bir eksen eğildi veya manuel işletimde. Dikey konum: X ekseni eğildi veya manuel işletimde.

● sürekli yanar

◌ yanıp söner

Uzaktan kumanda | Uzaktan kumanda | Fonksiyon
--- | --- | ---
yeşil | kırmızı | yeşil | kırmızı
◌ |  |  |  | X ekseni nivelman işlemi (yatay ve dikey konum)
|  | ◌ |  | Y ekseni nivelman işlemi (yatay konum)
◌ |  | ◌ |  | Uzaktan kumanda Bluetooth® ile bağlanır. (Her iki durum göstergesi sırasıyla yanıp söner.)
● |  |  |  | X ekseninde nivelman yapıldı (yatay ve dikey konum).
|  | ● |  | Y ekseninde nivelman yapıldı (yatay konum).
● (3 sn) |  | ● (3 sn) |  | Uzaktan kumanda Bluetooth® ile başarıyla bağlandı
| ● |  |  | X ekseni eğildi veya manuel işletimde (yatay ve dikey konum).
|  |  | ● | Y ekseni eğildi veya manuel işletimde (yatay konum).
| ● (3 sn) |  | ● (3 sn) | Ölçme aletinin Bluetooth® bağlantısı başarısız oldu

● sürekli yanar

◌ yanıp söner