# Mise en service du laser rotatif

- Évitez tous les obstacles susceptibles de réfléchir le faisceau laser ou de lui faire obstacle. Recouvrez les surfaces brillantes ou miroitantes. N’effectuez pas de mesures à travers des vitres ou matériaux similaires. Les résultats de mesure risquent d’être faussés en cas de réflexion ou d’obstruction du faisceau laser.

- Lorsque vous voulez effectuer des marquages, marquez toujours l’emplacement du centre du point laser ou de la ligne laser. La taille du point laser ou la largeur de la ligne laser varient avec la distance.

##

Position horizontale

Position verticale

1. Positionnez l’outil de mesure sur un support stable en position horizontale ou verticale, montez-le sur le trépied (43) ou sur le support mural (44) avec unité d’alignement.

Veillez à ce que l’outil de mesure reste dans une position stable afin d’éviter toute interruption de fonctionnement due à des remises à niveau. Du fait de sa précision de nivellement élevée, l’outil de mesure est très sensible aux chocs et aux changements de position.

##

Les fonctions principales se commandent au moyen des touches de l’outil de mesure et via la télécommande (40). D’autres fonctions sont activables via la télécommande (40), la cellule de réception (41) ou via l’application Bosch Levelling Remote App .

voir Vue d’ensemble des possibilités de commande des fonctions

Règles pour la sélection des fonctions sur l’écran (15) de l’outil de mesure :

- Le premier actionnement d’une touche de fonction (p. ex. la touche ) fait apparaître les réglages actuels de la fonction. Le second actionnement de la touche permet de modifier les réglages.
- Dans la partie inférieure de l’écran s’affichent, dans différents menus, des symboles de touches programmables (i). Les touches de fonction programmables (softkeys) permettent d’exécuter les fonctions représentées par les symboles (i) (voir figure). Les symboles − qui diffèrent selon les menus − indiquent les touches de fonction utilisables (p. ex. la touche dans le menu Mode rotation) ou des fonctions supplémentaires telles que Continuer (), Retour () ou Valider ().
- Les symboles (i) permettent aussi de savoir si les touches et du menu actuel servent à l’inclinaison vers le bas (), à l’inclinaison vers le haut () ou bien à la rotation vers la droite () ou vers la gauche ().
- 5 s après le dernier actionnement d’une touche, l’écran d’accueil réapparaît automatiquement à l’affichage.
- L’écran (15) s’allume à chaque actionnement d’une touche ou chaque fois que l’outil de mesure reçoit un signal. L’écran s’éteint automatiquement env. 1 min après le dernier actionnement d’une touche.

Dans différentes fonctions, l’inclinaison ou la rotation peut être accélérée en maintenant actionnées les touches d’inclinaison ou de rotation correspondantes sur l’appareil de mesure ou la télécommande.

A l’arrêt de l’appareil de mesure, toutes les fonctions sont réinitialisées.

##

Effectuez un contrôle de précision avant la toute première mise en service ou avant chaque nouveau travail voir Contrôle de précision et calibrage de l’outil de mesure.

## Mise en marche

1. Pour mettre en marche l’outil de mesure, actionnez la touche .
2. Il apparaît une séquence de démarrage pendant quelques secondes puis l’écran d’accueil.
3. L’outil de mesure projette le faisceau laser variable (8) et le point vertical vers le haut (10) par les orifices de sortie (9).

La procédure de nivellement automatique débute aussitôt. Cela est signalé par le clignotement du symbole Nivellement sur l’écran, par le clignotement des faisceaux laser et par le clignotement en vert de la LED d’état (12) voir Nivellement automatique.

Après un nivellement concluant apparaît l’écran d’accueil. Les faisceaux laser s’allument en continu, la rotation débute et la LED d’état (12) cesse de clignoter et s’allume en vert.

## Arrêt

1. Pour éteindre l’outil de mesure, actionnez la touche jusqu’à ce que le symbole Arrêt apparaisse sur l’écran.

Lorsque la température d’utilisation maximale admissible de 50 °C est dépassée, il apparaît pendant quelques secondes un message d’avertissement et la LED d’état (12) clignote en rouge.

L’appareil de mesure s’arrête ensuite afin de protéger la diode laser. Une fois qu’il a refroidi, l’appareil de mesure est de nouveau opérationnel, il peut être remis en marche.

##

À la livraison, l’outil de mesure, la télécommande (40) fournie et la cellule de réception laser (41) fournie sont déjà connectés via Bluetooth®.

1. Pour connecter la télécommande ou la cellule de réception laser, actionnez la touche jusqu’à ce qu’apparaisse sur l’écran le symbole pour l’établissement d’une connexion avec la télécommande / la cellule de réception laser.

1. Pour établir une connexion avec la télécommande, actionnez simultanément la touche et la touche de la télécommande jusqu’à ce que les LED d’état (33) et (34) se mettent à clignoter.
2. Pendant la phase d’établissement de la connexion avec la télécommande, les LED d’état de la télécommande clignotent alternativement en vert.

1. Pour établir une connexion avec la cellule de réception laser, actionnez simultanément les touches et de la cellule de réception jusqu’à ce qu’il apparaisse sur l’écran de la cellule de réception le message d’établissement de connexion.

voir Connexion avec le laser rotatif

L’établissement réussi de la connexion avec la télécommande est confirmé sur l’écran.
En cas de connexion réussie avec la télécommande, les LED d’état (33) et (34) de la télécommande s’allument en vert pendant 3 s.

Si aucune connexion n’a pu être établie, un message d’erreur apparaît sur l’écran.
En cas d’échec de la connexion avec la télécommande, les LED d’état (33) et (34) de la télécommande s’allument en rouge pendant 3 s.

Il est possible de connecter à l’appareil de mesure et d’utiliser simultanément 2 cellules de réception laser.

Si d’autres télécommandes ou cellules de réception laser sont connectées, la connexion la plus ancienne est supprimée.

##

L’outil de mesure est doté d’un module Bluetooth® permettant de le commander à distance à partir d’un smartphone doté d’une interface Bluetooth®.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous avez besoin de l’application mobile Bosch Levelling Remote App. Celle-ci peut être téléchargée sur la plateforme de téléchargement d’applications correspondant à votre smartphone (Apple App Store‌ ou Google Play Store‌). Scannez pour cela le QR code ci-contre.

Vous trouverez dans les Caractéristiques techniques de l’outil de mesure des informations sur les prérequis techniques pour le smartphone.

Lors de la commande à distance via Bluetooth®, des retards peuvent survenir dans la communication entre le smartphone et l’outil de mesure quand les conditions de réception sont mauvaises.

La fonction Bluetooth® pour la commande à distance via l’appli est activée par défaut sur l’outil de mesure. Elle peut être désactivée avec la touche .

1. Pour désactiver Bluetooth® pour la commande à distance via l’appli, actionnez la touche .
2. Sur l’écran d’accueil disparaît l’affichage Connexion Bluetooth® (c).

1. Pour réactiver Bluetooth® pour la commande à distance via l’appli, actionnez la touche .

1. Il apparaît à l’écran le symbole pour l’établissement d’une connexion avec le smartphone.

Vérifiez que l’interface Bluetooth® est activée sur votre smartphone.

L’établissement réussi de la connexion est confirmé sur l’écran. Dans l’écran d’accueil, l’établissement de la connexion est reconnaissable à l’affichage connexion Bluetooth® (c).

Si aucune connexion n’a pu être établie, un message d’erreur apparaît sur l’écran.

Après le démarrage de l’application Bosch Levelling Remote App, la connexion entre le smartphone et l’outil de mesure est établie. Au cas où plusieurs outils de mesure actifs sont trouvés, sélectionnez le bon outil de mesure. Si un seul outil de mesure est trouvé, la connexion s’établit automatiquement.

La connexion ‌Bluetooth® peut être interrompue en présence d’obstacles entre l’appareil de mesure et le smartphone, d’éloignement trop important ou en présence de perturbations électromagnétiques. En pareil cas, l’appareil de mesure tente automatiquement de rétablir la connexion.

La touche permet seulement de piloter la fonction Bluetooth® pour la connexion à un smartphone. Indépendamment de cela, l’outil de mesure envoie via Bluetooth® un signal pour la connexion à la télécommande/cellule de réception. Ce signal ne peut être désactivé qu’en éteignant l’outil de mesure (ou en retirant les piles de la télécommande ou de la cellule de réception).

##

Pendant les pauses de travail, il est possible de placer l’appareil de mesure en mode repos. Tous les réglages sont alors automatiquement mémorisés.

1. Actionnez brièvement la touche .
2. Dans le menu qui apparaît ensuite, actionnez de façon répétée la touche jusqu’à ce que vous ayez sélectionné le mode repos.
3. Validez la sélection avec en actionnant la touche .

Vous pouvez aussi activer le mode repos en actionnant la touche sur la télécommande.

Quand le mode repos est activé, le symbole Mode repos apparaît sur l’écran. La LED d’état (12) clignote en vert à une cadence lente. La fonction d’avertissement de chocs reste active, tous les réglages sont mémorisés.

1. Pour désactiver le mode repos, actionnez brièvement la touche sur l’outil de mesure ou la touche sur la télécommande.

Vous pouvez aussi éteindre l’outil de mesure quand il se trouve dans le mode repos. Actionnez pour cela la touche jusqu’à ce que le symbole Arrêt apparaisse sur l’écran. Toutes les autres touches de l’outil de mesure et de la télécommande sont désactivées.

L’activation / désactivation du mode repos est également possible via l’application Bosch Levelling Remote App.

##

Il est possible de bloquer les touches de l’appareil de mesure et de la télécommande via l’application Bosch Levelling Remote App. Il apparaît alors le symbole Blocage touches sur l’écran de l’appareil de mesure.

Le blocage touches peut être désactivé de trois façons :

- à partir de l’application Bosch Levelling Remote App,
- en éteignant puis rallumant l’outil de mesure au moyen de la touche
- en actionnant simultanément les touches et sur l’outil de mesure.