# Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

##

### Rotācijas lāzers

Mērinstruments ir paredzēts precīzu horizontālu augstuma līniju, vertikālu līniju, kā arī projekcijas virzienu un punktu iezīmēšanai un pārbaudei.

Mērinstruments ir piemērots lietošanai gan telpās, gan arī ārpus tām.

Šis izstrādājums ir patēriņa lāzera izstrādājums saskaņā ar standartu EN 50689.

### Tālvadības pults

Tālvadības pults ir paredzēta Bosch rotācijas lāzeru vadībai, izmantojot Bluetooth® interfeisu.

Tālvadības pults ir piemērota lietošanai gan telpās, gan arī ārpus tām.

##

Attēloto komponentu numerācija atbilst mērinstrumenta un tālvadības pults grafikas lappusēs sniegtajiem attēliem.

### Rotācijas lāzers

(1) | Bateriju nodalījuma vāciņš
(2) | Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators
(3) | Nolieces taustiņš lejup/taustiņš Griešana pulksteņrādītāju virzienā
(4) | Nolieces taustiņš augšup/taustiņš Griešana pretēji pulksteņrādītāju virzienam
(5) | Līniju režīma taustiņš
(6) | Rotācijas režīma taustiņš
(7) | Bluetooth® taustiņš
(8) | kustīgais lāzera stars
(9) | Lāzera stara izvadlūka
(10) | Svērteņa punkts uz augšuA)
(11) | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
(12) | Statusa rādījums
(13) | Manuālā režīma taustiņš
(14) | Nolieces iestatīšanas taustiņš
(15) | Displejs
(16) | Ierobs izlīdzināšanai
(17) | Pārnešanas rokturis
(18) | Vītne stiprināšanai uz statīva 5/8" (horizontālā)
(19) | Lāzera brīdinājuma uzlīme
(20) | Vītne stiprināšanai uz statīva 5/8" (vertikālā)
(21) | Sērijas numurs
(22) | Bateriju adapters
(23) | Akumulatora/bateriju adaptera atbloķēšanas taustiņš
(24) | AkumulatorsB)

A)

  Vertikālā režīmā ir spēkā svērteņa punkts uz augšu kā 90° atsauces punkts.

B)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

### Rotācijas lāzera indikācijas elementi

(a) | Rotācijas ātruma indikators
(b) | Lāzera darba režīma indikators
(c) | Bluetooth® savienojuma indikators
(d) | Triecienu brīdinājuma funkcijas indikators
(e) | Akumulatora/bateriju uzlādes pakāpes indikators
(f) | Indikators svērteņa punkta funkcijai uz leju
(g) | X ass nolieces leņķa indikators
(h) | Y ass nolieces leņķa indikators
(i) | Izvēles taustiņu simboli

### Tālvadības pults

(25) | Svērteņa punkta funkcija uz leju
(26) | Rotācijas režīma taustiņš
(27) | Miera režīma taustiņš
(28) | Līniju režīma taustiņš
(29) | Taustiņš griešanai pretēji pulksteņrādītāju virzienam
(30) | Nolieces taustiņš augšup
(31) | Nolieces iestatīšanas taustiņš
(32) | Signāla raidīšanas indikators
(33) | X ass statusa indikators
(34) | Y ass statusa indikators
(35) | Nolieces taustiņš lejup
(36) | Taustiņš griešanai pulksteņrādītāju virzienā
(37) | Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators
(38) | Sērijas numurs
(39) | Bateriju nodalījuma vāciņš
(40) | Tālvadības pultsA)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

### Piederumi/rezerves daļas

(41) | Lāzera starojuma uztvērējsA)
(42) | MērlīsteA)
(43) | StatīvsA)
(44) | Sienas stiprinājums/izlīdzināšanas bloksA)
(45) | Sienas stiprinājuma stiprināšanas caurumiA)
(46) | Spiežampoga sienas stiprinājuma aptuvenai noregulēšanaiA)
(47) | Skrūves sienas stiprinājuma precīzai noregulēšanaiA)
(48) | Sienas stiprinājuma 5/8" skrūveA)
(49) | MagnētsA)
(50) | Lāzera skatbrillesA)
(51) | Lāzera mērķplāksneA)
(52) | JostaA)
(53) | KoferisA)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

##

Rotācijas lāzers | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa | 2000 m | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90% | 90%
Piesārņojuma pakāpe atbilstoši standartam IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Lāzera klase | 2 | 2
Lāzera veids | 630−650 nm, <1 mW | 500–540 nm, < 1 mW
Diverģence | < 1,5 mrad (pilns leņķis) | < 1,5 mrad (pilns leņķis)
Mērinstrumenta elektrobarošana
Akumulators (litija jonu) | 18 V | 18 V
Baterijas (sārma-mangāna) (ar bateriju adapteri) | 4 × 1,5 V LR20 (D) | 4 × 1,5 V LR20 (D)
Maks. darbības tālums (rādiuss)
bez lāzera starojuma uztvērējaB) | 30 m | 35 m
ar lāzera starojuma uztvērēju | 300 m | 325 m
Nivelēšanas precizitāte 30 m attālumāC)D)
horizontāli | ±1,5 mm | ±1,5 mm
vertikāli | ±3 mm | ±3 mm
Pašizlīdzināšanās diapazons | ±8,5% (±5°) | ±8,5% (±5°)
Nivelēšanas laiks (pie nolieces līdz 3 %) | 30 s | 30 s
Rotācijas ātrums | 150/300/600 min−1 | 150/300/600 min−1
Vienas/divu asu nolieces režīms | ±8,5% | ±8,5%
Nolieces režīma precizitāteC)E) | ±0,2% | ±0,2%
ieteicamais lāzera starojuma uztvērējs | LR 60 | LR 65 G
Statīva stiprinājums (horizontālais/vertikālais) | 5/8" | 5/8"
Darbības laiks, apt.
ar akumulatoru (4 Ah) | 60 st. | 50 st.
ar baterijām | 70 st. | 60 st.
SvarsF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Izmērs (garums × platums × augstums) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Aizsardzības klase | IP68 | IP68
Apgāšanās testa augstumsG) | 2 m | 2 m
Pēc A raksturlīknes izsvērtais skaņas spiediena līmenis | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® mērinstruments
Darba frekvenču diapazons | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Maks. pārraides jauda | 6,3 mW | 6,3 mW
Klase | 1 | 1
SaderībaH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. signāla sniedzamībaI) | 100 m | 100 m
Bluetooth® viedtālrunis
SaderībaH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
OperētājsistēmaJ) | Android 6 (un jaunāka) iOS 11 (un jaunāka) | Android 6 (un jaunāka) iOS 11 (un jaunāka)
ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Pieļaujamā apkārtējās vides gaisa temperatūra |  |
lietošanas laikā | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
uzglabāšanas laikā | −20 °C … +50 °C | −20 °C … +50 °C
ieteicamie akumulatori | GBA 18V... ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V... ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
ieteicamās uzlādes ierīces | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

B)

  Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums var samazināties.

C)

  piei 20 °C

D)

  asu virzienā

E)

  Pie maksimālās nolieces ±8,5 % maksimālā nobīde ir ±0,2 %.

F)

  Svars bez akumulatora/bateriju adaptera/baterijām

G)

  Mērinstruments, kas ir horizontālā stāvoklī uzmontēts uz statīva, apgāžas uz līdzenas betona grīdas.

H)

  Lietojot Bluetooth® Low-Energy (zemas enerģijas) ierīces, savienojuma veidošana ar dažu modeļu un operētājsistēmu iekārtām var nebūt iespējama. Bluetooth® ierīcēm jāspēj atbalstīt SPP profilu.

I)

  Signāla sniedzamība var stipri mainīties atkarībā no ārējiem apstākļiem, tai skaitā no izmantotās uztverošās ierīces. Darbojoties noslēgtās telpās un caur metāliskiem šķēršļiem (piemēram, caur sienām, plauktiem, koferiem u.c.), Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

J)

  Atkarībā no Bosch Levelling Remote App versijas var būt nepieciešama jaunāka vadības sistēmas versija.

Mērinstrumenta viennozīmīgai identifikācijai kalpo sērijas numurs (21), kas atrodams uz tā marķējuma plāksnītes.

Tālvadības pults | RC 6
--- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C
Glabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90%
Piesārņojuma pakāpe atbilstoši standartam IEC 61010-1 | 2A)
Maks. darbības tālums (rādiuss) | 100 m
Baterijas | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® tālvadība
Darba frekvenču diapazons | 2402–2480 MHz
Maks. pārraides jauda | 6,3 mW
Klase | 1
SaderībaB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Maks. signāla sniedzamībaC) | 100 m
SvarsD) | 0,14 kg
Izmērs (garums × platums × augstums) | 122 × 59 × 27 mm
Aizsardzības klase | IP54

A)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

B)

  Lietojot Bluetooth® Low-Energy (zemas enerģijas) ierīces, savienojuma veidošana ar dažu modeļu un operētājsistēmu iekārtām var nebūt iespējama. Bluetooth® ierīcēm jāspēj atbalstīt SPP profilu.

C)

  Signāla sniedzamība var stipri mainīties atkarībā no ārējiem apstākļiem, tai skaitā no izmantotās uztverošās ierīces. Darbojoties noslēgtās telpās un caur metāliskiem šķēršļiem (piemēram, caur sienām, plauktiem, koferiem u.c.), Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

D)

  Svars bez baterijām