# Ақаулықтарды жою

Ротациялық лазердің дисплейдегі индикациясы | Лазер қабылдағышының дисплейдегі индикациясы | Мәселе | Шешімі
--- | --- | --- | ---
| − | Автоматты түрде өшу (аккумeлятор немесе батарея заряды таусылған) | Аккумуляторды немесе батареяларды алмастырыңыз.
| − | Автоматты түрде өшу (жұмыс температурасынан асырылды) | Өлшеу құралын қоспас бұрын оның температурасын қалпына келтіріңіз. Содан кейін өлшеу дәлдігін тексеріп, өлшеу құралын қажетінше калибрлеңіз.
| −/PNK | Қашықтан басқару құралымен (40) немесе лазер қабылдағышымен (41) байланыс орнату әрекеті сәтсіз аяқталды | Ақау туралы хабарды жабу үшін түймесін қысқаша басыңыз. Байланыс орнату әрекетін қайта іске қосыңыз. Байланыс орнату мүмкін болмаса, Bosch қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.
| − | Смартфонмен байланыс орнату сәтсіз аяқталды | Ақау туралы хабарды жабу үшін түймесін қысқаша басыңыз. Байланыс орнату әрекетін қайта іске қосыңыз қараңыз Bosch Levelling Remote App арқылы қашықтан басқару. Байланыс орнату мүмкін болмаса, Bosch қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.
| − | Өлшеу құралы 8,5 %-дан қатты қиғаштанып тұр немесе тиісті көлденең немесе тік күйде емес. | Өлшеу құралын көлденең немесе тік күйде қайта орналастырыңыз. Жаңа нивелирлеу процесі автоматты түрде іске қосылады.
| − | Максималды нивелирлеу уақытынан асыру | Өлшеу құралын көлденең немесе тік күйде қайта орналастырыңыз. Нивелирлеу әрекетін жаңадан бастау үшін түймесін қысқаша басыңыз.
| − | Өлшеу құралын өшірусіз/қосусыз көлденең мен тік күйлердің арасында ауысу | Нивелирлеу әрекетін жаңадан бастау үшін түймесін қысқаша басыңыз.
| ERR | X осін калибрлеу сәтсіз аяқталды | Калибрлеу әрекетін арқылы тоқтатыңыз, ол үшін түймесін басыңыз. Лазер қабылдағышының қабылдау өрісі өлшеу құралының тиісті осіне (X/Y) қатысты тік тұрғанына көз жеткізіңіз. Калибрлеуді қайта іске қосыңыз.
| ERR | Y осін калибрлеу сәтсіз аяқталды
| − | Z осін калибрлеу сәтсіз аяқталды | Калибрлеу әрекетін арқылы тоқтатыңыз, ол үшін түймесін басыңыз. Өлшеу құралының дұрыс тураланғанын тексеріңіз. Калибрлеуді қайта іске қосыңыз.
| ERR | X осіне қатысты CenterFind режимінің жұмысы сәтсіз аяқталды | Ақау туралы хабарды жабу үшін кез келген түймені басыңыз. Өлшеу құралы мен лазер қабылдағышының дұрыс орнатылғанын тексеріп шығыңыз. Лазер қабылдағышы өлшеу құралының ±8,5% шамасындағы қайыру диапазонында болуы керек. Режимді қайтадан іске қосыңыз.
| ERR | Y осіне қатысты CenterFind режимінің жұмысы сәтсіз аяқталды
GRL 650 CHVG:
| ERR | X осіне қатысты CenterLock режимінің жұмысы сәтсіз аяқталды | Ақау туралы хабарды жабу үшін кез келген түймені басыңыз. Өлшеу құралы мен лазер қабылдағышының дұрыс орнатылғанын тексеріп шығыңыз. Лазер қабылдағышы өлшеу құралының ±8,5% шамасындағы қайыру диапазонында болуы керек. Режимді қайтадан іске қосыңыз.
| ERR | Y осіне қатысты CenterLock режимінің жұмысы сәтсіз аяқталды