# Toiminnot

##

CenterFind-tilassa pyörivä laser pyrkii automaattisesti suuntaamaan lasersäteen laservastaanottimen keskilinjaan siirtämällä pyörivää päätä ylös- ja alaspäin.

Lasersäteen voi suunnata pyörivän laserin vaakasuuntaisessa asennossa pyörivän laserin X‑akselin, Y‑akselin tai samanaikaisesti kummankin akselin suhteen katso Kallistuksen määrittäminen CenterFind-tilassa.

Pyörivän laserin pystysuuntaisessa asennossa suuntaamisen voi tehdä vain Y‑akselin suhteen.

## CenterFind-tilan käynnistäminen:

1. Sijoita pyörivä laser ja laservastaanotin niin, että laservastaanotin on pyörivän laserin X‑ tai Y‑akselin suunnassa.
2. Kohdista laservastaanotin siten, että haluttu akseli on suorassa kulmassa vastaanottokenttään (54) nähden.
3. Jos lasersäde halutaan suunnata molempien akseleiden suhteen, asenna kaksi pyörivään laseriin parikytkettyä laservastaanotinta, toinen X‑akselin ja toinen Y‑akselin suuntaan.

Kummankin laservastaanottimen täytyy olla pyörivän laserin ±8,5 %:n kääntöalueen sisällä.

4. Käynnistä pyörivän laserin pyörivä käyttö.

LR 65 G: asetusvalikossa Center-toiminnon täytyy olla asetettuna CenterFind-tilaan (CF).
Jos suuntaus tehdään pyörivän laserin kummankin akselin suhteen, tämä tila koskee molempia laservastaanottimia.

1. CenterFind-tilan käynnistäminen X‑akselille: paina joko pitkään painiketta , tai paina pitkään painiketta yhdessä painikkeen kanssa.
2. CenterFind-tilan käynnistäminen Y‑akselille: paina pitkään painiketta yhdessä painikkeen kanssa.

Jos haluat suunnata lasersäteen samanaikaisesti kummankin akselin suhteen, CenterFind-tila täytyy käynnistää erikseen molemmissa laservastaanottimissa.

CenterFind-tilan käynnistyksen jälkeen pyörivän laserin pyörivä pää liikkuu ylös- ja alaspäin. Etsinnän aikana tekstinäytössä (n) lukee CFX (X‑akseli) tai CFY (Y‑akseli).

Kun lasersäde osuu vastaanottokenttään (54) laservastaanottimen keskilinjan korkeudelle, näyttöpaneeliin tulee keskilinjan näyttö (q) sekä tekstinäyttö (n) XOK (X‑akseli) tai YOK (Y‑akseli). Löydetty kallistusarvo näkyy pyörivässä laserissa. CenterFind-tila päättyy automaattisesti.

## CenterFind-tilan keskeyttäminen:

1. Pidä painiketta pohjassa.

## Virheiden korjaaminen:

Jos lasersäde ei löydä laservastaanottimen keskilinjaa kallistusalueen sisällä, tekstinäyttöön (n) tulee viesti ERR ja kaikki LED-suuntanuolet palavat.

1. Sulje virheilmoitukset painamalla mitä tahansa pyörivän laserin painiketta ja laservastaanottimen painiketta.
2. Kohdista pyörivä laser ja laservastaanotin uudelleen niin, että laservastaanotin on pyörivän laserin ±8,5 %:n kääntöalueen sisällä.

Varmista, että laservastaanotin on suunnattu X‑ tai Y‑akselin suhteen niin, että lasersäde osuu vaakasuorassa asennossa vastaanottokenttään (54).

1. Käynnistä sitten CenterFind-tila uudelleen.

LR 65 G: jos pyörivän laserin molemmat akselit halutaan kohdistaa laservastaanottimeen, molemmille laservastaanottimille on asetettava sama Center-toiminto. CenterFind- ja CenterLock-tilaa ei voi yhdistää.

Jos yksi akseli on jo asetettu CenterLock-tilaan ja toinen akseli käynnistetään CenterFind-tilassa, tekstinäytössä (n) näkyy vuorotellen ERR ja CL.

1. Aseta molemmat laservastaanottimet CenterFind-tilaan ja käynnistä toiminto uudelleen.

##

CenterFind-tilan avulla voidaan mitata enintään 8,5 %:n suuruinen pinnan kallistus.

1. Aseta pyörivä laser tätä varten jalustalle vaakasuoraan asentoon kaltevan pinnan päätykohtaan.

Pyörivän laserin X‑ tai Y‑akselin suuntauksen täytyy olla mitattavan kallistuksen kanssa samassa linjassa.

2. Käynnistä pyörivä laser ja anna sen tasaantua.
3. Kiinnitä laservastaanotin pidikkeellä mittatankoon (78).
4. Aseta mittatanko mittalaitteen lähelle (kaltevan pinnan samaan päätyyn).
5. Kohdista mittatangolla oleva laservastaanotin sellaiseen korkeuteen, jossa näyttö ilmoittaa pyörivän laserin lasersäteen olevan keskellä ➊.
6. Aseta sitten mittatanko laservastaanottimen kanssa kaltevan pinnan toiseen päätyyn ➋.

Varo muuttamasta laservastaanottimen asentoa mittatangolla.

7. Käynnistä CenterFind-tila sille akselille, joka on suunnattu kaltevan pinnan suhteen.

1. CenterFind-tilan päättyessä pyörivä laser ilmoittaa pinnan kallistuksen.

##

CenterLock-tilassa pyörivä laser pyrkii automaattisesti suuntaamaan lasersäteen laservastaanottimen keskilinjaan liikuttamalla pyörivää päätä ylös- ja alaspäin. CenterFind-tilasta poiketen laite tarkkailee laservastaanottimen asentoa jatkuvasti ja korjaa pyörivän laserin kallistusta automaattisesti. Kallistusarvot eivät näy pyörivän laserin näytössä.

Suuntaus X‑ ja Y‑akselin suhteen on mahdollista sekä pyörivän laserin vaaka- että pystysuuntaisessa asennossa.

## CenterLock-tilan käynnistäminen:

1. Sijoita pyörivä laser ja laservastaanotin niin, että laservastaanotin on pyörivän laserin X‑ tai Y‑akselin suunnassa.
2. Kohdista laservastaanotin siten, että haluttu akseli on suorassa kulmassa vastaanottokenttään (54) nähden.
3. Jos lasersäde halutaan suunnata molempien akseleiden suhteen, asenna kaksi pyörivään laseriin parikytkettyä laservastaanotinta, toinen X‑akselin ja toinen Y‑akselin suuntaan.

Kummankin laservastaanottimen täytyy olla pyörivän laserin ±8,5 %:n kääntöalueen sisällä.

4. Käynnistä pyörivän laserin pyörivä käyttö.

1. Aseta laservastaanottimen asetusvalikossa Center-toiminto CenterLock-tilaan CL.

Jos suuntaus tehdään pyörivän laserin kummankin akselin suhteen, tämä tila koskee molempia laservastaanottimia.

2. CenterLock-tilan käynnistäminen X‑akselille: joko paina pitkään painiketta tai paina pitkään painiketta yhdessä painikkeen kanssa.
3. CenterLock-tilan käynnistäminen Y‑akselille: paina pitkään painiketta yhdessä painikkeen kanssa.

Jos haluat suunnata lasersäteen samanaikaisesti kumpaankin akseliin, CenterLock-tila täytyy käynnistää erikseen molemmissa laservastaanottimissa.

CenterLock-tilan käynnistyksen jälkeen pyörivän laserin pyörivä pää liikkuu ylös- ja alaspäin. Etsinnän aikana tekstinäytössä (n) lukee CLX (X‑akseli) tai CLY (Y‑akseli).

Kun lasersäde osuu vastaanottokenttään (54) laservastaanottimen keskilinjan korkeudelle, näyttöpaneeliin tulee keskilinjan näyttö (q) sekä tekstinäyttö (n) LOC. Pyörivän laserin vastaavan akselin aloitusnäyttöön tulee CenterLock-symboli.

Jos laservastaanottimen tai pyörivän laserin sijainti muuttuu, pyörivän laserin kallistus säätyy automaattisesti.

- Varmista ehdottomasti, ettet liikuta pyörivää laseria tai laservastaanotinta tahattomasti, kun käytät CenterLock-tilaa. Kaltevuuden automaattinen säätö jokaisen asennonmuutoksen yhteydessä voi johtaa virheellisiin mittaustuloksiin.

## CenterLock-tilan keskeyttäminen/sulkeminen:

1. Pidä painiketta pohjassa.

Jos lasersäde on tässä vaiheessa jo kohdistettu laservastaanottimen keskilinjaan, pyörivän laserin asetettu kallistus säilyy, vaikka CenterLock-tila keskeytettäisiin.

## Virheiden korjaaminen:

Jos lasersäde ei löydä laservastaanottimen keskilinjaa kahden minuutin kuluessa (tilan käynnistyksen tai sijainnin muutoksen jälkeen), tekstinäyttö (n) ERR tulee näkyviin ja kaikki LED-suuntanuolet syttyvät.

1. Sulje virheilmoitukset painamalla mitä tahansa pyörivän laserin painiketta ja laservastaanottimen painiketta.
2. Kohdista pyörivä laser ja laservastaanotin uudelleen niin, että laservastaanotin on pyörivän laserin ±8,5 %:n kääntöalueen sisällä.

Varmista, että laservastaanotin on suunnattu X‑ tai Y‑akselin suhteen niin, että lasersäde osuu vaakasuorassa asennossa vastaanottokenttään (54).

1. Käynnistä sitten CenterLock-tila uudelleen.

Jos pyörivän laserin molemmat akselit halutaan kohdistaa laservastaanottimeen, molemmille laservastaanottimille on asetettava sama Center-toiminto. CenterLock- ja CenterFind-tilaa ei voi käyttää samanaikaisesti.

Jos yksi akseli on jo asetettu CenterFind-tilaan ja toinen akseli käynnistetään CenterLock-tilassa, tekstinäyttöön (n) tulee vuorotellen ERR ja CF.

1. Aseta molemmat laservastaanottimet CenterLock-tilaan ja käynnistä toiminto uudelleen.

##

Laservastaanottimessa on stroboskooppivalojen elektroninen suodatin. Suodatin suojaa esim. rakennuskoneiden varoitusvalojen aiheuttamilta häiriöiltä.