# Radni primjeri

##

1. Postavite mjerni alat u horizontalnom položaju na čvrstu podlogu ili ga montirajte na stativ (43).

Rad sa stativom:

1. Izravnajte lasersku zraku na željenoj visini.
2. Prenesite odnosno provjerite visinu na ciljnom mjestu.

Rad bez stativa:

1. Odredite visinsku razliku između laserske zrake i visine na referentnoj točki pomoću ciljne ploče lasera (51).
2. Prenesite odnosno provjerite izmjerenu visinsku razliku na ciljnom mjestu.

##

Ako treba prenijeti prave kutove ili izravnati pregradne zidove, morate paralelno izravnati središte prema gore (10) od referentne linije (npr. zida).

1. U tu svrhu postavite mjerni alat u vertikalni položaj i pozicionirajte ga tako da je središte prema gore položeno paralelno s referentnom linijom.
2. Za točno pozicioniranje izravno izmjerite razmak između središta prema gore i referentne linije na mjernom alatu pomoću ciljne ploče lasera (51).
3. Ponovno izmjerite razmak između središta prema gore i referentne linije na što većem razmaku od mjernog alata.
4. Izravnajte središte prema gore tako da ima isti razmak do referentne linije kao i kod mjerenja izravno na mjernom alatu.
5. Pravi kut na središte prema gore (10) prikazuje se varijabilnom laserskom zrakom (8).

##

1. Stavite mjerni alat u vertikalni položaj.
2. Ako okomita ravnina treba biti pod pravim kutom na referentnu liniju (npr. zid), onda izravnajte središte prema gore (10) na ovoj referentnoj liniji.
3. Okomica se prikazuje varijabilnom laserskom zrakom (8).

##

1. Kako bi se vertikalna linija lasera ili ravnina rotacije izravnala na referentnu točku na zidu, postavite mjerni alat u vertikalni položaj i grubo izravnajte liniju lasera odnosno ravninu rotacije na referentnu točku.
2. Za točno izravnavanje na referentnu točku okrenite ravninu rotacije oko X‑osi vidi Okretanje ravnine rotacije u vertikalnom položaju.

##

U slučaju povoljnih svjetlosnih odnosa (tamna oko‌lina) i na kratkim udaljenostima možete raditi bez laserskog prijamnika. Za bolju vidljivost laserske zrake odaberite način rada s linijom ili odaberite način rada s točkom i okrenite lasersku zraku prema ciljnom mjestu.

##

U slučaju nepovoljnih svjetlosnih odnosa (svijetla okolina, izravno sunčevo zračenje) i na većim udaljenostima koristite laserski prijamnik (41) za bolje pronalaženje laserske zrake.

1. Prilikom rada s laserskim prijamnikom odaberite način rada s rotacijom i najvećom brzinom rotacije.

##

U vanjskom području uvijek trebate upotrebljavati laserski prijamnik (41).

1. Kod radova na nesigurnoj podlozi montirajte mjerni alat na stativ (43).

Radite samo s aktiviranom funkcijom upozoravanja pri šoku kako biste izbjegli pogrešna mjerenja u slučaju pomicanja podloge ili vibracija mjernog alata.

##

1. Montirajte mjerni alat u horizontalnom položaju na stativ (43) i postavite stativ izvan područja oplate.
2. Odaberite način rada s rotacijom.
3. Pričvrstite laserski prijamnik (41) s držačem na mjernu letvu (42).
4. Stavite mjernu letvu na referentnu točku za oplatu.
5. Izravnajte laserski prijamnik na mjernoj letvi na visini tako da se varijabilna laserska zraka (8) na mjernom alatu prikazuje kao na sredini. vidi Indikatori smjera
6. Zatim stavite mjernu letvu s laserskim prijamnikom na različitim ispitnim mjestima na oplatu.

Pazite da položaj laserskog prijamnika na mjernoj letvi ostane nepromijenjen.

1. Ispravite visinu oplate tako da se laserska zraka na svim ispitnim mjestima prikazuje kao na sredini.

##

1. Montirajte mjerni alat u horizontalnom položaju na stativ (43).
2. Odaberite način rada s rotacijom.
3. Postavite stativ s mjernim alatom tako da je X‑os izravnata u liniji s nagibom koji treba provjeriti.
4. Namjestite zadani nagib kao nagib X‑osi vidi Rad s nagibom u horizontalnom položaju.
5. Pričvrstite laserski prijamnik (41) s držačem na mjernu letvu (42).
6. Stavite mjernu letvu na podnožje nagnute površine.
7. Izravnajte laserski prijamnik na mjernoj letvi na visini tako da se varijabilna laserska zraka (8) na mjernom alatu prikazuje kao na sredini. vidi Indikatori smjera
8. Zatim stavite mjernu letvu s laserskim prijamnikom na različitim ispitnim mjestima na nagnutu površinu.

Pazite da položaj laserskog prijamnika na mjernoj letvi ostane nepromijenjen.

Ako se laserska zraka na svim ispitnim mjestima prikazuje kao na sredini, nagib površine je ispravan.