# Опис продукту і послуг

##

### Будівельний лазер

Вимірювальний інструмент призначений для визначення та перевірки точно горизонтальних ліній висоти, вертикальних ліній, ліній збігу та точок виска.

Вимірювальний прилад придатний для робіт всередині приміщень та надворі.

Це споживчий лазерний виріб відповідно до стандарту EN 50689.

### Пульт дистанційного управління

Пульт дистанційного управління призначений для управління будівельними лазерами Bosch по Bluetooth®.

Пульт дистанційного управління придатний для застосування всередині приміщень та просто неба.

##

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального інструмента з пультом дистанційного управління на малюнках.

### Будівельний лазер

(1) | Кришка секції для батарейок
(2) | Фіксатор кришки секції для батарейок
(3) | Кнопка нахилу вниз/ Кнопка повороту за стрілкою годинника
(4) | Кнопка нахилу вгору/ Кнопка повороту проти стрілки годинника
(5) | Кнопка лінійного режиму
(6) | Кнопка ротаційного режиму
(7) | Кнопка Bluetooth®
(8) | Змінний лазерний промінь
(9) | Вихідний отвір для лазерного променя
(10) | Точка виска, спрямована вгоруA)
(11) | Кнопка увімкнення/вимкнення
(12) | Індикатор стану
(13) | Кнопка ручного режиму
(14) | Кнопка налаштування кута нахилу
(15) | Дисплей
(16) | Насічка для вирівнювання
(17) | Ручка для перенесення
(18) | Гніздо для штатива 5/8" (горизонтальне)
(19) | Попереджувальна табличка для роботи з лазером
(20) | Гніздо для штатива 5/8" (вертикальне)
(21) | Серійний номер
(22) | Перехідник для батарейок
(23) | Кнопка розблокування акумуляторної батареї/перехідника для батарейок
(24) | Акумуляторна батареяB)

A)

  У вертикальному режимі точка виска, спрямована вгору, діє як реперна точка 90°.

B)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.

### Індикатори будівельного лазера

(a) | Індикатор швидкості обертання
(b) | Індикатор режиму роботи лазера
(c) | Індикатор з’єднання Bluetooth®
(d) | Індикатор функції попередження про струс
(e) | Індикатор зарядженості акумуляторної батареї/батарейок
(f) | Індикатор функції прямовисної точки, спрямованої донизу
(g) | Індикатор кута нахилу осі X
(h) | Індикатор кута нахилу осі Y
(i) | Символи програмних кнопок

### Пульт дистанційного управління

(25) | Кнопка функції прямовисної точки, спрямованої донизу
(26) | Кнопка ротаційного режиму
(27) | Кнопка режиму очікування
(28) | Кнопка лінійного режиму
(29) | Кнопка повороту проти стрілки годинника
(30) | Кнопка нахилу вгору
(31) | Кнопка налаштування кута нахилу
(32) | Індикатор відправлення сигналу
(33) | Індикатор стану осі X
(34) | Індикатор стану осі Y
(35) | Кнопка нахилу донизу
(36) | Кнопка повороту за стрілкою годинника
(37) | Фіксатор кришки секції для батарейок
(38) | Серійний номер
(39) | Кришка секції для батарейок
(40) | Пульт дистанційного керуванняA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.

### Приладдя/запчастини

(41) | Лазерний приймачA)
(42) | Далекомірна рейкаA)
(43) | ШтативA)
(44) | Настінне кріплення/пристрій для вирівнюванняA)
(45) | Кріпильні отвори настінного кріпленняA)
(46) | Натискна кнопка грубого налаштування настінного кріпленняA)
(47) | Гвинт точного налаштування настінного кріпленняA)
(48) | Гвинт 5/8" настінного кріпленняA)
(49) | МагнітA)
(50) | Окуляри для роботи з лазеромA)
(51) | Візирний щитA)
(52) | РеміньA)
(53) | ФутлярA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.

##

Будівельний лазер | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 % | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Клас лазера | 2 | 2
Тип лазера | 630–650 нм, < 1 мВт | 500-540 нм, < 1 мВт
Розходження | < 1,5 мрад (повний кут) | < 1,5 мрад (повний кут)
Живлення вимірювального інструмента
Акумуляторна батарея (літій-іонна) | 18 В | 18 В
Батарейки (лужно-марганцеві) (з перехідником для батарейок) | 4 × 1,5 В LR20 (D) | 4 × 1,5 В LR20 (D)
Робочий діапазон (радіус), макс.
Без лазерного приймачаB) | 30 м | 35 м
З лазерним приймачем | 300 м | 325 м
Точність нівелювання на відстані 30 мC)D)
по горизонталі | ±1,5 мм | ±1,5 мм
по вертикалі | ±3 мм | ±3 мм
Діапазон автоматичного нівелювання | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Тривалість нівелювання (при нахилі до 3 %) | 30 с | 30 с
Швидкість обертання | 150/300/600 об/хв | 150/300/600 об/хв
Режим нівелювання уздовж однієї осі/двох осей | ±8,5 % | ±8,5 %
Точність режиму нахилуC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
Рекомендований лазерний приймач | LR 60 | LR 65 G
Гніздо під штатив (горизонтальне/вертикальне) | 5/8" | 5/8"
Робочий ресурс прибл.
з акумуляторною батареєю (4 А год) | 60 год | 50 год
З акумуляторними батареями | 70 год | 60 год
ВагаF) | 3,95 кг | 3,92 кг
Розміри (Довжина × Ширина × Висота) | 327 × 188 × 278 мм | 327 × 188 × 278 мм
Ступінь захисту | IP68 | IP68
Висота перевірки перекиданняG) | 2 м | 2 м
А-зважений рівень звукового тиску | < 70 дБ(А) | < 70 дБ(А)
Вимірювальний інструмент Bluetooth®
Робочий діапазон частот | 2402–2480 МГц | 2402–2480 МГц
Потужність передачі макс. | 6,3 мВт | 6,3 мВт
Клас | 1 | 1
СумісністьH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Макс. дальність сигналуI) | 100 м | 100 м
Bluetooth® смартфону
СумісністьH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Операційна системаJ) | Android 6 (і вище) iOS 11 (і вище) | Android 6 (і вище) iOS 11 (і вище)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
Допустима температура навколишнього середовища |  |
в роботі | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
при зберіганні | −20 °C … +50 °C | −20 °C … +50 °C
Рекомендовані акумуляторні батареї | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
Рекомендовані зарядні пристрої | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

B)

  Робочий діапазон може зменшуватися внаслідок несприятливих умов (напр., прямі сонячні промені).

C)

  при 20 °C

D)

  уздовж осей

E)

  При максимальному нахилі ±8,5 % максимальне відхилення складає ±0,2 %.

F)

  Вага без акумуляторної батареї/акумуляторного адаптера/батарейок

G)

  Вимірювальний інструмент, встановлений у горизонтальному положенні на штативі, перекидається на рівну бетонну підлогу.

H)

  У разі використання приладів Bluetooth®-Low-Energy залежно від моделі і операційної системи може не утворюватися з'єднання. Прилади Bluetooth® мають підтримувати профіль SPP.

I)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися в залежності від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

J)

  Залежно від оновлень Bosch Levelling Remote App можуть знадобитися новіші версії операційної системи.

Однозначна ідентифікація вимірювального інструмента можлива за допомогою серійного номера (21) на заводській табличці.

Пульт дистанційного керування | RC 6
--- | ---
Товарний номер | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Робоча температура | −10 °C … +50 °C
Температура зберігання | −20 °C … +70 °C
Макс. висота використання над реперною висотою | 2000 м
Відносна вологість повітря макс. | 90 %
Ступінь забрудненості відповідно до IEC 61010-1 | 2A)
Робочий діапазон (радіус), макс. | 100 м
Батарейки | 2× 1,5 В LR6 (AA)
Пульт дистанційного керування Bluetooth®
Робочий діапазон частот | 2402–2480 МГц
Потужність передачі макс. | 6,3 мВт
Клас | 1
СумісністьB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Макс. дальність сигналуC) | 100 м
ВагаD) | 0,14 кг
Розміри (Довжина × Ширина × Висота) | 122 × 59 × 27 мм
Ступінь захисту | IP54

A)

  Зазвичай присутнє лише непровідне забруднення. Проте, як правило, виникає тимчасова провідність через конденсацію.

B)

  У разі використання приладів Bluetooth®-Low-Energy залежно від моделі і операційної системи може не утворюватися з'єднання. Прилади Bluetooth® мають підтримувати профіль SPP.

C)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися в залежності від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

D)

  Вага без акумуляторів